**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

**ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»**

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГОВЛИ И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

**Т.В. Кириева**

**В.В. Бронникова**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

специальность 260501.65

Технология продуктов общественного питания

**Москва 2011**

**УДК 641**

**ББК 36.99-9**

**К 43**

Кириева Т.В., Бронникова В.В. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. – М.: Российский университет кооперации, 2011. – 152 с.

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для специальности 260501.65 Технология продуктов общественного питания разработаны в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, утвержденного 23.03.2000 г., и учебным планом от 25 апреля 2007 г.

Рецензент: Суркова Л.Е., к.т.н., доцент.

В пособии рассмотрены вопросы организации работы по выполнению дипломного проекта и работы; структуры, содержания и требований дипломного проекта (работы). Даны рекомендации по подготовке, выполнению защите квалификационной работы.

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы рекомендованы к изданию решением кафедры технологии общественного питания от 01 сентября 2011 г., протокол №1.

 АНО ВПО ЦС РФ

«Российский университет кооперации», 2011

 Кириева Т.В., Бронникова В.В., 2011

**Содержание**

Введение………………………………………………………….…………….4

Глава 1. Цель и задачи дипломного проектирования……………….………5

1.1 Структура и содержание дипломного проекта……………………….7

1.2 Примерная тематика дипломных проектов…………………………...8

1.3 Организация работы по выполнению проекта……………………..…9

1.4 Подготовка дипломного проекта к защите…………………………10

1.5 Оформление дипломного проекта…………………………………....11

Глава 2. Технико-экономическое обоснование проектируемого

предприятия……………………………………………….…………16

2.1 Экономико-географическая характеристика района

деятельности предприятия.....................................................................16

2.2 Обоснование мощности и типа проектируемого

предприятия….....................................................................................…17

2.3 Выбор места привязки и источников снабжения…………………….20

2.4 Обоснование проектов реконструкции предприятий………………..20

2.5 Технико-экономические показатели проектируемого предприятия..22

Глава 3. Технологические расчеты……………………………………….….23

3.1 Структура и последовательность выполнения

технологической части дипломного проекта…………………………23

3.2 Основы организации рационального питания…………………….….24

3.3 Расчет производственной программы предприятия……………….…30

3.4 Расчет складской группы помещений……………………....…………36

3.5 Расчет заготовочных цехов…………………………………………….46

* 1. Расчет доготовочных цехов…………………………………………....64
  2. Расчет кондитерского цеха……………………………………………..73

Глава 4. Организация обслуживания потребителей и расчет торговых

и других помещений………………………………………………...86

* 1. Расчет торговой группы помещений …………………………………..86
  2. Расчет раздаточных……………………………………………………...88
  3. Расчет моечной столовой посуды………………………………………89
  4. Расчет и подбор буфетов, сервизных, хлеборезки, магазинов и

отделов кулинарии……………………………………………………...90

* 1. Подбор административно-бытовых и технических помещений……..91
  2. Методы компоновки проектируемого предприятия…………………..92

Глава 5. Методические указания по выполнению дипломной работы…..94

5.1 Тематика дипломных работ…………………………………………….95

5.2 Объем, структура и содержание дипломной работы…………………96

5.3 Руководство дипломными работами………………………………….100

5.4 Требования к оформлению дипломной работы……………………100

5.5 Подготовка к защите и защита дипломной работы…………………101

Литература…………………………………………………………………...103

Приложения………………………………………………………………….105

**ВЕДЕНИЕ**

Общественное питание в России представляет собой крупную отрасль народного хозяйства, которая выполняет важные функции по обеспечению населения полноценным питанием по месту работы, учебы, жительства, отдыха и т.д.

Решение правительства о дальнейшей реорганизации производства, улучшению и совершенствованию обслуживания населения тесным образом связаны с комплексной рационализацией всех функций общественного питания: производства, реализации и организации потребления кулинарной продукции.

Рационализация питания базируется на прогрессивной технологии, новейшей технике, достижениях науки и передовом опыте. Все это обуславливает необходимость реорганизации производства, постоянного совершенствования организации выпускаемой кулинарной продукции, проектирования и строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий.

Выпускная квалификационная работа специальности «Технология продуктов общественного питания» предусматривает выполнение студентом либо дипломного проекта, либо дипломной работы.

Дипломные работы, как правило, носят исследовательский характер. При их выполнении больше внимания должно уделяться теоретическим вопросам и экспериментальным исследованиям. В них могут выполняться теоретические и экспериментальные исследования, связанные с разработкой новых блюд и изделий, инновационных технологий, увеличения сроков хранения продуктов и др. На основе выполненных исследований должны формулироваться конкретные рекомендации по использованию полученных результатов в практике. При выполнении дипломной работы студент должен показать умение решать вопросы, связанные с проблемами общественного питания.

Проектирование предприятий общественного питания является исходным этапом становления производства, поэтому от качества технологических, инженерных расчетов проекта зависит эффективность производственно-торговой деятельности будущего предприятия.

В процессе выполнения дипломного проекта выявляется степень усвоения студентами теоретических разделов, развития расчетно-графических навыков и подготовленности их к практических работе. Принятые дипломантом в проекте решения должны быть максимально приближены к реальным условиям практической деятельности предприятий и организаций общественного питания государственной торговли так и потребительской кооперации. Именно поэтому закрепление и выбор темы дипломного проекта осуществляется в период направления студента на преддипломную практику, во время которой наряду с выполнением программы, студент подбирает исходные материалы и данные экономики района предполагаемой привязки предприятия.

**ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО**

**ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Дипломное проектирование завершает формирование специалиста играет важную роль в процессе его подготовки к самостоятельной работе. Работа над дипломным проектом систематизирует и закрепляет теоретические знания студентов, вырабатывает навыки самостоятельного решения практических вопросов с учетом технического прогресса и научно-обоснованных оптимальных вариантов.

В задачу разработки дипломного проекта включается круг вопросов, связанных с конкретными методами организации и совершенствования производственной, торговой деятельности предприятия, применением передовой технологии, передового опыта, реорганизации производства и управления, эффективного использования материальных, трудовых и денежных ресурсов и т.д.

В процессе дипломного проектирования студентам предстоит решать большой комплекс организационных, технологических, технических и экономических вопросов, которые в итоге позволяют спроектировать предприятие общественного питания в соответствии с заданием. Необходимо при этом использовать достижения науки в области технологии, организации, проектирования, передовой практический опыт действующих предприятий отрасли, как отечественный, так и зарубежный.

Дипломный проект состоит из нескольких частей:

I часть – задачи дипломного проектирования, технико-экономическое обоснование, технологические расчеты;

II часть - инженерные расчеты: строительная, санитарно-техническая, холодильная, электрическая

III часть - раздел «Охрана труда и техника безопасности»;

IV часть – экономический раздел.

В данных методических указаниях рассмотрены: задачи дипломного проектирования, технико-экономическое обоснование, технологическая часть.

Методической основой для выполнения дипломного проекта являются методические указания к курсовому и дипломному проектированию, статистические данные хозяйственной деятельности, предприятия общественного питания (база практики).

Первоначальной стадией дипломного проектирования является выбор и закрепление темы проекта, закрепление руководителя и консультантов, составления графиков выполнения работы, сбор исходных данных. Закрепление темы и руководителя производится приказом по университету, по представлению специальной кафедры и деканата факультета перед выходом студента на практику.

После защиты отчета по преддипломной практике, при условии завершения теоретического курса обучения, студенту выдается задание на выпускную квалификационную работу, утвержденную руководителем и зав. кафедрой, к которому прилагается график выполнения отдельных разделов дипломного проекта.

Собранные студентом исходные данные являются основой для разработки технико-экономической части проекта.

Основным разделом дипломного проекта является технологическая часть, в которой последовательно определяется пропускная способность предприятия, его производственная программа, расчет сырья, складской, производственной, торговой и других групп помещений. Данные теоретических расчетов являются основой для инженерной и экономической частей. В связи с этим разрабатываемые разделы дипломного проекта должны выполняться последовательно и иметь тесную взаимосвязь и преемственность расчетных показателей.

Студент на базе теоретических знаний, основываясь на опыте лучших предприятий и организаций общественного питания, и с учетом реорганизации производства, перспектив развития отрасли, должен показать решение проблемы организации питания населения, создания предприятий и организаций общественного питания, отвечающих современных требованиям техники, технологии, организации производства, архитектуры, противопожарной и санитарной техники и экономики.

Дипломное проектирование, выполняемое в специально оборудованных кабинетах, требует четкой организации работ с учетом действующих положений и инструкций Высшей школы, с основными положениями которых студенты должны ознакомиться до начала проектирования. Краткое изложение некоторых из них приведено ниже:

- работа над дипломным проектом выполняется студентом, как правило, в стенах вуза, с представлением ему рабочего места; на студентов-дипломников распространяется обычный порядок посещения учебных занятий в вузе – не менее 6-ти часов в день;

- в течение первой недели дипломного проектирования руководитель, при участии студента, утверждает ему детально разработанный график на весь период работы;

- за принятые в проекте технические решения и за правильность всех вычислений отвечает студент-автор проекта.

Работа над дипломным проектом производится в два этапа. На первом этапе работы студент должен тщательно изучить задание, наметить перечень вопросов, подлежащих разрешению в дипломной проекте. Основная работа на первом этапе выполняется в период преддипломной практики. В соответствии с заданием студент собирает и систематизирует исходные данные для разработки проекта. Перед практикой для студентов должны быть организованы консультации по сбору исходных материалов. Студенты в период практики имеют право обращаться письменно за консультациями по проекту к кафедре, организующей дипломное проектирование.

На втором этапе производятся технико-экономические расчеты, оформление расчетно-пояснительной записки и графических материалов проекта.

**1.1. Структура и содержание дипломного проекта**

Структура и объем дипломных проектов отражает современный уровень развития общественного питания в стране, передовой опыт, реорганизацию и перспективы развития отрасли.

Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка должна состоять в среднем из 110 листов машинописного текста и включать следующие разделы: введение, технико-экономическое обоснование, технологический раздел, инженерные расчеты (холодильные, сантехнические, электрические), раздел охраны труда и техники безопасности, экономическая часть. Количество графических материалов должно быть не менее 7 стандартных листов.

Оглавление. В нем указывается название каждого раздела расчетно-пояснительной записки и номер страниц. В конце оглавления приводится список использованной литературы и перечень приложений.

Введение. В данном разделе дипломник излагает задачи общественного питание на современном этапе развития государства, значение проектируемого предприятия для массового питания, характерные особенности в организации производства и обслуживания в данном предприятии, элементы новизны с точки зрения развития и совершенствования технологических процессов и другие вопросы.

Технико-экономическое обоснование. Включает материалы, определяющие необходимость разработки данного проекта и строительства предприятия в данной местности. Приводятся: схема района деятельности предприятия и перспективы его развития; наличие пищевой промышленности, сети предприятий общественного питания, производственных предприятий, учебных заведений, численности жителей и другие социально-экономические показатели. Проводится обоснование мощности и типа проектируемого предприятия.

Технологический раздел. Состоит из расчетов производственной мощности проектируемого предприятий, сырья, технологического оборудования, рабочей силы, площадей всех групп помещений. Этот раздел предполагает выполнение компоновки помещений и размещение оборудования. Приводится перечень производственного инвентаря, посуды и другие вопросы.

Графические материалы. В зависимости от тематики дипломного проекта они должны включать: поэтажные планы здания предприятия с расстановкой технологического оборудование; генплан участка привязки проекта предприятия; чертежи с указанием строительных элементов здания; схемы отопление, электроснабжения; схемы доставки полуфабрикатов, готовых кулинарных и кондитерских изделий по цехам, передвижение чистой и грязной посуды на производстве, сбор и вынос пищевых отходов, чертежи таблиц, схем с отображением тематики специального вопроса, экономические показатели экономической деятельности проектируемого предприятия.

Специальный вопрос. Тему выбирает дипломник по согласованию с руководителем проекта. Цель разработки спецвопроса – расширить и углубить наиболее характерные для каждого проекта вопросы в организационно-технологической, холодильной и экономической частях. Спецвопрос может иметь обзорно-реферативный характер или включать в себя результату экспериментальных исследований.

Литература. Приводится перечень литературы, использованной при разработке дипломного проекта.

Приложения. Включают громоздкие таблицы, статистические данные, цифровые материалы справочного и нормативного характера, отдельные расчеты, сырьевую ведомость.

**1.2. Примерная тематика дипломных проектов**

Тематика проектов составляется ведущими преподавателями кафедры с учетом будущей работы специалистов и запроса практики. Она должна учитывать особенности организации питания населения и перспективы развития отрасли. Проекты могут быть разработаны по следующим основным направлениям: организация питания населения; перевод предприятий общественного питания на работу с полуфабрикатами; проекты новых предприятий; реконструкция действующих предприятий; проекты, содержащие экспериментальный материал.

По вопросам организации питания населения дипломные проекты могут быть разработаны на следующие темы: организация питания рабочих и служащих предприятий, населения в конкретных населенных пунктах; учащихся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, студентов и т.д.

Проекты перевода предприятий на работу с полуфабрикатами выполняются на следующие темы: перевод предприятий общественного питания, конкретных районов, населенных пунктов на работу с полуфабрикатами с разработкой проекта базового предприятия.

Проекты новых предприятий могут разрабатываться по основным типам предприятий общественного питания для городов и сельской местности. Они включают следующие основные темы: проекты комбинатов питания, столовых - заготовочных, комбинатов школьного питания, предприятий в блокированных зданиях; предприятий в отдельно стоящих зданиях – ресторанов, столовых, кафе и др.

Реконструкции подвергаются действующие предприятия общественного питания с целью увеличения их мощности, перевода на работу с полуфабрикатами, создания условий для нормальной работы, внедрения новой техники и технологии, улучшения архитектурно-планировочных решений и т.д.

Проекты, содержащие экспериментальные материалы, выполняются по специальной методике. По решению профилирующих кафедр их объемы следует сокращать за счет отдельных разделов.

**1.3. Организация работы по выполнению проекта**

Дипломный проект разрабатывается студентом-дипломником самостоятельно. Основной задачей является создание нормальных условий для плодотворной работы, для чего необходимы: учебная и научно-техническая литература, справочные пособия, нормативные материалы, руководство и периодические консультации, оборудованное рабочее место и систематический контроль со стороны кафедры и деканата.

Непосредственное руководство дипломным проектированием осуществляется специальными кафедрами через руководителей проектов по ранее разработанным графикам. Консультации по отдельным разделам проводятся систематически с учетом объема и сложности разделов на основе графика, утвержденного зав. кафедрой. Во время консультации и встречи с руководителем проекта студент должен изложить свою точку зрения на решение того или иного вопроса, поэтому он должен быть заранее подготовлен к получению консультации. Консультанты, руководитель не имеют права настаивать на принятии дипломником их решения.

В целях оказания практической и методической помощи студентам в начальный период дипломного проектирования профилирующая кафедра приводит цикл методических лекций и семинаров по разделам. Каждый дипломник обеспечивается необходимыми методическими пособиями, а перед выходом на преддипломную практику – вопросником по сбору исходных материалов.

Для усиления контроля в период дипломного проектирования ведется учет степени выполнения отдельных разделов и проекта в целом. Руководители проектов периодически представляют в письменной форме на кафедру данные о ходе работ закрепленных дипломников. На заседаниях кафедры периодически рассматривают состояние дипломного проектирования и, при необходимости, для отчета вызываются руководители, консультанта и дипломники.

Студент, не выполняющий дипломный проект в установленный для него срок, отчисляется из вуза за неуспеваемость и направляется на работу с предоставлением ему права защиты в течении двух лет после окончания теоретического курса обучения.

**1.4. Подготовка дипломного проекта к защите**

Расчетно-пояснительная записка к дипломному проекту должна состоять из 100-140 страниц машинописного текста, оформляется по мере готовности отдельных разделов, их проверки и согласования с консультантами и руководителем. Записка должна быть предельно сжатой и сопровождаться расчетами, таблицами, схемами, эскизами, диаграммами и т.д. Все указанные приложения и вспомогательные материалы должны иметь сквозную нумерацию или нумерацию по каждой главе, заглавие, а в тексте дается ссылка на них.

Не допускается переписывание данных учебной, вспомогательной литературы. При необходимости приведения выдержек, цитат должны быть ссылки на источник с указанием автора, названия работы, наименования издательства, года издания и страницы.

Расчетно-пояснительная записка оформляется в жестком переплете, впереди основного текста приводится титульный лист по установленной форме.

В законченных дипломных проектах, подписанных студентом, консультантами (каждого раздела), руководителем, не допускается внесение студентом исправлений и дополнений.

Подписанные чертежи и расчетно-пояснительная записка вместе с заданием кафедры, письменным отзывом руководителя, с аннотацией передается на кафедру. Заведующий кафедрой знакомится с материалами дипломного проекта, решает вопрос о допуске проекта к защите, ставит свою подпись на проекте и передает его в ГАК. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допуск проекта к защите, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя проекта. Протокол заседания кафедры представляется на утверждение ректората через соответствующий деканат.

Перед публичной защитой оформленный дипломный проект направляется на внешнюю рецензию. Рецензентом не может быть преподаватель данного ВУЗа. Студент должен быть ознакомлен с рецензией по его проекту до начала заседания ГАК.

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России от 25.03.2003 №1155.

Публичная защита дипломного проекта организуется в торжественной обстановке с предварительным объявлением о дате и времени, с приглашением профессорско-преподавательского состава, руководителей, консультантов, работников производства и студентов. График защиты утверждается проректором университета по представлению кафедры и деканата. Порядок защиты определен «Положением о ГАК».

В процессе защиты может быть задан любой вопрос по содержанию отдельных разделов дипломного проекта.

**1.5. Оформление дипломного проекта**

В соответствии с действующей в России Единой системой конструкторской документации (ЕСКД) установлены определенные требования к оформлению текстовых и графических материалов, пояснительных записок и прилагаемых к ним чертежей, в том числе и дипломных проектов (работ). Пояснительная записка должна быть выполнена на белой писчей бумаге формата А4 (297\*210 мм), напечатана на одной стороне листа. В записку не следует вшивать размеры листов таблиц более формата 12 (297 х 420 мм). Такой лист вшивается стороной 297 мм, складывается шириной не более 200 мм, чтобы не выступал за левый обрез листов записки.

Пояснительная записка должна быть выполнена в указанной ниже последовательности:  
- титульный лист;

- задание по выпускной квалификационной работе;

- содержание;

- основная часть;

- охрана труда и техника безопасности;

- список литературы;

- приложения.

Пояснительная записка к дипломному проекту оформляется на компьютере в текстовом редакторе Word. Размер полей: слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. Межстрочный интервал – 1-1,5, размер шрифта (кегль) - 14; тип шрифта - Times New Roman.

Нумерация страниц в дипломном проекте сквозная. Первой страницей является титульный лист, второй - задание по выпускной квалификационной работе, третьей – содержание. На страницах 1-2 номера страниц не проставляются. Первой страницей, имеющей номер 3, является "Содержание", на всех последующих страницах номер ставится арабскими цифрами справа в нижней части страницы.

Поправки в чистовом тексте вносятся отчетливо, непосредственно над исправляемым текстом, зачеркнутым горизонтальной линией, или на месте, очищенном от неверно написанного текста.

В зависимости от содержания текст разбивается на разделы. Разделы в пределах всех работы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаются арабскими цифрами с точкой в конце номера, например: «6. Строительная часть».

Разделы могут быть разбиты на подразделы. Например, дипломный проект имеет порядковую нумерацию в пределах раздела. В таком случае раздел 6. «Строительная часть» включает подразделы: «6.1. Характеристика климата участка застройки. 6.2. Конструкция здания» и т.п. При необходимости подразделы могут быть разбиты на пункты, например: 6.1.1.; 6.1.2. и т.д.

Каждый раздел любой работы следует начинать с новой страницы, имеющей рамку. Названия разделов пишутся заглавными буквами, переносы в названиях разделов не допускаются.

В тексте записки не допускается:

-   сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр, за исключением расшифровок буквенных обозначений, входящих в формулы;

-  применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и пунктуации, а также допускаемых ГОСТ 7.12-77;

-  использовать в тексте знак (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

-  употреблять математические знаки без цифр, например ≤ (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент).

Цитаты в тексте выделяются кавычками и сопровождаются ссылками с указанием источника и страницы. Чтобы не исказить смысла материала источника, рекомендуется цитировать законченные предложения (от точки до точки), например: «План этажа изображают в виде горизонтального разреза на уровне, находящемся в пределах дверных и оконных проемов».

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы, на которые в дальнейшем делаются ссылки, сопровождаются в пределах раздела сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках. Первая цифра обозначает номер раздела, например, (2.5) – пятая формула второго раздела.

После формулы помещают перечень символов с расшифровкой их размерностей, если они не пояснены ранее в тексте. Пояснения каждого символа дается в той последовательности, в какой символы приведены в формуле. Перечень располагают с новой строки после слова «где» в виде колонки.

Символ отделяют от расшифровки знаком тире. После расшифровки каждого символа ставят точку с запятой, размерность буквенного обозначения отделяют от текста запятой. Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ.

Результаты основных этапов расчетов оформляются в виде таблиц. Они располагаются в тексте или выносятся на отдельную страницу. Все таблицы должны иметь название и быть пронумерованы. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, точка после номера таблицы не ставится. Переносы в названиях таблиц не допускаются. Нумерация таблиц может быть сквозная или в пределах раздела (например 3.1, 3.2 и т.д.). Названия таблицы отделяются от нее отступом в одну строку.

Текст внутри таблицы оформляют тем же шрифтом, что и в остальной работе, но без использования отступа первой строки. При больших массивах данных текст внутри таблицы может быть выполнен шрифтом на 1-2 пункта меньшим, чем основной текст работы.

**Пример оформления таблицы:**

Таблица 3.3 – Нормы потребления холодных напитков, хлеба, кондитерских изделий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  продукции | Единица  измерения | Коэффициент  потребления | Количество продукции |
| Холодные напитки в том числе: | л | 0,07 | 10 |
| фруктовая вода | л | 0,02 | 3 |
| минеральная вода | л | 0,02 | 3 |
| натуральные соки | л | 0,03 | 4 |
| напитки собственного производства | л | 0,05 | 7 |
| Мучные кондитерские изделия собственного производства | шт | 0,85 | 122 |
| Конфеты, печенье | кг | 0,03 | 4 |
| Фрукты | кг | 0,03 | 4 |

Ссылка на таблицы в основном тексте пояснительной записки обязательны. Таблицы и рисунки должны размещаться сразу после той страницы, на которой она упоминается в первый раз. Если позволяет место, таблица или рисунок может размещаться в тексте на той же странице, где на нее дается первая ссылка.

При переносе таблицы на другие страницы заголовок помещают только над первой частью. Слово «таблица» и порядковый номер указывают один раз, а над другими частями пишут: «Продолжение табл. 2».

В целях повышения наглядности и лучшего понимания текста могут быть приведены иллюстрации. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) именуют рисунками. Разрешается использовать фотографии, ксерокопии и др. Они могут быть приведены как в основном тексте, так и в приложении. Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, а также тушью и карандашом, допустимы цветные иллюстрации. Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны соответствовать требованиям ЕСКД и ЕСПД.

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или нумерацией в пределах раздела. Слово «Рисунок» и его название располагают под иллюстрацией, между номером и названием ставится точка.

**Пример оформления рисунка:**




Рисунок 4.5. Планировка цеха обработки птицы и субпродуктов мощностью 150 кг в сутки: 1 — холодильный шкаф, 2 — устройство для опаливания птицы и дичи; 3 — моечная ванна; 4 — производственный стол; 5 — тележка-стеллаж; 6 — производственный стационарный стеллаж

В указателе «Литература» приводят использованные источники в определенной последовательности с записью следующих данных: фамилия и инициалы автора, а если книга написана несколькими авторами, то либо приводят все фамилии, либо только фамилию и инициалы первого автора с указанием « и др.».

Если на титульном листе книги автор не указан, то ссылку начинают с названия книги. Указывается полное и точное название книги (в том виде, в каком она дана на титульном листе) без кавычек. При наличии томов или нескольких книг указывается том, например: т.2, кн.1 и т.д. Если книга издана не впервые, указывается номер издания, например: изд.2-е, а также название издательства.

**Например:** Никуленкова Т. Т., Лавриненко Ю. И., Ястина Г. М. Проектирование предприятий общественного питания. — М.: Колос, 2000. — 216 с.

Книги без указания автора:

Биржевая деятельность: Учеб. для вузов / под общ. ред. А.Г. Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 240 с

Многотомные издания:

Ковалев В.В. Финансовый анализ. В 2 т. Т.1. Управление капиталом: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 430 с.

Описание автореферата диссертации:

Иконникова, З. В. Разработка технологий и товароведная оценка продуктов функционального назначения на основе местного плодово-ягодного и овощного сырья: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.15 - Кемерово, 2004. – 17 с.

Описание ГОСТа:

ГОСТ 7.32–2001. Научно-исследовательская работа. Структура и правила оформления. – Введ. 2002–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 16 с.

Ссылки на патент:

Пат. 2221201 Российская Федерация, МПК7 F 25 С 1/12, С 02 F 1/22. Устройство для замораживания жидкости / Малахов А. И., Малахов М. А. - № 2002105030/13; заявл. 26.02.02; опубл. 10.01.04.

Описание статьи:

Храпылина Л. Труд необходимо вывести из социального тупка//Человек и труд. — 2004.-№4.-С.33-34.

Ссылки на материалы конференций:

Крохалев, В. А. Основные тенденции в формировании рынка ресторанных услуг//Современные проблемы потребительского рынка: всерос. Межвуз. сб. науч. тр. / Уральский гос. эк. Ун-т, Фак. Торг.-эк. – Екатеринбург, 2004. – С. 65-66.

Электронные ресурсы:

Электронный каталог ГПНТБ России. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html .

Литературные источники следует располагать в порядке использования или в алфавитном порядке. После составления пронумерованного списка литературы в основном тексте работы приводятся указания на использованные источники литературы, которые помещают в квадратные скобки. Например, [24], что означает 24-й источник. При ссылке на несколько источников можно записать: [24, 26].

Список литературы вкладывается после изложения всего основного текста записки до приложений.

Не допускается включать в пояснительную записку приложения, не имеющие непосредственного отношения к излагаемому материалу. Приложения группируют по содержанию и нумеруют римскими или арабскими цифрами.

Оформленная расчетно-пояснительная записка подписывается студентом-дипломником.

**Графическая часть**

Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам, масштабам должны строго соответствовать требованиям ЕСКД. Как правило, чертежи студенческих работ выполняются в карандаше, снабжаются спецификациями, экспликациями. Чертежи могут выполняться посредством системы автоматизированного проектирования (САПР), но все листы должны быть выполнены однотипно (или карандашом, или на компьютере).

Надписи на чертежах выполняются стандартным шрифтом согласно ГОСТ 2.404-68. Для надписей установлен основной шрифт с наклоном (около 750). Размеры шрифта определяются его высотой в миллиметрах. Размер шрифта: 2,5; 3,5; 5;7; 10;14; 20; 28;40. Надписи на чертежах дипломного проекта можно рекомендовать предпочтительными: общее заглавие листа (14-20); заглавия отдельных главных видов (10-14); заглавные надписи дополнительных видов, узлов (7-10); текст, размерные числа, основные и дополнительные надписи (2,5-5). Наименования, заголовки, обозначения в основной надписи и на поле чертежа допускается писать без наклона букв. Основная надпись чертежа, размеры форматов, масштабы, линии и условные обозначения материалов выполняются соответственно требованиям НТД.

Предусматривается вынос основной надписи текстовых конструкторских документов (спецификацию) на отдельные форматы (формат II). В верхней части листа – головка спецификации, в нижней части – основная надпись.

Все чертежи подписываются студентом-автором.

**ГЛАВА 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

**ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

Одним из разделов дипломного проекта является технико-экономическое обоснование (ТЭО). Исходные данные для технико-экономического обоснования студент собирает и обобщает в период преддипломной организационно-экономической практики. В данном разделе проекта последовательно обосновывается: контингент питающихся, мощность предприятия; тип проектируемого предприятия; место привязки и источники снабжения сырьем, электроэнергией, топливом и т.д.; тип, этажность здания и сетка колонн; ориентация здания по странам света и движения потоков сырья и другие вопросы.

* 1. **Экономико-географическая характеристика района деятельности предприятия**

Характеристика района деятельности предприятия позволяет определить основные направления развития (специализации) района и связанные с ним основные контингенты питающихся, уровень развития общественного питания, торговли и подготовить исходные данные для обоснования типа, режима работы проектируемого предприятия и т.д.

В связи с этим в ТЭО должно быть освещено географическое расположение населенного пункта, его место и перспектива в экономике административного района, температурно-климатические данные, основное направление специализации административного района и т.д.

Кроме того, в ТЭО студент должен описать имеющиеся в населенном пункте предприятия, учреждения и организации с указанием численности работников, режима работы, места расположения, предусматриваемых изменений на перспективу. Эти данные определяются по маркетинговым исследованиям, проведенными студентом.

При технико-экономическом обосновании проекта предприятий общественного питания закрытого типа еще необходимо иметь данные по перспективе развития предприятия, учреждения или организации, режимуработы, общей численности и численности питающихся в максимальной смене.

**2.2. Обоснование мощности и типа проектируемого предприятия**

Мощность предприятия определяется количеством мест в обеденном зале, а также объемом выпускаемой продукции и обосновывается расчетами.

Расчет количества мест в обеденном зале может быть проведена по одному из следующих методов:

- по нормативам мест на 1000 чел.;

- по товарообороту в расчете на одно место в обеденном зале;

- по коэффициенту охвата населения общественным питанием.

Метод расчета по нормативам мест на 1000 чел. является универсальным и может быть использован для определения количества мест в обеденных залах всех типов доготовочных и работающих на сырье предприятий.

Расчет ведется по формуле:

NPн

Рhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m1ba96be1.gif =

1000

где P – необходимое количество мест;

N – численность жителей населенного пункта, колхозов, совхозов, предприятий, организаций или учреждений;

Pн – норматив мест на 1000 чел. (таблица 2.1).

Для столовых и буфетов учреждений, организаций и предприятий расчет количества мест ведется на максимальную смену.

Таблица 2.1 - Нормативы мест

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Норматив (мест) |
| 1 | Столовые при промышленных предприятиях и учреждениях (на 1000 работающих в максимальной смене) | 250 |
| 2 | Столовые при высших и среднеспециальных учебных заведениях (на 1000 учащихся очных отделений, а также профессорско-преподавательский состав и обслуживающий персонал) | 180 |
| 3 | Столовые и буфеты при общеобразовательных школах на 1000 учащихся | 250 |
| 4 | Столовые и буфеты при школах-интернатах на 1000 учащихся | 500 |
| 5 | Столовые профессионально-технических училищ на 1000 учащихся | 333 |
| 6 | Предприятия общественного питания открытой сети на 1000 жителей | 34 |
| 7 | Для городов и поселков городского типа | 48 |

Нормативы мест на 1000 человек в зависимости от уровня развития сети предприятий общественного питания, должны быть дифференцированы по областям и населенным пунктам. Для районных и местных центров, являющихся центрами притяжения населения, нормы мест на 1000 человек корректируются с учетом коэффициентов 1,3 и 0,9 соответственно. Для рядовых населенных пунктов, где целесообразно построить стационарные предприятия общественного питания, коэффициент корректировки может быть принят равным 0,8.

При определении количества мест в предприятиях общественного питания курортных населенных пунктов можно использовать следующую методику.

При расчёте потребного количества мест по коэффициенту охвата жителей данного населенного пункта общественным питанием используется формула:

NнК1

Рhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5a4b533f.gif =

К0 ∙1000

где P – необходимое количество мест в предприятиях общественного питания населенного пункта;

Nн – численность жителей населенного пункта;

К1 – коэффициент, учитывающий процент охвата населения общественным питанием;

К0 – коэффициент оборачиваемости одного места в обеденном зале в течение дня (смены).

Для расчётов можно рекомендовать следующие примерные проценты охвата населения общественным питанием: для рабочих и служащих промышленных предприятий – 100%; учащихся, студентов учебных заведений – 70-80%; учащихся общеобразовательных школ – 80-90%; школ-интернатов, домов отдыха, кемпингов, пионерских лагерей, учащихся училищ – 100%; рабочих сельхозпредприятий – 70-80%; населённых пунктов в целом (рабочий поселок, город, райцентр и т.д.) – 40-45%.

В зависимости от продолжительности рабочего дня предприятия общественного питания и других факторов для расчёта можно рекомендовать следующий коэффициент оборачиваемости одного места в обеденном зале: для столовых при совхозах и колхозах – 6-8; общедоступных столовых – 8-10; ресторанов – 6-10; кафе и специализированных предприятий – 7-15; внешних буфетов – 12-15.

Для предприятий общественного питания, обслуживающих постоянный контингент питающихся, оборачиваемость места устанавливается в зависимости от продолжительности обеденного перерыва и составляет для столовых промышленных предприятий, столовых и буфетов общеобразовательных школ - 4, высших и средних специальных учебных заведений – 5-6, училищ – 3.

Объём выпускаемой продукции, т.е. производственная мощность доготовочных и работающих на сырье предприятий, имеющих непостоянный контингент питающихся, определяется по формуле:

n = N\*m;

где n – количество блюд, порц.;

N – численность потребителей за день (чел.);

m – коэффициент разового потребления блюд.

Значение коэффициента разового потребления блюд зависит от типа предприятия, особенностей национальной кухни и других факторов.

При принятии значения коэффициента разового потребления блюд необходимо произвести анализ его в однотипных предприятиях, работающих в аналогичных условиях.

Производственная мощность предприятий, обслуживающих постоянный контингент потребителей и отпускающих комплексные рационы питания, определяется по формуле:

n = N1(m1+m2+m3);

где N1 – численность потребителей, получающих комплексные рационы;

m1, m2, m3 – количество наименований блюд, включенных соответственно в комплексный завтрак, обед и ужин.

Тип предприятия устанавливается в соответствии с существующей типизацией предприятий общественного питания.

Для обозначения типа предприятия необходимо проанализировать сложившиеся их соотношения в населенном пункте. При этом общее количество мест в сельских населенных пунктах может быть распределено: в столовых – 70%, ресторанах – 5%, буфетах, специализированных и других предприятиях – 25%. В городах: столовых – 55%, ресторанах – 15%, кафе, закусочных и других предприятиях – 30%. Кроме того, учитываются условия местности: особенности контингента питающихся, роль населенного пункта как центра притяжения населения и т.п.

* 1. **Выбор места привязки и источников снабжения**

Место привязки предприятия производится на основании изучения экономико-географической характеристики населенного пункта и перспективы его развития. При выборе участка необходимо руководствоваться перспективной схемой районной планировки.

Предприятия общественного питания размещаются по месту жительства, работы, учебы и отдыха питающихся. При этом пешеходная доступность предприятий не должна превышать 1000-1200 м.

Заготовочные предприятия, комбинаты питания, рестораны, крупные столовые и кафе, а также специализированная сеть должны быть размещены в районных и кустовых центрах.

В местных центрах, население которых составляет 2-3 тыс. человек, могут быть размещены небольшие столовые - заготовочные, столовые, работающие в вечернее время как рестораны, кафе и специализированные предприятия.

В мелких населенных пунктах (500-800 чел.) могут быть размещены столовые и раздаточные предприятия.

При размещении предприятий общественного питания в городах необходимо учитывать его территориальную планировочную структуру. Для группы жилых домов размещаются домовые кухни и магазины-кулинарии с радиусом обслуживания до 300 м. На территории микрорайона следует размещать предприятия общественного питания повседневного спроса: столовые, закусочные, кафе и другие. Радиус обслуживания – не более 400-500 м. В жилом районе могут быть размещены столовые, кафе, закусочные большой мощности, а также специализированные предприятия и рестораны. Радиус обслуживания до 1000-1200 м. В крупных жилых районах размещаются комбинаты полуфабрикатов, комбинаты питания и фабрики-кухни.

При определении участка под застройку предприятия необходимо учитывать наличие подъездных путей, коммуникаций и удобства для посетителей, а также близость к поставщикам. Одним из важных моментов является правильное определение источников снабжения сырьем.

В связи с этим в технико-экономическом обосновании необходимо привести дислокацию сети поставщиков с указанием расстояний и способа завоза сырья и доставки полуфабрикатов.

Необходимо обосновать источники тепловой энергии (топливо) путем приведения технико-экономических расчетов, методика которых приведена в 3 главе данных методических указаний.

**2.4. Обоснование проектов реконструкции предприятий**

Главная задача комплексной рационализации общественного питания предусматривает повышение конечных результатов деятельности на основе лучшего использования имеющихся ресурсов при высоком качестве продукции и культуре обслуживания.

На современном этапе реконструкция действующих предприятий является одним из направлений совершенствования и повышения эффективности материально-технической базы общественного питания. Реконструкция преследует различные цели. Основными из них являются:

- перевод на работу с полуфабрикатами;

- улучшение архитектурно - планировочных решений, интерьера и фасада предприятия;

- внедрение прогрессивной технологии, поточных линий производства и обслуживания;

- увеличение производственной мощности предприятия;

- создание оптимальных условий труда на производстве.

При разработке ТЭО реконструируемых предприятий необходимо проанализировать результаты их хозяйственной деятельности за последние 2-3 года до реконструкции и сопоставить с данными, полученными после её проведения, доказать нецелесообразность используемых технологических схем производства и оборудования путем изучения и обобщения литературных данных в пользу внедряемых мероприятий. Для этого необходимо более подробно отметить недостатки технологии, организации производства, оборудования, планировочных решений помещений предприятия и указать меры по их улучшению. При реконструкции следует обратить внимание на возможность использования отдельных видов ранее установленного оборудования, для чего необходимо иметь данные по остаточной стоимости и степени его годности для дальнейшей эксплуатации.

Реконструкция с целью создания оптимальных условий на производстве, улучшения архитектурно – планировочных решений, внутреннего и внешнего убранства должна обосноваться исходя из требований СНИПов, охраны труда и техники безопасности, а также внедряемых мероприятий по эстетике производства и обслуживания.

В связи с этим студент должен провести тщательный анализ указанных показателей предприятия в соответствии с современными требованиями и другими нормативными документами.

Для обоснования необходимости увеличения мощности предприятия следует проанализировать развитие сети и обеспеченность населенного пункта предприятиями общественного питания, темпы роста показателей эффективности работы предприятия и т.п. важным моментом является анализ загруженности обеденного зала, которая должна быть исследована в период практики. Методика определения мощности после реконструкции такая же, как и для вновь проектируемых предприятий.

В отдельных случаях реконструкция может быть осуществлена с целью изменения типа предприятия. При этом целесообразность данного направления реконструкции должна быть подкреплена анализом соотношений сложившихся типов предприятий общественного питания в данном населенном пункте и другими доводами.

ТЭО проектов реконструкции должны иметь такие же разделы, как ТЭО вновь проектируемых предприятий, за исключением обоснования места привязки.

**2.5. Технико-экономические показатели проектируемого**

**предприятия**

ТЭО завершается составлением показателей, характеризующих эффективность строительства и эксплуатации данного объекта. Поэтому в данном разделе дипломник должен обосновать экономические, технические и технологические параметры предприятия, которые определяются в соответствующих разделах.

Технико-экономические показатели позволяют оценить эффективность и целесообразность строительства предприятия. Поэтому в заключительной части ТЭО студент сжато излагает свои выводы и предложения, которыми должен руководствоваться при разработке следующих разделов.

Таблица 2.2 - Сводные технико-экономические показатели проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед.  измере-ния | Значение показателей | Значение показателей после реконструкции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество мест в торговом зале | место |  |  |
| 2. | Площадь земельного участка | кв.м |  |  |
| 3. | Площадь застройки | кв.м |  |  |
| 4. | Удельный вес площади застройки | % |  |  |
| 5. | Строительный объем здания | куб.м |  |  |
| 6. | Общая площадь, в том числе торговая площадь. | кв.м |  |  |
| 7. | - производственная площадь | кв.м |  |  |
|  | - складская площадь | кв.м |  |  |
| 8. | Число работников всего, в том числе: | чел. |  |  |
|  | - работников производства | чел. |  |  |
|  | - административных работников | чел. |  |  |
| 9. | Выпуск блюд | тыс. |  |  |
| 10. | Выработка полуфабрикатов | центнер |  |  |
| 11. | Выпуск мучных и кондитерских изделий | (тыс.руб.)  кг (шт.) |  |  |
| 12. | Товарооборот предприятия, в том числе: | тыс.руб. |  |  |
| 13. | - оборот по кулинарной продукции | тыс.руб. |  |  |
| 14. | Удельный вес кулинарной продукции | % |  |  |
| 15. | Средняя выработка на одного работника производства | руб./год |  |  |
| 16. | Средняя выработка на одного работника предприятия | руб./год |  |  |
| 17. | Товарооборот на одно место, в том числе: оборот по кулинарной продукции | руб. |  |  |
| 18. | Выпуск блюд в расчете на одно место | блюд |  |  |
| 19. | Издержки производства и обращения | тыс.руб. |  |  |
| 20. | Удельный вес издержек | % |  |  |
| 21. | Срок окупаемости предприятия | год. |  |  |
| 22. | Прибыль | тыс.руб. |  |  |
| 23. | В % к товарообороту | % |  |  |

Графа 5 заполняется для проектов реконструкции. Сводные технико-экономические показатели заполняются после разработки всех разделов дипломного проекта.

**ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ**

Технологические расчёты являются основным разделом дипломного проекта. Расчетные данные этой части являются исходными для выполнения инженерных и экономических расчетов и графических материалов. Результаты расчетов, принятые дипломником, должны быть тщательно проанализированы и увязаны между собой с целью оптимального решения. В процессе проведения расчетов рекомендуется применять предварительные, сравнительные и проверочные расчеты через систему укрупненных показателей и фактических данных преддипломной практики.

**3.1. Структура и последовательность выполнения**

**технологической части дипломного проекта**

Технологический раздел проекта выполняется в определенной последовательности на основе данных «задания на проектирование» и расчетных показателей, полученных в ТЭО, и материалов преддипломной практики.

Расчет и изложение материалов ведется по следующей схеме: вопросы организации рационального питания данного контингента (если тема дипломного проекта связана с вопросами организации диетического, лечебно-профилактического, детского или школьного питания); расчет и обоснование производственной программы; расчет сырья, полуфабрикатов в зависимости от типа предприятия и характера потребителей; организация складского хозяйства и расчет необходимых помещений; организация работы производственных помещений, расчет заготовочных, доготовочных, специализированных цехов; организация обслуживания потребителей, расчет торговых и вспомогательных помещений.

Технологические расчеты завершаются разработкой компоновки отдельных групп помещений и предприятия в целом. При компоновке помещений необходимо учитывать требования техники безопасности, коэффициенты использования площадей, действующие нормативы площадей согласно СНИПов. Черновой вариант компоновки с расстановкой всех видов оборудования согласовывается с руководителем, консультантами по строительной, холодильной, сантехнической и электрической частям проекта.

* 1. **Основы организации рационального питания**

Питание – средство поддержания жизни, роста и развития, сохранения здоровья и высокой работоспособности человека. В условиях научно-технического прогресса, огромного потока информации и общего ускорения темпов жизни к питанию предъявляются особые требования. Одним из наиболее эффективных средств повышения качества питания является его рационализация.

В свете современных представлений рациональное питание – это питание, отвечающее индивидуальным, физиологическим потребностям человека в конкретных условиях труда, быта, климата с учетом особенностей организма.

Рациональное питание основывается на ряде принципов. Важнейшими из них являются соответствие энергетической ценности рационов питания фактическим затратам организма; режим питания; распределение калорийности суточного рациона по отдельным приемам пищи; обеспечение в каждом приеме необходимого соотношения белков, жиров, углеводов и других химических компонентов пищи, а также соблюдение ее физического объема.

При организации питания людей, занятых физическим и умственным трудом, необходимо учитывать характер их трудовой деятельности. В настоящее время Институтом питания РАМН разработаны и рекомендованы нормы затрат энергии в зависимости от особенностей труда, возраста и пола, которые должны быть приняты в основу составления рационов питания. Также имеются примерные нормы затрат энергии, пищевых веществ и продуктов для разных социальных групп населения.

Однако необходимо учесть, что рабочие и служащие, трудовая деятельность которых проходит во вредных производственных условиях, получают бесплатное лечебно – профилактическое питание в виде горячих завтраков. В связи с этим должна быть учтена и их энергетическая ценность.

В настоящее время для работников различных отраслей химической промышленности разработаны 5 рационов лечебно-профилактического питания. Главное назначение лечебно – профилактического питания – предупредить вредное воздействие на организм работающих тех или иных токсических веществ, а также способствовать их нейтрализации, обезвреживанию или выведению из организма. В задачу лечебно – профилактического питания входят также содействие повышению защитных сил организма и сопротивляемости тех органов и систем, которые наиболее поражаются ядовитыми веществами (печень, кроветворные органы).

Группы лиц, нуждающихся в лечебно – профилактическом питании, представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Назначение рационов ЛПП

|  |  |
| --- | --- |
| №  рационов | Для кого предназначен |
| 1. | Для работающих в условиях возможного воздействия рентгеновских лучей и радиоактивных веществ. |
| 2. | Для работающих в производстве азотной кислоты, серной кислоты, хлора, фтора, фосгена, цианистых соединений. |
| 3. | Для работающих в условиях воздействия свинца (Рацион № 1  понедельно чередуется с рационом № 2) |
| 4. | Для работающих в условиях воздействия нитро- и аминосоединений бензола, мышьяка, теллура и др. |
| 5. | Для работающих в производстве сероуглерода, хлористого бария, двуокиси марганца, тиофоса, соединений ртути и др. |

Калорийность рациона и его химический состав должны учитывать климатические условия местности. Например, в холодных зонах затраты энергии повышаются на 10-15%, наоборот, в условиях высокой температуры окружающей среды и производства – понижаются.

Важнейшими принципами рационального питания являются правильный режим питания и распределения суточного рациона по отдельным приемам пищи.

На практике сложился трехразовый режим питания, при котором на долю завтрака должно приходиться около 30%, обеда – 40-45%, ужина – 30-25% суточной калорийности рациона. В климатических условиях с высокой температурой окружающего воздуха, наоборот, калорийность ужина должна составлять 40-45%.

Институтом питания рекомендуется четырехразовое питание. С учетом разработок этого института и особенностей контингента питающихся для использования в дипломном проекте можно рекомендовать следующие режимы питания и распределение калорийности суточного рациона по отдельным приемам.

Для людей умственного труда

- при обеде на работе:

Первый завтрак - 7-8 часов - 25% суточной калорийности

Обед - 12-13 - 35%

Ужин - 21 - 30%

Прием пищи - 22 - 10%

перед сном

- при обеде дома:

Первый завтрак - 7-8 часов - 20% суточной калорийности

Второй завтрак - 12-13 - 25%

Обед - 17 - 35%

Ужин -21 - 20%

Для сельскохозяйственных рабочих

- двухпромежуточный распорядок дня (4 часа работы утром и 4 часа вечером):

Первый завтрак - 3-4 часа - 10% суточной калорийности

Второй завтрак - 7-8 часов - 25%

Обед - 14-15 - 40%

Ужин - 20-21 - 25%

- непрерывный 7-8 часовой рабочий день:

Завтрак - 7-8 часов - 30% суточной калорийности

Обед - 14-15 - 45%

Ужин - 20-21 - 25%

- удлиненный рабочий день в период напряженных полевых работ:

Первый завтрак - 3-4 часов - 10% суточной калорийности

Второй завтрак - 7-8 - 30%

Обед - 14-15 - 45%

Ужин - 20-21 - 15%

Для рабочих промышленных предприятий

- при трехразовом питании:

Завтрак - 7-8 часов - 30% суточной калорийности

Обед - 13-14 - 45%

Ужин - 19-20 - 25%

- при четырехразовом питании:

Первый завтрак - 7 часов - 15% суточной калорийности

Второй завтрак - 12 часов - 25%

Обед - 17 - 35%

Ужин - 20 - 25%

- для рабочих ночных смен:

Завтрак - 7-8 часов - 25% суточной калорийности

Обед - 13-14 - 30%

Ужин - 19 - 30%

Второй ужин - 3-4 - 15%

Для школьников, занимающихся в первую смену

Первый завтрак - 8 - 20% суточной калорийности

Второй завтрак - 11 - 20%

Обед - 15 - 35%

Ужин - 20 - 25%

Для школьников, занимающихся во вторую смену

Завтрак - 8 час.30мин. - 20% суточной калорийности

Обед - 12 30 - 35%

Полдник -16 30 - 20%

Ужин - 20 30 - 25%

Одним из основных моментов организации рационального питания является обеспечение в рационах питания необходимых для организма всех веществ: белков, жиров, углеводов; их составляющих: аминокислот, жирных кислот, а также минеральных элементов и витаминов.

Во всех возрастных и профессиональных группах населения принято соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4, за исключением условий тяжелого физического труда, где предусмотрено соотношение 1:1:5.

Однако эти соотношения приемлемы только для людей, ведущих подвижный образ жизни. Для людей умственного труда предложена новая формула сбалансирования основных пищевых веществ, учитывающая тесную взаимосвязь нормируемого вещества с калорийностью суточного пищевого рациона. Соотношение белков, жиров и углеводов при этом принимается, **как 1:2:3 по калорийности**.

Количество белков животного происхождения должно составлять около половины белков суточного рациона. При этом следует обратить внимание на биологическую полноценность белков. Предлагаемый рацион потребителям должен содержать все незаменимые аминокислоты, на долю которых по данным ФАО/ВОЗ должно приходиться около 36%.

Сбалансированность жирных кислот в пищевых рационах должна быть следующей: полиненасыщенные жирные кислоты - 10%, насыщенные – 30% и мононенасыщенные кислоты (олеиновая кислота) – 60%.

Сбалансированность минеральных веществ в наибольшей степени изучена в отношении кальция, фосфора и магния. Сбалансированность кальция и фосфора определяется оптимальным отношением Ca:P, как 1:1,5, а сбалансированность кальция и магния – отношением Ca:Mg, как 1:0,7.

Однако необходимо учесть, что при первичной и тепловой кулинарной обработке теряется значительное количество водорастворимых питательных веществ: минеральных, витаминов и аминокислот. В связи с этим необходимо учесть и их потери. Поэтому главным условием составления рационального меню является изучение имеющихся в литературе данных по этому вопросу.

Обязательным требованием рационального питания является его разнообразие. Питание, достаточное по калорийности, но однообразное, не может быть рациональным.

В обеспечении оптимальной рациональности питания одной из основных задач является изыскание и включение в недельное меню возможно больше разнообразных продуктов. Это в наибольшей степени относится к плодам, фруктам, ягодам и овощам, особенно к тем, которые обладают выраженной сезонностью: клубнике, арбузам, дыням, баклажанам и др.

Расчет питательной ценности пищевого рациона производится по таблицам химического состава продуктов**.**

Вычисляются следующие показатели: количество белков, из них процентное содержание биологически ценных (животного происхождения); количество жиров, из них растительного происхождения, а также сливочного масла, не подвергающихся тепловой обработке; количество углеводов (отдельно количество рафинированного сахара).

После суммирования указанных пищевых веществ в каждом блюде и в рационе за весь день рассчитывается общее количество белков, жиров, углеводов, которое умножается на коэффициенты усвояемости (соответственно 84,5%, 94% и 95,6%).

Затем, вычисляется энергетическая ценность пищевого рациона в ккал, для чего количество белков умножается на 4 ккал, жиров – на 9 ккал и углеводов – на 3,75 ккал.

Для вычисления минерального состава необходимо определить по таблицам химического состава содержание в пищевом рационе кальция, фосфора, магния, железа.

При оценке обеспеченности рациона витаминами рассчитывается содержание следующих витаминов: А, В1, В2, РР, С.

С целью оценки полученных данных вычисляют в процентах количество белков, жиров, углеводов и калорий, приходящихся на каждый приём пищи. Определяют соотношение кальция и фосфора. Затем составляют все результаты с рекомендованными для данной группы населения нормами. Для расчёта химического состава и калорийности рациона предлагается данные свести в таблицу**.**

Меню должно быть оформлено так, чтобы порядок блюд соответствовал их обычному потреблению. Для разработки меню используются раскладки блюд из действующих сборников рецептур. Рекомендуется также включить в меню новые продукты и блюда, описанные в литературе, с соответствующей ссылкой, фирменные, национальные блюда.

Меню должно быть разнообразным, для этого его составляют на 7-10 дней. Разнообразие в питании достигается как за счет достаточного набора продуктов, так и за счет широкого ассортимента блюд, изготовленных из одного продукта.

Составляя меню, необходимо следить, чтобы блюда в течение недели не повторялись. Приступая к составлению меню, следует помнить, что одни продукты (масло, мясо, крупы, хлеб, овощи, молоко) должны включаться в рацион ежедневно, другие (творог, сметана, рыба) могут быть использованы в отдельные дни недели (творог 3-4 дня в неделю, рыба 2-3 дня и т.д.).

В среднем за день человек должен получить весь необходимый набор пищевых веществ. При составлении пищевых рационов должно быть предусмотрено ограничение пищевых факторов, способствующих повышению веса тела (легкоусвояемые углеводы, продукты, богатые поваренной солью и др.).

Необходимо обогатить рацион липотропными веществами, способствующими нормализации жирового обмена, функции печени. В состав меню необходимо включать блюда (салаты) с добавлением растительного масла (количество последнего должно составлять 25 – 30 г в сутки). С целью введения в организм витаминов и минеральных веществ, для подслащивания напитков и блюд вместо «пустых калорий» в виде чистого сахара целесообразно использовать мед, варенье, конфитюр. Разнообразные молочные продукты должны обеспечить благоприятные соотношения кальция и фосфора (1:2,1:1,5). Мясо должно быть использовано, в основном, во время обеда или завтрака, причем для последнего подбирается рецептура, где не требуется длительная кулинарная обработка. Яичные и рыбные блюда вводятся в меню ужинов, чередуясь с изделиями из творога, поскольку эти продукты легче перевариваются, чем мясо. Весьма перспективно использование в питании различных продуктов моря, с которыми в организм, помимо биологически ценных белков, вводятся некоторые витамины и минеральные вещества.

Для промышленных предприятий следует организовать не менее двух вариантов комплексных обедов. При составлении меню необходимо иметь в виду, что независимо от профиля проектируемого предприятия, в нем должно быть предусмотрено изготовление диетических блюд (молочных, овощных и крупяных супов, каш с молоком, блюд из отварных мяса и рыбы, из творога и т.д.).

В рациональном питании играет важное значение физический объём пищи, принимаемый в один прием, особенно для молодых людей. В приложении 12 указан объем (масса) пищи, рекомендуемый на один прием для детей 7 -14 лет.

**3.3. Расчет производственной программы предприятия**

Проектирование предприятий общественного пи­тания осуществляют в соответствии с функциями, обеспечивающими произ­водственно-торговую деятельность будущего предприятия.

Для предприятий общественного питания характерно сочетание следую­щих трех основных функций: производство блюд, их реализация и организация потребления, что вызывает необходимость проектирования производственной и торговой группы помещений.

Обычно осуществление какой-либо главной функции сопровождается выполнением нескольких других функций, имеющих вспомогательный харак­тер. Так, общий технологический процесс производства блюдна предприятиях общественного питания состоит из отдельных процессов — приема продуктов, их хранения, кулинарной обработки сырья и изготовления полуфабрикатов, а также тепловой обработки блюд. Кроме того, в общий процесс включают еще ряд вспомогательных операций, необходимых для производства готовых блюд. Сюда относятся мойка посуды и емкостей, обработка тары, удаление пищевых отходов, а также инженерные устройства — приточная и вытяжная вентиляция, отопление, энергоснабжение и т.п.

Таким образом, характер выполняемых функций влияет на формирование групп помещений в общей производственно-торговой структуре предприятия, на которую, в свою очередь, влияют следующие факторы: ассортимент кули­нарной продукции, полуфабрикатов, степень их готовности, объем производст­ва и реализации, вместимость залов, наличие отделений для диетического пи­тания и др., которые и определяют характер технологического процесса – ос­новы проектирования любого производственного предприятия, в том числе предприятия общественного питания.

В соответствии с технологическим процессом производства продукции и ее реализации проектируют отдельные функциональные группы помещений, осуществляющих однотипные или доступные для объединения рабочие опера­ции (например, группа помещений для приема и хранения продуктов; произ­водственных помещений; помещении для потребителей; служебных и бытовых помещений; технических помещений).

В связи с наличием множества функций, связанных с процессом приго­товления блюд, их реализацией и организацией потребления, предприятия общественного питания имеют функциональное зонирование помещений, которое предполагает выделение отдельных групп помещений и их взаимосвязь, кото­рая должна, обеспечить:

- поточность технологического процесса – от поступления продуктов до приготовления и отпуска кулинарной продукции;

- минимальную протяженность технологических, транспортных и людских потоков с целью создания наиболее благоприятных условий для потребителей и работающих;

- соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм и правил.

***В группу помещений для приема и хранения продуктов*** входят: охлаждаемые камеры (для хранения мясных, рыбных и овощных полу­фабрикатов; фруктов, зелени, напитков; молочных продуктов, жиров и гастро­номии; пищевых отходов); неохлаждаемые кладовые для хранения сухих про­дуктов; кладовые тары, инвентаря и средств материально- технического осна­щения; приемочная.

***Группа производственных помещений*** объединяет: цехи - горячий, холодный, доготовочный, обработки зелени; моечные столовой, ку­хонной посуды и полуфабрикатной тары; помещение для резки хлеба; разда­точную, сервизную и помещение заведующего производством. В эту группу могут входить кондитерский цех и помещение для приготовления мучных из­делий.

При переводе доготовочных предприятий на работу с полуфабрикатами высокой степени готовности доготовочный цех и цех обработки зелени не про­ектируют.

***Группа помещений для потребителей*** включает: вестибюль (в том числе гардероб, умывальные и туалеты); залы с раздаточными и буфетом (на предприятиях с самообслуживанием); аванзал, залы без раздаточных, бан­кетные залы (на предприятиях с обслуживанием официантами); зимние сады и летние веранды; зал магазина кулинарии с кафетерием; комнату отдыха и каби­нет врача (диетсестры) в диетических столовых; помещения для организации досуга по тематическим программам в специализированных предприятиях; от­делы (бюро) заказов.

***Группа служебных и бытовых помещений*** состоит: из ад­министративных помещений дирекции, кассы, бухгалтерии; помещения для персонала; гардероба для персонала; душевых, кабин личной гигиены женщин; туалетов для персонала; бельевой.

***Группа технических помещений –*** это вентиляционные каме­ры, электрощитовая, тепловой узел, машинное отделение охлаждаемых камер и мастерские.

Предприятия, работающие с полным производственным циклом (на сы­рье), осуществляют кулинарную обработку сырья, изготовление полуфабрика­тов, приготовление блюд, реализацию и организацию их потребления.

Проектирование предприятий, работающих на сырье, рекомендуется вы­полнять в тех случаях, когда отсутствует или недостаточно развита сеть загото­вочных предприятий (предприятий пищевой промышленности).

В состав производственных цехов предприятий, работающих на сырье, входят мясной, рыбный, овощной, горячий, холодный и кондитерский цехи. Состав остальных функциональных групп помещений такой же, как в доготовочных предприятиях.

Состав и площади помещений доготовочных предприятий общественного питания и предприятий, работающих на сырье, принимают в соответствии с технологическими расчетами и по желанию заказчика могут быть изменены. Из нормативных документов используют СНиП 2.08.02—89 «Общественные зда­ния и сооружения», в которых приведены нормы площади на одно место в за­лах предприятий общественного питания.

**Определение числа потребителей**

Число потребителей можно найти по графику загрузки зала или оборачи­ваемости мест в течение дня.

При определении числа потребителей по графику загрузки зала основны­ми данными для составления графика служат: режим работы зала; продолжи­тельность приема пищи одним потребителем; загрузка зала (в процентах) по ча­сам его работы.

Режим работы общедоступного предприятия общественного питания уста­навливается непосредственно самим предприятием. Если предприятие общест­венного питания обслуживает производственное предприятие или учреждение, то режим его работы зависит от режима работы обслуживаемого объекта (число смен, продолжительность каждой смены и обеденного перерыва) и согласовы­вается с администрацией и фабричным, заводским или местным комитетом профсоюза. Часы работы столовой, обслуживающей учебное заведение, опре­деляют в соответствии с организацией учебного процесса (обучение студентов в дневные и вечерние часы, продолжительность перерывов между лекциями и т.д.).

В ресторанах при вокзалах (железнодорожных, речных и аэровокзалах) ча­сы работы залов устанавливают в соответствии с расписанием движения транс­портных средств.

Средняя продолжительность приема пищи одним потребителем во время завтрака, обеда и ужина для различных типов предприятий приведена в приложении 1, примерные графики загрузки залов — в приложении 2.

Число потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия,

Nч = P ϕ X / 100,

где N *–* вместимость зала (число мест),

P – оборачиваемость места в зале в течение данного часа,

*х* — загрузка зала в данный час, %.

Оборачиваемость мест зависит от продолжительности приема пищи.

Если на предприятии предусмотрено несколько приемов пищи (завтрак, обед и ужин), то число потребителей определяют для каждого приема пищив отдельности.

Νд = ∑ Νч,

При определении числа потребителей с учетом оборачиваемости мест в зале расчет ведут поформуле:

Νд = Р φд,

где Nд– число потребителей, обслуживаемых в течение дня,

P *–*вместимость зала, число мест;

φд – оборачиваемость места в зале в течение дня.

Примерные значения φддля различных предприятий общественного питания приведены в приложении 3***.***

Расчет числа потребителей по оборачиваемости рекомендуется проводить для баров, кафетериев и буфетов, которые занимают отдельные помещения.

**Определение количества блюд**

Исходными данными для определения количества блюд являются число потребителей и коэффициент потребления блюд.

Общее число блюд, реализуемых предприятием в течение дня,

n д = N дm,

где Nд— число потребителей в течение дня,

*т* — коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов потребления холодных блюд, супов, вторых горячих и сладких блюд), он указывает, какое количество блюд в среднем приходится на одного человека на предприятии данного типа.

Значения коэффициента потребления блюд для различных типов предприятий общественного питания, определены исходя, из фактических средних данных о ежедневной реализации блюд в этих предприятиях в разные периоды времени и приведены в приложении 4.

Разбивку общего количества блюд па отдельные группы (холодные блюда, супы, вторые горячие и сладкие блюда), а также внутригрупповое распределение блюд в ассортименте продукции, выпускаемой предприятием. Если на предприятии общественного питания (столовая общедоступная, диетическая и др.) предусмотрено несколько приемов пищи (завтрак, обед и ужин), то количество блюд определяют для каждого режима отдельно по формулам:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_59dbe8c9.gif, http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7884535c.gif, http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m61e35070.gif,

где *п3 по, пу* – общее количество блюд, реализуемых соответственно в те­чение завтрака, обеда и ужина;

*N*3*, N0 , Nу* – число потребителей в течение зав­трака, обеда и ужина;

*т3, т0 , ту* – коэффициенты потребления блюд во время завтрака, обеда и ужина.

Затем проводят ориентировочную разбивку общего количества блюд, реализуемых в течение завтрака, обеда и ужина, на отдельные группы в соот­ветствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд в обще­доступных и диетических столовых (приложение 5).

Если предприятие работает по комплексным меню (столовые при произ­водственных предприятиях, учебных заведениях, рестораны и др.), то количе­ство блюд каждого наименования, входящих в состав данного комплекса, должно соответствовать числу потребителей, пользующихся этим комплексом. Рецептурную разбивку блюд в этом случае не делают.

Общее количество блюд, отпускаемых на дом,

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3dafe29.gif,

где nд— количество блюд, реализуемых в зале в течение дня.

Рекомендуется следующее примерное распределение блюд, отпускаемых на дом, по отдельным группам: супы - 45 %, вторые горячие, блюда - 50 %, сладкие -5 % общего количества блюд, отпускаемых на дом.

Количество напитков, кондитерских изделий, хлеба, фруктов и т.д. для всех предприятий общественного питания определяют на основе примерных норм потребления на одного человека (приложение 6).

**Составление расчетного меню**

Расчетное меню составляют по действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с учетом ассортиментного минимума для различных типов предприятий общественного питания, сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням недели, приемов тепловой обработки, особенностей вкусов местного населения, климатических условий.

Разработаны Методические указания по развитию, размещению сети специализированных предприятий общественного питания и требования к их организациям, в которых дан уточненный перечень напитков и кулинарных изделий для этих предприятий (табл. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5).

Таблица 3.2 - Ассортимент блюд в специализированных кафе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда, напитки и  кули­нарные изделия | Примерное число наименований в меню | | | | |
| Кафе-конди­терская | Кафе-моро­женое | Кафе  мо­лочное | Детское кафе | Моло­дежное кафе |
| Мучные кондитерские и булочные изделия | 10—15 | 5 — 6 | 5 — 6 | 8 — 10 | 8—10 |
| Горячие напитки | 3 — 5 | 2 — 3 | 2 — 3 | 2 — 3 | 3 — 5 |
| Коктейли безалкогольные (или холодные напитки собственного производства) | 3 — 4 | 3 — 4 | 3 — 4 | 3 — 4 | 6 — 8 |
| Сладкие блюда, мороженое | 3 — 4 | 5 — 6 | 3 — 4 | 4 — 5 | 4 — 5 |
| Холодные закуски | — | — | — | 3 — 4 | 3 — 4 |
| Горячие блюда | — | — | 3 — 4 | 3 — 4 | 3 — 4 |
| Соки | 5 — 6 | 5 — 6 | 5 — 6 | 5 — 6 | 5 — 6 |

Примечания:

1. В кафе потребителям дополнительно предлагают шоколад, конфеты, фрукты и цитрусовые (по сезону).

2. Может быть предусмотрен отпуск горячих напитков с различными добавками (лимоном, джемом, вареньем, сливками и др.).

3. В чайной потребителям предлагают сушки, баранки, бублики и др.

Таблица 3.3 - Ассортимент блюд в специализированных закусочных

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Блюда, напитки и  кулинарные изделия | Примерное число наименований в меню | | |
| Закусочные со специализа­цией по блюдам | | Блинные |
| рыбным | мясным |
| Холодные закуски | 2 — 3 | 2 — 3 | 2 — 3 |
| Горячие блюда | 3 — 4 | 4 — 5 | 1\* |
| Горячие напитки | 1 | 1 | 1 |
| Бульоны и мучные кулинарные изделия | 2 — 3 | 2 — 3 | — |
| Соки (или холодные напитки собственного производства) | 2 — 3 | 2 — 3 | 2 — 3 |
| Сладкие блюда | — | — | 2 — 3 |

\* Блины включают в меню с пятью-шестью добавками (сметаной, сливочным маслом, джемом, повидлом, медом и др.).

Таблица 3.4 - Специализированные предприятия быстрого обслуживания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Блюда, напитки и  кулинарные изделия | Примерное число наименований  в меню | | |
| Предприятия со специали­зацией по блюдам | | Кафетерий |
| мясным | мучным |
| Горячие блюда и кулинарные изделия, на реализации кото­рых специализируется пред­приятие | 1\* | 1\* | - |
| Бутерброды | - | - | 5 — 6 |
| Горячие напитки, соки, фрук­товые и минеральные воды, прохладительные и тонизи­рующие напитки, холодные напитки собственного произ­водства | 1—2 | 1—2 | 4 — 6 |
| Булочные и мучные кулинар­ные изделия | 4 — 5 | — | 8 — 10 |

Предусматривается включение в меню блюд с различными наполнителями и добавками.

Таблица 3.5 - Специализированные бары

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напитки, блюда и мучные кондитер­ские изде­лия | Примерное число наименований в меню | | | | | |
| Коктейль-бары | Десерт­ные мо­лочные бары | Кофей­ные, шо­коладные бары | Гриль-бары | Салатные бары | Пивные  бары |
| Коктейли  безалко­гольные, холодные напитки собствен­ного про­изводства | 8-10 | 6-8 | - | 6-8 | - | - |
| Сладкие блюда, мо­роженое | **-** | 3-4 |  | - | - | - |
| Горячие напитки |  | 1-2 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 |
| Мучные кон­дитерские из­делия | 5-6, | 5-10 | 5-10 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Холодные за­куски, бутер­броды | - | - | - | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| Горячие блю­да | - | - | - | 1-2 | - | 1-2 |
| Пиво | - | - | - | - | - | 3-4 |
| Фруктовые и минеральные воды, прохла­дительные и тонизирую­щие напитки соки | 3-4 | 3-4 | 3-1 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |

Примечания:

1. В барах потребителям дополнительно предлагают шоколадные конфеты, орехи, фрукты цитрусовые (по сезону)

2. Может быть предусмотрен отпуск горячих напитков с различными добавками (лимоном, джемом, вареньем, сливками и др.)

**3.4. Расчет складской группы помещений**

Складские помещения классифицируют на две группы: охлаждаемые и неохлаждаемые. В охлаждаемых хранят скоропортящиеся продукты (мясо, рыбу, жи­ры, молоко, молочнокислые и гастрономические продукты, зелень, фрукты, холод­ные и виноводочные напитки, полуфабрикаты, готовые кулинарные и кондитер­ские изделия, пищевые отходы). В неохлаждаемых хранят сухие продукты (муку, сахар, крупы и т. д.), овощи, инвентарь, тару, белье. Количество и структура складских помещений зависят от типа предприятия и его вместимости.

При проектировании складской группы необходимо предусмотреть рацио­нальные условия хранения для сырья каждой группы (приложение 7).

Расчет сводится к размещению продуктов по кладовым в соответствие с ус­ловиями их хранения, определению площади, занимаемой продуктами, подбору немеханического оборудования (подтоварники, стеллажи, контейнеры, подвес­ные пути), определению площади, занимаемой оборудованием, а затем общей площади помещения.

На предприятиях общественного питания для доставки грузов в склад­ские помещения, цехи, экспедицию применяют напольный транспорт электро­погрузчики, грузовые тележки и т. п.); для перемещения и хранения туш, полу­туш и четвертин мяса убойного скота — подвесные пути.

Стандартом предусмотрен выпуск электропогрузчиков грузоподъ­емностью от 0,5 до 5 т; тележек грузовых от 100 до 1000 кг.

Площадь, занимаемую продуктами, определяют по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m75f2aa63.gif

, м2


где Q - количество отдельных видов продуктов, подлежащее хранению на складе, кг;

*Н -* удельная нагрузка, кг/м2 (приложение 7).

Выполняя этот расчет, необходимо учесть массу тары, которая при­нимается в процентах от массы продуктов: деревянная и металлическая -20, картонная и пластмассовая -10, стеклянная - 30-100.

**Расчет количества продуктов по меню**

Суточное количество продуктов определяем по формуле:

G = 

где G – количество продуктов данного вида, кг;

g – количество продуктов на одну порцию по сборнику рецептур, г; n – количество блюд, реализуемых предприятиям за день.

Общее количество продукта данного вида определяется по формуле:

Gобщ=Σ= G1+ G2+…+ Gn,

где gp – норма сырья или полуфабриката на одно блюдо, г;

n – количество блюд (шт), реализуемых за день.

Все расчеты сведены в табл. 3.6.

Таблица 3.6 - Расчет количества продуктов по меню

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование продуктов | Наименование блюда и номер рецептуры | |
| Расход сырья, кг | |
| на 1 порцию | на заданное кол-во |
|  |  |  |
|  |  |  |

При выполнении дипломно­го проекта рекомендуется применять способ расчета по таре. Выбор способа расчета определяется руководителем дипломного проекта

Для проведения расчетов, как тем, так и другим способом определяют ко­личество сырья, подлежащего хранению умножением суточного расхода на сроки хранения (табл. 3.7). В соответствие с требованиями к товарному сосед­ству и условиями хранения, продукты распределяются по соответствующим камерам и кладовым (приложение 7).

Таблица 3.7 - Расчет количества сырья, подлежащего хранению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продуктов с ука­занием кладовой | Суточный расход  сы­рья, кг | Сроки  хране­ния,  сутки | Количество продуктов, подлежащих хранению, кг |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Площади помещений рассчитывают по нагрузке и оформляют в виде табл. 4.3.

Таблица 4.3 - Расчет площади помещений для хранения сырья

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сырья | Количество сырья, подле­жащего хране­нию, кг | Удельная  норма  нагрузки, кг/м | Полезная пло­щадь, занимаемая сырьем, м2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

По рассчитанной площади, занимаемой продуктами, подбирают складское оборудование (подтоварники, стеллажи). При этом площадь принятых к установке подтоварников (стеллажей) должна быть равной или несколько больше площади, занимаемой продуктами, размещаемыми на подтоварниках (или стеллажах).

Расчет необходимого количества стеллажей стационарных и под­товарников ведется в два этапа: выбор тары для хранения продукта, определе­ние ее количества и занимаемой площади; выбор оборудования для размещения тары, определение его количества и занимаемой площади.

Количество тары определяется по формуле:

,http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7f2ca03a.gif

где nт – количество тары;

G – суточное количество продуктов с учетом сроков хранения, кг;

Е – вместимость единицы тары, кг.

При хранении тара с продуктами укладывается штабелями. Поэтому после определения общего количества тары определяется количество тары, уложенной по высоте, по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7e82681c.gif

,   
где n1– количество тары по высоте, шт.;

Н – высота штабеля, м;

h – высота единицы тары, м.

Высота штабеля принимается 1,5м при отсутствии штабелеукладчиков (для небольших предприятий); на крупных предприятиях, где погрузочно-разгрузочные работы полностью механизированы, грузы укладываются на всю высоту помещений. Для определения площади, занимаемой тарой, рассчитыва­ется количество тары в основании (в шт.) по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1c7834b4.gif

,

где n2 – количество тары в основании, шт.;

nr – общее количество тары, шт.;

n1 – количество тары по высоте, шт.

Затем определяется площадь, занимаемая тарой, по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1584925c.gif,

где Fт – площадь, занимаемая тарой, м2;

n2 – количество тары в ос­новании, единиц;

l – длина тары, м;

b – ширина тары, м.

Расчет оборудования (подтоварники, стеллажи), на котором разме­щается тара, производится по формуле:

,http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_21d1c71b.gif

где nоб – количество оборудования;

FT – площадь занимаемая тарой, м2;

*F1 –* площадь единицы оборудования, м2.

Количество подтоварников определяется по формуле

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1548dbdc.gif,

где 1,1 – коэффициент, учитывающий неплотность прилегания тары друг к другу.

Количество стеллажей определяется по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mf3649c1.gif,

где n – количество полок стеллажа.

Площадь, занимаемая подтоварниками или стеллажами, определяется поформуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m522a0dc2.gif,

где L– длина оборудования, м;

В – ширина оборудования, м.

Если мясное сырье хранится в подвешенном состоянии на крючьях, то производится расчет подвесных путей, который заключается в определении их длины и площади, занимаемой тушами, полутушами и четвертинами мяса убойного скота, находящимися на подвесном пути.

Длина подвесного пути для хранения говядины, свинины и баранины рас­считывается по формулам:

- для говядины и свинины

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m981caf4.gif, м

- для баранины

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m51312ad8.gif, м

где р– количество туш, полутуш, четвертин, шт.;

а– толщина туши полутуши, четвертины, м;

с – расстояние между тушами по длине рельса, м (табл.4.4)

Баранину размещают с двух сторон подвесного пути. На рис. 1 показано размещение туш, полутуш и четвертин на подвесном пути. Участок подвесного пути, на котором они размещаются, можно рассматривать как прямоугольник со сторонами L и b для говядины и свинины и со сторонами L и 2b для баранины.




Рис. 1. План размещения туш, полутуш и четвертин на подвесном пути:

а - толщина туши (полутуши, четвертины); b - ширина;

с **-** расстояние между тушами (полутушами, четвертинами) на подвесном пути

В этом случае полезная площадь, занимаемая сырьем, определяется по формулам:

- для говядины и свинины

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m52201e24.gif, м2

- для баранины

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2d97fa56.gif, м2

где Snn – площадь подносного пути, м2;

b – ширина туши полутуши, четвертины, м.

Подставляя значение L в формулы площади, получим:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_592597c8.gif,

Количество туш, полутуш, четвертин определяется по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_216eee20.gif,

Таблица 4.4 - Данные для расчета длины подносного пути (L) и площади,  
занимаемой им (Snn)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды мяса | Способ  разделки  мяса | Примерная масса, кг | Размеры четвертин, полутуш, туш, м | | | Расстояние между тушами по длине рельса, м |
| длина | ширина | толщина |
| Говядина | четвертина | 40 | 1,2 | 0.7 | 0,3 | 0,05 |
| Свинина | полутуша | 35 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,03 |
| Баранина | туша | 20 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,03 |

Площадь закрома для хранения продуктов определяют по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7de65262.gif,

где Q – количество продукта, кг;

g – удельная нагрузка, кг/м2;

Удельная нагрузка зависит от объемной массы У и высоты складирования продукта

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5adf1d45.gif,

Площадь рассчитываемого помещения определяют с учетом ее коэффициента использования по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_5e883d55.gif,

где Sобор – площадь занимаемая оборудованием, м2;

n – коэффициент использования площадей.

Данные сводятся в табл. 4.5

Коэффициенты использования площадей складских помещений принимают:

для охлаждаемых камер – 0,45 – 0,6;

для склада картофеля – 0,7;

для кладовой сухих продуктов и склада овощей – 0,4 – 0,6.

При централизованном производстве полуфабрикатов и продукции высокой степени готовности, необходимо при разработке проектов применять функциональные емкости и средства их перемещения: стеллажи передвижные (СП) контейнеры передвижные (КП).

Функциональные емкости могут быть использованы для приготовления пищи, хранения, транспортировки и раздачи ее. Контейнеры передвижные предназначены для транспортировки полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий из заготовочных на доготовочные предприятия общественного питания, в мини-супермаркеты, в магазины кулинарии.

Количество функциональных емкостей определяется по формуле:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_10d96666.gif,

где G – масса полуфабрикатов, кулинарных изделий, кг;

Е – вместимость данной функциональной емкости, кг, шт.( приложение 8);

R – коэффициент запаса емкостей (R-3 один комплект емкостей находится па производстве, одни на мойке, один на доготовочных предприятиях).

Таблица 4.5 - Расчет площади складских помещений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сырья по камерам и кладовым | Количество сырья, подлежащего хранению | Скорректированная масса продуктов, кг | Складская тара | | | | | Общее количество тары | Количество тары в основами | Складскоеоборудование | | | | Кол-во оборудования, шт. | Площадь, занимаемая складским оборудованием | Удельная норма нагрузки, кг/м2 | Полезная площадь, занимаемая сырьем, по нагрузке, м 2 |
| Вид тары | Емкость тары | Габаритные размеры, мм | | | Вид складского оборудования | Габаритные размеры, мм | | |
| длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




Рис. 2. Функциональные емкости и средства их передвижения:  
а - емкость с крышкой Е1Х200; б - вкладыш перфорированный М1Х НО;

в - стеллаж передвижной СП-230; г - контейнер передвижной КП-300.

Количество стеллажей передвижных (СП) и контейнеров передвижных (КП) определяется по формулам:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m31f171cf.gif,

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1ddac4cd.png

где *Е*сп – вместимость стеллажей передвижных, шт.;

*Е*кп – вместимость контейнеров передвижных, шт.

Вместимость СП и КП дана по количеству функциональных емкостей в табл.4.6

Таблица 4.6 - Вместимость СП и КП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение функциональной емкости | Количество, шт. | | | |
| Стеллажи | | Контейнеры | |
| СП-125 | СП-230 | КП-160 | КП-300 |
| Е 1 х100 К1 | 7 | 14 | 8 | 14 |
| Е1х150К1 | 7 | 14 | 8 | 14 |
| Б1х200К1 | 4 | 10 | 6 | 14 |

Расчеты оформляются в виде таблиц.

Таблица 4.7 - Расчет количества единиц функциональных емкостей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова­ние полуфаб­рикатов | Единица измере­ния | Масса полуфаб­риката | Обозначение  функцио­нальной ем­кости | Вмести­мость, кг, шт. | Количество емкостей, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Таблица 4.8 - Расчет количества единиц стеллажей и контейнеров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование полуфабрика­тов | Обозначение  функцио­нальной емкости | Количество функциональных емкостей,  шт. | Вместимость, | | Количество, шт. | |
| СП- 125 | КП-160 | СП-125 | КП-160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подбор стеллажей, марки, функциональных емкостей, подтоварников проводится по данным таблицы 4.6, 4.7, 4.8.

К помещениям для приема и хранения продуктов предъявляются опреде­ленные требования. Помещения не должны быть проходными. Камеры и кла­довые рекомендуется располагать в плоскости одного этажа единым блоком.

Охлаждаемые камеры следует, как правило, объединять одним тамбуром глубиной 1,6-1,8 м. Камеры должны быть размером в плане 2,1 х2,4 м высотой не менее 2,4 м. Отдельно размещаемые охлаждаемые камеры при расчетной температуре воздуха Вних +2°С и выше допускается проектировать без тамбу­ров. Охлаждаемую камеру пищевых отходов следует проектировать на первом этаже здания с выходом через тамбур наружу и в коридор предприятия.

Кладовые продуктов и охлаждаемые камеры не следует размещать под моечными, санитарными узлами, производственными помещениями, имеющи­ми трапы.

Охлаждаемые камеры не следует размещать рядом с помещениями ко­тельных, бойлерных, душевых и другими помещениями с повышенной темпе­ратурой и влажностью, а также над этими помещениями или под ними.

Кладовую овощей рекомендуется располагать не выше первого этажа. Для хранения сухих продуктов требуется светлое сухое помещение. Посту­пающие в складские помещения продукты хранятся в таре на подтоварниках, стеллажах, поддонах.

**3.5. Расчет заготовочных цехов**

**Порядок выполнения расчетов**

1. Составить производственную программу на основе планово-  
расчетного меню с учетом снабжения полуфабрикатами магазина  
кулинарии, а также торговых залов предприятий, входящих в состав  
комплекса, если они предусмотрены заданием.

Произвести расчет мощности цехов по количеству перерабатываемого сырья (по каждому наименованию), а также по ассортименту и количеству вырабатываемых полуфабрикатов. Произвести выбор весоизмерительной техники. Для приема сырья рекомендуется выбирать весы типа РС-500ШТЗ, а для взвешивания полуфабрикатов -весы типа ВНЦ-2.

1. Составить таблицы выхода полуфабрикатов и отходов для отдельных видов сырья. Эта работа проводится на основе нормативных материалов: сборника рецептур блюд и кулинарных изделий, технологических рекомендаций по обработке сырья. Составление таких таблиц позволит уточнить ассортимент и количество полуфабрикатов, поставляемых в магазины кулинарии и торговые залы предприятий, входящих в состав комплекса.
2. Определить режим работы заготовочного цеха. Это позволит установить весь ход дальнейших расчетов. Режим работы цеха устанавливается па основе графиков реализации полуфабрикатов и готовой продукции в торговых залах и магазинах кулинарии, а также с учетом сроков хранения полуфабрикатов.

4. Выделить линии технологической обработки сырья. Они намечаются в соответствии с последовательностью выполнения технологических операций и требованиями санитарии и гигиены.

5. Расчет и подбор механического оборудования производить па весь период работы цеха или па одну максимальную смену работы.

6. Произвести расчет и подбор холодильного оборудования (холодильных шкафов, низкотемпературных прилавков).

7. Рассчитать рабочую силу и составить графики выхода на работу  
работников цеха.

8. Рассчитать и подобрать немеханическое оборудование  
(производственные ванны, раковины, столы).

9. Рассчитать полезную и общую площадь цеха. Определить  
фактическую площадь цеха методом компоновки с размещением  
оборудования в соответствии с монтажными схемами привязки.

10. Оформить и сдать расчеты.

**Расчет численности работников производства**


Для каждого цеха и помещения предприятия общественного питания определяют численность работников, выполняющих ту или иную работу, технологические операции, связанные с производством и реализацией продукции, мойкой посуды, тары и инвентаря, обслуживанием потребителей.

Численность производственных работников в цехах можно рассчитать по нормам времени (на единицу готовой продукции), а также по нормам выработки с учетом фонда рабочего времени одного работающего за определенный период и производственной программы цеха за тот же период. Применение той или иной формулы зависит от специфики работы цеха.

Расчет и подбор численности работников в цехе производится отдельно для каждой, смены (при двухсменной работе с четким разделением выполняемой работы в каждую смену) или в целом по данному цеху.

Численность производственных работников заготовочных цехов (мясного, рыбного, овощного) определяют по нормам выработки.

Первоначально определяется затрата времени на выполнение каждой операции




где А – количество человеко-часов на выполнение данной операции;

Q – количество перерабатываемого сырья или изготавливаемых издели за день, кг (шт);

Н – норма выработки на одного человека в час, шт/ч (кг/ч) (приложения 9,10).

Количество работников определяется по формуле:



где N1 – количество работников, необходимых для выполнения работы за смену;

Т – продолжительность работы работника (8,2 или 7 часов);

λ – коэффициент, учитывающий рост производительности труда (λ =1,14).

Общая численность производственных работников с учетом выходных и праздничных дней, отпусков и дней по болезни:

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6b3bf3ae.jpg

где *К1* – коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни; значения коэффициента *К1* зависят от режима работы предприятия и режима рабочего времени работника (табл.4.9**).**

Таблица 4.9 - Значения коэффициента *К1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Режим работы предприятия | Режим рабочего времени работника | *К1* |
| 7 дней в неделю | 5 дней в неделю с двумя выходными днями | 1,59 |
| 7 дней в неделю | 6 дней в неделю с одним выходным днем | 1,32 |
| 6 дней в неделю | 6 дней в неделю с одним выходным днем | 1,13 |
| 5 дней в неделю | 5 дней в неделю с двумя выходными днями | 1,13 |

Все расчеты оформляются в виде табл. 4.10.

Таблица 4.10 - Расчет рабочей силы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сырья и проводимых  операций | Количество Q, кг (шт) | Норма  выработки Н, кг/ч (шт/ч) | Количество А, чел/ч |
| Картофель: | | | |
| Механическая мойка |  |  |  |
| Очистка |  |  |  |
| Ручная дочистка |  |  |  |

По результатам проведенных расчетов составляется график выхода на работу работников цеха. Полученные данные позволяют распределить работников по характеру выполняемых операций, затем и по линиям технологической обработки.

**Технологический расчет и подбор оборудования**

Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов и определению необходимого числа единиц оборудования для выполнения тех или иных операций, времени его работы и коэффициента использования.

Номенклатуру оборудования для различных цехов предприятий общественного питания определяют на основе ассортимента изготовляемой продукции и видов оборудования, серийно выпускаемого промышленностью па данный период. Для механизации технологических процессов производства и отдельных технологических операций используют оборудование: механическое; подъемно-транспортное; холодильное; тепловое; вспомогательное.

Технологический расчет оборудования может быть проведен по количеству перерабатываемого сырья, вырабатываемых полуфабрикатов, кулинарных изделий и т.п. за расчетный период времени (основную смену, день, час).

**Расчет мясорыбного цеха**

При проведении расчетов производственной мощности определяется количество перерабатываемого сырья по меню в соответствии со сборником рецептур. Для этого предварительно следует выписать расход сырья по массе брутто для каждого из блюд. Затем вычислить расход сырья для всех реализуемых (по планово-расчетному меню) блюд суммарно. При расчетах следует учесть, что расход мяса на приготовление первых блюд вычисляется согласно планово-расчетного меню по данным таблицы расхода мясопродуктов для приготовления первых блюд. Сумма полученных величин даст расход сырья на приготовление блюд для реализации в торговом зале. Для учета расхода мясопродуктов в виде полуфабрикатов и кулинарных изделий через магазин кулинарии увеличить полученную величину на 30 -50%.

**Разработка производственной программы мясорыбного цеха**

Для уточнения ассортимента и количества полуфабрикатов из мяса производится расчет, предусматривающий использование всех частей туши, по форме табл. 4.11.

Таблица 4.11 - Ассортимент и выход полуфабрикатов при обработке

говядины первой категории (1000 кг) (пример)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть туши | Выход | | Наимено-вание полуфаб-  рикатов | Масса полу­фабри­катов | Количество полуфаб-рикатов, порций, кг, шт. | Факти-ческий  расход  мяса, кг |
| % | кг |
| Толстый край | 1,7 | 17 | Ромштекс | 70 | 471 | 32,97 |
| Тонкий край | 3,6 | 16 |  |  |  |  |
| Тазобедренная часть | | | | | | |
| верхний кусок | 2,0 | 20 | Зразы отбивные | 80/117\* | 813 | 65,04 |
| внутренний кусок | 4,5 | 45 |  |  |  |  |
| наружный кусок | 6,1 | 61 | Говядина духовая | 80 | 1262 | 100,96 |
| боковой кусок | 4,0 | 40 |  |  |  |  |
| Лопаточная часть | 4,5 | 45 | Гуляш | 79 | 1696 | 133,98 |
| Подлопаточная часть | 2,0 | 20 |
| Грудинка (мякоть)  Покромка  Котлетное  мясо | 2,8 | 28 |
| Покромка | 4,1 | 41 |
| Котлетное мясо | 40,3 | 403 | Котлеты рубленые | 37/62\* | 10890 | 402,93 |
| Выход мякоти | 73,6 | 736 |  |  |  | 735,88 |

\* - в числителе указам выход мяса нетто, в знаменателе выход готового полуфабриката.

Таблица 4.12 - Расчет выхода полуфабрикатов и отходов из субпродуктов и птицы (пример)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова-ние птицы, субпродук­тов | Кол -во сырья, кг | Отходы | | | | | | Наиме­нова- ние п/ф | Вы­ход п/ф, кг |
| пищевые | | техни- ческие | | всего | |
| % | кг | % | кг | % | кг |
| Куры полупотрошенные 2 категории | 100 | 22,4 | 22,4 | 8,7 | 8,7 | 31,1 | 31,1 | Тушки кур разделанные | 68,9 |
| Печень баранья (мороженая) | 100 | 12,0 | 12,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | Круп­ные куски печени | 88,0 |

Производственную программу цеха разрабатывают на основании производственной программы предприятия в целом и представляют в виде таблицы 4.13.

Таблица 4.13 - Производственная программа мясного цеха (пример)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуфаб­рикаты | Назначе­ние полуфаб­риката | Масса продукта в одной порции  полуфабриката, г | | Коли­чест­во пор­ций | Суммарная  масса продукта, г | | Способ обработки |
| брутто | нетто | брут­то | нетто |
| Говядина (крупный кусок) | | | | | | | |
| Котлета | Котлета с гарниром | - | 37 | 200 | - | 7,4 | механи­ческий |
| Куски массой 2 кг и т.д. | Говядина тушеная | - | 79 | 220 | - | 17,3.8 | ручной |

**Разработка схемы технологического процесса**

После разработки производственной программы составляют схему технологического процесса цеха. Для этого намечают, какие линии (участки) будут организованы в цехе, какие операции будут выполняться на каждой линии, какие рабочие места необходимо создать и как их оборудовать. Оформляют схему по форме табл. 4.14.

Таблица 4.14 - Схема технологического процесса цеха

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технологические линии (участки) | Выполняемые операции | Требуемое оборудование |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Расчет оборудования**

Подбор линий технологической обработки сырья определяется ассортиментом и количеством перерабатываемого сырья и полуфабрикатов с учетом санитарных требований. В мясном цехе небольшой мощности выделяют линию по обработке мяса и линию обработки птицы и субпродуктов. В мясном цехе средней мощности выделяют линии приготовления крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов и линию для приготовления рубленых полуфабрикатов. Линии для обработки субпродуктов и птицы предусматриваются отдельно.

Для цехов большой мощности выделяется отделение или цех по обработке птицы, а в мясном цехе также выделяют отделения по производству полуфабрикатов по группам.


Выбор режима работы цеха производится с условием, что к началу работы торгового зала должны быть приготовлены блюда к реализации. В связи с этим, начало работы цеха предусматривается с 6-7 часов утра (при работе торгового зала с 8-9 часов) и с 8 -9 (при работе торгового зала с 11-12 часов дня). Мясной цех имеет равномерную нагрузку в течение дня, так как отпуск полуфабрикатов обычно ведется несколько раз в смену с учетом сроков хранения полуфабрикатов и потребности в них. Цех работает до 17 - 18 часов, в зависимости от потребности. Работа цеха строится в одну, две и полторы смены.

**Механическое оборудование**

Расчет и подбор механического оборудования производится на основе потребности в проведении определенных операций. Так, для приготовления полуфабрикатов в мясном цехе предусматривается механическое измельчение мяса, его нарезка на порции, перемешивание фарша, формовка полуфабрикатов из рубленой массы. Для выявления потребности в отдельных механизмах, прежде всего, определяют количество сырья, подлежащего обработке.


Если выпускаемое промышленностью оборудование для выполнения определенной операции имеет различную производительность, то вначале определяют требуемую производительность предполагаемой к установке машины, а затем время ее работы и коэффициент использования. В остальных случаях требуемую производительность не рассчитывают. Требуемую производительность машины находят по количеству сырья, полуфабрикатов, обрабатываемых в период наибольшей загрузки машины.

Требуемая производительность машины (кг/ч, шт/ч)



где G – масса сырья, полуфабрикатов, продуктов или количество изделий, обрабатываемых за определенный период времени (сутки, смену, час), кг (шт.);

ty. – условное время работы машины, ч;



где *Т* – продолжительность работы цеха, смены, ч;

ηy – условный коэффициент использования машин (ηy = 0,5).

На основании проведенного расчета по действующим справочникам и каталогам выбирают машину, имеющую производительность, близкую к требуемой, после чего определяют фактическую продолжительность работы машины (ч)



где *Q –* производительность принятой к установке машины, кг/ч (шт/ч);

и коэффициент ее использования



где *Т* – продолжительность работы цеха, смены, ч.

При подборе машины следует учитывать то, что при изготовлении котлетной массы вначале через мясорубку пропускают только мясо, а затем мясо вместе с наполнителями. Причем повторное пропускание мяса с наполнителями сопровождается уменьшением производительности мясорубки на 20 - 15 %, что обусловлено увеличением вязкости котлетной массы.

Таблица 4.15 - Расчет количества продуктов, подвергшихся механической

обработке (пример)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание  сырья  (по рецеп-  туре) | Наименование и количество полуфабрикатов | | | | | | Итого масса продуктов подвергшихся измельчению и перемешиванию, кг | | | |
| Бифштекс рубленый №654 | | Шницель №658 | | Котлеты особые №659 | |
| Расход сырья | | | | | | 1 из-мель-чение | пере-меши-вание | 2 из- мель- чение | пере-меши-вание |
| на  1  пор­цию,  г | на  300  пор­-  ций,  кг | на  1  пор-  ­цию,  г | на  200  пор­-  ций,  кг | на  1  пор-цию,  г | на  100 пор-ций,  кг |
| Говядина (котлет­ное мясо) | 80 | 24 | 56 | 11,2 | 55 | 5,5 | 40,7 | 40,7 | 16,7 | 16,7 |
| Шпик | 12 | 3,6 |  |  |  |  | - | 3,6 |  |  |
| Свинина (котлетное мясо) |  |  |  |  | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Хлеб пшенич­ный |  |  | 14 | 2,8 | 15 | 1,5 | - | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Вода | 6,76 | 2,1 | 17 | 3,4 | 20 | 2,0 | - | 7,5 | 5,4 | 5,4 |
| Перец | 1,2 | 0,36 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | - | 0,66 | 0,3 | 0,3 |
| Соль | 0,04 | 0,012 | 0,04 | 0,008 | 0,04 | 0,04 | - | 0,024 | 0,012 | 0,012 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 43,2 | 59,3 | 29,2 | 29,2 |

Расчет производительности мясорубки производится по формуле:




где G – производительность мясорубки, кг/ч;

Q – количество сырья, подвергшегося измельчению (суммарно в первый и второй раз), кг;

Т – продолжительность работы цеха (или максимальной смены), ч;

η –коэффициент использования мясорубки (принимается равным 0,3 - 0,5).

В соответствии с рассчитанной производительностью, подбирается мясорубка с индивидуальным приводом или в комплекте механизмов к универсальному приводу. В дальнейшем производится расчет, удостоверяющий правильность подбора, для чего определяют время фактической работы и действительный коэффициент использования. Фактическое время работы механизма с учетом двукратного изменения



где t – время работы мясорубки, ч;

Q1 – количество сырья, подвергшегося измельчению в первый раз, кг;

Q2 – количество сырья, подвергающегося вторичному измельчению, кг;

G – часовая производительность мясорубки (по справочнику), кг;

0,8-0,85 – коэффициент, учитывающий снижение производительности мясорубки за счет увеличения вязкости фарша с наполнителем.



где t – фактическое время работы мясорубки, ч;

Т – продолжительность работы цеха (смены), ч.

Подбор механизма для перемешивания осуществляется аналогично предыдущему, согласно данным таблицы 4 (графа «перемешивание»). Отдельно подсчитывается количество нарезаемых порционных полуфабрикатов (порций) и мелкокусковых (кг), а также число полуфабрикатов, обрабатываемых на рыхлительной машине и т.д.

При выборе механизмов к универсальному приводу вычисляется коэффициент использования каждого механизма, и их сумма дает коэффициент использования машин с индивидуальным приводом, который и характеризует коэффициент использования данного привода.

При правильном выборе машин или механизмов к универсальному приводу фактический коэффициент использования не должен превышать 0,5-0,6 для предприятий средней мощности и 0,7 - для предприятий большой мощности. Расчеты сводят в табл. 4.16.

Таблица 4.16 - Расчет механического оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нованиеопераци и машин | Коли- чество продук- та, кг | Тип, марка обору-довани | Произ- води- тель-ность, кг\ч | Время работы обору- дова- ния, ч | Время работы цеха, ч | Коэ- ффи- циент исполь- зования | Коли- чество машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |


Характеристика механического оборудования приведена в приложении 11.

**Холодильное оборудование**

Для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов в производственных цехах используют холодильные камеры или холодильные шкафы.

Холодильные шкафы устанавливают во всех цехах и помещениях. Расчет холодильных шкафов и другого холодильного оборудования может быть произведен по емкости и, соответственно, по массе полуфабрикатов с учетом сырья тары или по площади, подобранной для хранения полуфабрикатов тары. Количество полуфабрикатов, подвергающихся хранению, определяется в соответствии с графиком реализации блюд в торговом зале или по реализации полуфабрикатов через магазин кулинарии. Обычно в заготовочных цехах охлаждаемые емкости рассчитываются по массе полуфабрикатов, хранящихся в течение 1/4 или 1/2 смены. Расчеты могут быть представлены по форме табл. 4.17, 4.18.

Определение полезного объема, или вместимости, шкафа (дм3) производится по формуле:



где *G* – масса продукта (изделия), кг;


р – объемная плотность продукта (изделия), кг/дм3 (см. приложение 13);

v – коэффициент, учитывающий массу чары (v 0,7...0,8).

Массу продукта (изделия) определяют по формуле (13,14).

Подбор холодильного оборудования производится по суммарной емкости.

При хранении скоропортящейся продукции в функциональных емкостях полезный объем холодильного шкафа вычисляют по объему функциональных емкостей



где Vф.е. – объем функциональных емкостей, м3.

После определения требуемого полезного объема, или вместимости, холодильного шкафа по справочникам подбирают холодильный шкаф, объем которого близок к расчетному.

**Пример.** Рассчитать вместимость холодильного шкафа по данным табл. 4.17.

Таблица 4.17 - Определение объема полуфабрикатов, подлежащих хранению

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полу-фабрикат | Единица измере-ния | Число пор-ций | Масса  одной  пор-ции, г | Масса полуфаб­риката,  кг | Объем­ная плот­ность,  кг/дм'' | Объем полуфабри­ката, дм3 |
| Бефстроганов | кг | — | — | 20,0 | 0,84 | 23,8 |
| Антрекот | шт. | 50 | 125 | 6,25 | 0,85 | 7,3 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Подставляя в формулу (12) значения массы и объемной плотности полуфабрикатов и значение v = 0,7, получим в итоге: *Vn =* 31,1/0,7 = 44 дм3 = 0,044 м3. По справочнику подбираем холодильный шкаф, полезный объем которого близок к расчетному.

Таблица 4.18 - Расчет холодильного шкафа по массе полуфабрикатов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование полуфабрикатов | Масса  полуфабриката,  г | Количество  полуфабрикатов,  кг, порции | Масса полуфабриката | |
| всего, кг | с учетом тары, кг |

Масса полуфабрикатов с учетом тары определяется по формуле:

Q

Ghttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m1ba96be1.gif = (14)

*а*

где Q – масса полуфабрикатов, подвергающихся хранению, кг;


*а –* коэффициент, учитывающий массу тары, в которой хранятся полуфабрикаты (*а* = 0,6 ч÷ 0,8).

Подбирают холодильный шкаф по приложению 12.

Вместимость шкафа определяют из расчета, что в 0,1 м3 объема размещается 20 кг продуктов.

При снабжении готовой продукцией доготовочных предприятий, магазинов кулинарии, супер- и минимаркетов, срок ее храпения необходимо увеличить. Поэтому готовую продукцию подвергают быстрому охлаждению от 75...80 до 0...4°С в течение 2 ч. Такое охлаждение осуществляют в шкафах интенсивного охлаждения ШХ-И; оно занимает меньше времени и менее энергоемко в отличие от замораживания.


Необходимое число таких шкафов можно рассчитать по формуле:



где *G* – масса охлаждаемой продукции, кг;

*Е –* вместимость шкафа интенсивного охлаждения, кг;

φ – оборачиваемость шкафа за основную смену.



где *Т* – продолжительность работы основной смены, ч;


tц – продолжительность цикла охлаждения; tц = 1,5 ч.

В заготовочных цехах может быть установлен холодильный шкаф ШХ-1,4 ОК, в котором изделия хранятся на передвижных стеллажах в функциональных емкостях (два стеллажа с двадцатью функциональными емкостями Е1х65). Число таких шкафов может быть рассчитано по формуле (45).

**Вспомогательное оборудование**

К немеханическому оборудованию относятся производственные столы, ванны, стеллажи и т.п. Это оборудование рассчитывается на максимальную смену или на весь период работы мясного цеха (в зависимости от организации работы).

Производственные ванны предусматриваются для промывки мяса, птицы, субпродуктов, прошедших предварительную механическую обработку (по массе нетто). Ванны для промывки мяса не рассчитываются, а подбираются из условия размещения четвертины говяжьей туши по диагонали.




где Vр – требуемый объем ванны, дм3;

*G –* количество обрабатываемого продукта, кг;

W – норма воды па один кг продукта, л (приложение 5);

φ – оборачиваемость ванны; зависит от продолжительности промыва-ния с учетом времени на загрузку, выгрузку и мойку ванны и определяется по формуле:



где Т – продолжительность работы смены, цеха, ч;

τ – длительность цикла обработки продукта в ванне, мин.(приложение 13);


К – коэффициент заполнения ванны (К= 0,85).

Расчеты сводятся в таблицу 4.19.

Таблица 4.19 - Расчет и подбор ванны

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | Количество продукта, кг | Норма воды на 1 кг продукта, дм3 | Оборачиваемость ванны за смену | Расчетный объем, дм3 |


Вместимость ванн (дм3) для хранения очищенного картофеля, размораживания рыбы и промывания всех остальных продуктов можно также определить по формуле:



где G – масса продукта, кг;

р – объемная плотность продукта, кг/дм3 (приложение 7).


Размеры ванн выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых продуктов и расчетной вместимости (приложение 15,16,17). Число ванн вычисляют по формуле:



где Vст – вместимость принятой стандартной ванны, дм3.

В цехах большой мощности мясо промывают в специально выделенном для этого помещении. Туши, полутуши промывают на подвесном пути с помощью щетки-душа. Рядом с помещением для промывки мяса выделяют отделение для сушки мяса.

Расчет и подбор столов производится в соответствии с намечаемыми операциями обработки сырья на той или иной линии. При этом учитывается число занятых на данной операции работников, санитарные требования к обработке сырья, норма длины стола для выполнения этой операции



где L – общая длина производственных столов для выполнения данной операции, м.;

N1 – количество работников, выполняющих эту операцию (рассчитывается по формуле 10);

l – норма длины стола на одного работающего, необходимая для выполнения данной операции, м (приложение 14).

По типам и размерам столы подбирают в зависимости от характера выполняемой операции (приложение 18,19,21).

Поскольку в мясном цехе выделяется несколько линий на каждый ряд операций и соответственно, рабочих мест, - расчеты лучше свести в табл. 4.20.

Таблица 4.20 - Расчет количества столов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание операции | Количество работников на данной операции | Норма длины стола на одного работника, м | Расчетная длина столов, м | Габаритные размеры, мм | Коли-чество столов |

Примечание: Норма длины стола для выполнения каждой операции приведена в приложении 6.


**Расчет площади цеха**

Для определения расчетной площади цеха в начале вычисляют полезную площадь - площадь, занимаемую оборудованием. Все расчеты оформляются в виде табл. 4.21.

Таблица 4.21 - Расчет полезной площади цеха

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание оборудо-вания | Тип, марка оборудования | Количество оборудования | Габаритные размеры, мм | Площадь, занимаемая оборудованием, м3 | |
| единицей | всего |

Расчетную площадь мясного цеха можно определить по формуле:



где Sp – расчетная площадь, м;

S„ – площадь, занимаемая оборудованием, м2;

ή- коэффициент, учитывающий площадь на проходы, обслуживание оборудования (значение коэффициента принимается равным 0,35 - 0,5).

Полученная расчетным методом площадь уточняется компоновкой (графически). Компоновка выполняется в масштабе 1:100 на миллиметровке. Для выполнения этой работы на миллиметровку наносятся капитальные стены и колонны в соответствии со строительными требованиями. Затем по расчетной площади цеха определяют размеры сторон желаемое соотношение сторон 1x2x3, удаление от линии освещения (окон) не более восьми метров, колонны не должны выходить в коридор. Размещение оборудования на площади цеха производится в соответствии с линиями технологической обработки и последовательностью выполняемых операций, без встречных и пересекающихся потоков, с учетом схем монтажной привязки. Для полученной фактической площади цеха рассчитывается действительный коэффициент использования площади.

Овощной, птицегольевой и рыбный цехи относятся к заготовочным цехам. Птицегольевой и рыбный цехи рассчитываются аналогично мясному, расчет овощного цеха имеет определенные особенности.

**Расчет овощного цеха**

Расчет овощного цеха начинается с составления производственной программы. В ней учитывается приготовление полуфабрикатов для выполнения планово - расчетного меню торговых залов предприятия и магазинов кулинарии.

**Разработка производственной программы овощного цеха**

Производственная программа овощного цеха приводится по форме таблицы 4.22.

Таблица 4.22 - Производственная программа овощного цеха

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сырья | Количество, кг | Полуфабрикаты | | | |
| Наименование | Количество полуфабрикатов, кг | | |
| для мага-  зина | для столовой | для  кафе |
| Картофель |  | Картофель очищенный |  |  |  |
| Свекла |  | Свекла нарезанная |  |  |  |

При большой мощности (по количеству перерабатываемого сырья) работа цеха назначается в две смены. В этом случае в производственной программе указывается количество сырья, перерабатываемого в каждую смену. Поскольку сроки хранения овощных полуфабрикатов составляют 36 - 48 часов, работа может быть организована в две смены с 7 до 23 часов с выполнением в первую смену около 60 % всей суточной программы. Для цехов малой и средней мощности работа организуется в одну смену с 7 до 17 часов, или с 6 до 15 - 16 часов (в зависимости от времени работы торгового зала).

При работе цеха в одну смену расчет производится на все количество перерабатываемого сырья, при работе в две смены — на максимальную смену.

Зная ассортимент и количество перерабатываемого сырья, намечают линии обработки отдельных его видов. Для предприятии малой и средней мощности выделяют линии обработки картофеля и корнеплодов, капусты, зелени (на поп же линии обрабатывают лук).

Далее составляют схему технологического процесса и оформляют ее по форме, приведенной в расчетах мясного цеха.

Основой для всех расчетов являются таблицы выхода полуфабрикатов и отходов, которые составляются отдельно для овощей, подвергающихся механической и ручной обработке (табл. 4.23, 4.24).

Таблица 4.23 - Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при механической обработке картофеля и корнеплодов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | Наименование овощей | | |  |
| Картофель | | | |
| Масса | Отходы | | Выход  полуфабриката |
| брутто, кг | % | кг |
| Для горячего цеха | | | | |
| Промывка | 100 | 2 | 2 | 98 |
| Очистка |  | 13 | 13 | 85 |
| Дочистка |  | 10 | 10 | 75 |
| Всего |  |  | 25 |  |
| Для холодного цеха | | | | |
| Промывка | 100 | 2 | 2 | 98 |
| Всего |  |  | 2 |  |

Примечание:% отходов вычисляют от массы брутто.

Таблица 4.24 - Расчет выхода полуфабрикатов и отходов при ручной обработке овощей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование овощей | Количество, кг | Отходы | | Выход  полуфабрикатов, кг |
| % | кг |
| Капуста белокочанная |  |  |  |  |
| Лук репчатый |  |  |  |  |
| Перец сладкий |  |  |  |  |
| Петрушка |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Полученные результаты позволяют произвести расчет рабочей силы по формуле 2.

**Расчет оборудования**

**Механическое оборудование**

Для проведения расчетов механического оборудования предварительно определяется количество овощей, подвергающихся механической обработке. Для удобства все расчеты должны быть сведены в табл. 4.25.

Таблица 4.25 - Расчет количества овощей, подвергающихся механической

обработке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование овощей | Количество овощей, кг | | |
| Мойка | Очистка | Нарезка |
| Картофель (пример) | 200 | 98 | 75 |
| Свекла | X | X | X |
| Морковь | X | X | X |
| Лук репчатый |  |  | X |
| Капуста белокочанная |  |  | X |

Данные о количестве перерабатываемых овощей должны быть взяты по результатам таблиц выхода полуфабрикатов и отходов ([7] см. табл. 32). Масса овощей, подвергающихся нарезке, уточняется по планово расчетному меню.

Расчет производительности машин, их подбор (по справочнику), определение времени работы и действительного коэффициента использования проводится аналогично расчету механического оборудования для мясного цеха по формулам. Все расчеты, связанные с определением мощности механического оборудования сводятся в таблицу 5.18.

**Пример.** Рассчитать число овощерезательно-протирочных машин МОП-П-1 и построить график работы к универсальному приводу для нарезания 100 кг сырого очищенного сульфитированного картофеля и 50 кг сырой очищенной моркови. Производительность машины 100 кг/ч, продолжительность работы основной смены 9 ч (табл. 4.26)

Таблица 4.26 - Расчет числа овощерезательных машин

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операция | Масса, кг | Оборудо­вание | Произ­водите­льность, кг/ч | Продолжитель­ность работы, ч | | Коэффи­циент исполь­зования | Число машин |
| обору-дования | цеха |
| Нарезание | 150 | МОГ1-П-1 | 100 | 1,5 | 9 | 0,2 | 1 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

Прежде чем строить график работы машины (рис. 3), составляют вспомогательную таблицу 4.27.

Таблица 4.27 - Вспомогательная таблица для построения графика

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, ч | Соотношение  количеств  полуфабриката,  нарезаемого в  день, % | Масса полуфабриката,  кг | | Продолжительность работы машины, ч | |
| картофеля | моркови | для нарезки картофеля | для нарезки моркови |
| 8 | 30 | 30 | 15 | 0,3 | 0,15 |
| 10 | 50 | 50 | 25 | 0,5 | 0,25 |
| 13 | 20 | 20 | 10 | 0,2 | 0,1 |
| Итого | 100 | 100 | 50 | 1,0 | 0,5 |




Рис. 3. График работы овощерезательной машины

Если фактический коэффициент использования больше условного, то принимают две машины и более.

Для цехов большой мощности выбирают поточные линии по обработке картофеля и корнеплодов. Выбор линий механизированной обработки осуществляется по производительности, в дальнейшем рассчитывается время работы и коэффициент использования отдельных машин, входящих в состав линии.

По числу работников, занятых в выполнении отдельных операций, рассчитывается число столов в соответствии с их назначением по формуле (21).

Расчет объема ванн для хранения и мытья картофеля производится по формулам (17) или (19) и сводится в табл. 4.28.

Таблица 4.28 - Расчет и подбор ванн для овощного цеха

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | Количество овощей, кг | Норма воды на 1 кг овощей, дм3 | Оборачи-ваемость за смену | Расчетный объем, дм3 |
| Мойка картофеля |  | 0,6 |  |  |
| Хранение картофеля |  | 0,6 |  |  |

Для мойки картофеля и корнеплодов оборачиваемость ванны берется в пределах 10-12 раз в смену, для хранения картофеля - 3 раза. Расчет ванн завершается подбором с указанием размеров и количества их для выполнения отдельных операций.

**Расчет площади цеха**

Все проведенные расчеты позволяют рассчитать полезную и общую площадь цеха по формуле 22. Расчеты оформляются по форме табл.4.5.

Для расчета площади цеха коэффициент использования цеха берется в пределах 0,3-0,4. Фактическое значение этого коэффициента определяется после уточнения площади цеха методом компоновки и размещения оборудования.

**3.6. Расчет доготовочных цехов**

К доготовочным относятся горячий и холодный цехи. Это:наиболее ответственные участки работы, так как в них завершается технологический процесс приготовления пищи. От четкости работы доготовочных цехов зависит работа торговой группы, качество обслуживания потребителей.

Технологический расчет доготовочных цехов сводится к решению таких основных вопросов:

- расчет производственной программы;

- определение режима работы цеха; подбор линий приготовлении блюд и кулинарных изделий; составления графика реализации готовых блюд; расчет и подбор теплового, холодильного и механического оборудования; составления графиков загрузки теплового оборудования; определение численности работников и составление графиков выхода на работу; расчет и подбор немеханического оборудование; расчет полезной и общей площади; компоновка цеха.

В горячем цехе приготовляют первые блюда, горячие напитки, выполняют все технологические операции по тепловой обработке полуфабрикатов для холодного цеха. В горячих цехах выделяют рабочие места для приготовления первых и вторых блюд, гарниров и соусов. В предприятиях с большим объемом производства рабочие места группируют в технологические линии. Каждое место обеспечивают необходимым оборудованием, инвентарем, инструментами посудой.

В доготовочных предприятиях общественного питания небольшой мощности выделяют рабочие места или отдельный цех для доработки сырых полуфабрикатов, поступающих из заготовочных предприятий, а также для обработки субпродуктов.

В холодных цехах выделяются рабочие места для приготовления блюд и закусок, сладких блюд и бутербродов. В предприятиях небольшой мощности на одном рабочем месте могут выполнятся несколько операций.

**Определение производственной программы цеха**

Производственная программа цеха является основой расчета, доготовочных цехов. Программа складывается из количества блюд, peaлизуемых в обеденном зале предприятия и отпускаемых на дом, количества продукции, реализуемой через магазины "Кулинария". Количество блюд, реализуемых в обеденном зале в течение каждого часа его работы, устанавливают с помощью почасового графика реализации блюд **(**табл.4.29). Количество блюд, приготовляемых на каждый час работы обеденного зала, определяется по формуле:

Nчас = Nдень х Kблюд,

где Nчас - количество блюд одного наименования, приготовляемого за расчетный час работы обеденного зала /порций/

Nдень - количество блюд одного наименования за день согласно производственной программы /порций/

Kблюд - коэффициент пересчета на данный час работы зала.

Коэффициент пересчета (Kблюд) рассчитывается из соотношения:

Кблюд = N1 / N2,

где N1 - численность посетителей, обслуживаемых за данный час работы обеденного зала;

N2 - численность посетителей, обслуживаемых предприятием за день.

На основании проведенных расчетов составляется график реализации блюд по часам.

Таблица 4.29 - График реализации блюд по часам работы зала

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование блюд | Кол-во блюд, реализуем.за день | Часы реализации | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пересчета К | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество блюд, отпускаемых за 1 час. | | | | | | | | | | | | | |

При составлении графика реализации первых блюд значение коэффициента Кблюд для первых блюд может отличиться от значения К других блюд тем, что реализация первых блюд начинается несколько позже и заканчивается раньше, чем реализация вторых блюд. В том случае при определении Кблюд количество потребителей принимают не за весь день работы обеденного зала, а за период, в течение которого реализуются первые блюда.

Режим работы доготовочных цехов зависит от продолжительности от работы обеденных залов, магазинов кулинарии, буфетов и раздаточных. Работа доготовочных цехов может быть предусмотрена в 1-2 смены, а выход на работу поваров - по ступенчатому графику.

**Технологический расчет теплового оборудования**

Основой для технологического расчета тепловой аппаратуры является график почасовой реализации блюд. Расчет варочной аппаратуры сводится к определения объема котлов для варки продуктов (холодные закуски, бульоны, первые, вторые в сладкие блюда, соусы, гарниры, горячие напитки, кулинарные изделия). Объём котлов для варки первых, вторых блюд, горячих напитков, соусов, гарниров рассчитывают на каждые два часа реализации. Объем котлов для варки бульонов, продуктов для приготовления холодных и сладких блюд, гречневой каши, тушеной капуста рассчитывают на общее количество продукта, реализуемое в течении дня. Объем котлов для приготовления продукции магазинам "Кулинария" рассчитывают в соответствии с графиком отпуска ее из цеха в магазин.

После определения количества бульона, необходимого для приготовления первых блюд и соусов, рассчитывают объем котла для варки бульона по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m774eed0e.gif*,

где Vк- объем котла для варки бульонов (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif)

Vп- объем, занимаемый продуктом (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif)

Vв- объем воды (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif)

Vпр- объем промежутков между продуктами (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif)

K- коэффициент заполнения котла (К=0,85).

Объем продуктов определяют из формулы:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4b7db059.gif*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m53dd65a8.gif,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_29af7740.gif- количество продукта для приготовления бульона (кг);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_62a20c68.gif*- объемный вес продукта (кг/дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif) (приложение 22);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m27be78d9.gif*- количество порций супа или соуса, приготовляемого на данном бульоне;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_506a8f2b.gif*- норма продукта на одну порцию (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif).

Объем, занимаемый промежутками, рассчитывается по формуле:

Vпр=Vп(V1-http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_317b02e7.gif)

Объем котла для варки первых блюд и соусов определяют по формуле:

V1бл= http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m23f0067a.gif;

где n - количество порций первых блюд, реализуемых за два часа «пик» в обеденном зале предприятия,

V1 - норма готового супа на 1 порцию (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif),

K - коэффициент заполнения котла (К=0,85).

При варке бульона объем воды определяют следующим образом:

а) для варки бульона нормальной консистенции: http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6ee860c6.gif= http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mff76b00.gif\* http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1cc22a74.gif

б) для варки концентрированного бульона: http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6ee860c6.gif= http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m2a8ec026.gif\*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1cc22a74.gif

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m2a8ec026.gif- количество основного продукта, необходимого для варки бульона (кг),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1cc22a74.gif*- норма воды на 1 кг основного продукта (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mff76b00.gif*- количество первых блюд и соусов, приготовляемых на данном бульоне.

Продукты и гарниры для вторых блюд могут быть приготовлены как в наплитных, так и в стационарных пищеварочных котлах. Объем их рассчитывают следующим образом:

а) для набухающих продуктов (круп, макаронных изделий):

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m38347150.gif*

б) для ненабухающих продуктов:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m69cb1e8f.gif*

в) для тушеных продуктов:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_4fb66d21.gif*

где Vк - необходимый объем котла (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif),

Vп - объем, занимаемый продуктом (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif)

Vв - объем, занимаемый водой (дмhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd01d68.gif)

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_296814b0.gif*- коэффициент заполнения котла (К=0,85)

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_61cd79e2.gif*- коэффициент заполнения котла (К=0,3+0,4)

1,15 - коэффициент, учитывающий количество воды для заполнения пустот между продуктами и их покрытия.

Котлы для варки сладких блюд и горячих напитков рассчитываются и подбираются по аналогичным формулам.

Данные расчетов сводят в таблицы 4.30, 4.31.

Таблица 4.30 - Расчет объема котлов для варки бульонов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | Норма продукта на 1 порцию (г) | Количество продукта (кг) | Объемный вес продукта (кг/дм3) | Объем продукта (дм3) | Количество воды на 1 кг продукта (дм3) | Объем воды (дм3) | Коэффициент, учитывающий промежутки | Объем промежутков (дм3) | Коэффициент заполнения котла | Расчетный обьем котла (дм3) | Принятый объем котла (дм3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.31 - Расчет объема котлов для варки первых блюд и соусов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда | Количество блюд на день | Норма продукта на одну порцию (г) | Коэффициент  пересчета | 12.00-14.00 | | | 14.00-16.00 | | | |
| Количество блюд, шт. | Объем котла, дм3 | | Количество блюд шт. | Объем  котла,  дм3 | | Объем принятого котла (дм3) |
| расчетный | принятый | расчетный | принятый |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После расчета объема котлов для подбора их количества составляют график загрузки, который позволяет определить количество стационарных котлов соответствующей емкости, необходимых к установке в горячем цехе проектируемого предприятия с учетом их максимального использования. При составлении графика загрузки котлов необходимо учитывать время их полного оборота (загрузка, разогрев, варка, выгрузка и мойка). График строят в прямоугольная системе координат. На оси ординат откладывают объем котлов, а на оси абцисс - время, затрачиваемое на операции.

Другие виды таковой аппаратуры (сковороды, фритюрницы, кипятильники, кофеварки, сосисковарки) подбираются в соответствии с потребной максимальной часовой производительностью. Жарочная площадь сковороды и определяется по формулам:

а) для штучных изделий:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_4db4660b.gif*, дм2

б) для весовых продуктов

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mae01aca.gif*, дм2

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7058dd78.gif- количество обжариваемых в течении часа изделий (шт)

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5762a2c0.gif- количество обжариваемого в течении часа продукта(кг)

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_62a20c68.gif*- объемный вес продукта(кг/дм3)

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1ed22521.gif- толщина (высота) слоя обжариваемого продукта(дм)

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m16a5aa5a.gif- коэффициент оборачиваемости жарочной поверхности

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3b09d494.gif- площадь занимаемая единицей продукта(дм2)

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_296814b0.gif- коэффициент заполнения жарочной поверхности.

Методика расчета жарочных шкафов, необходимых для установки в горячем цехе, произведена при расчете кондитерского цеха.

Жарочную поверхность плиты рассчитывают на час максимальной загрузки обеденного зала. Максимальную загрузку плиты смещают на час раньше максимальной загрузки зала. Для расчета поверхности плиты необходимо определить ассортимент и количество блюд реализуемых за каждый час работы обеденного зала. Первым этапом расчетов является определение площади наплитной посуды, необходимой для технологических операций:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m72035ab2.gif*дм2,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3b09d494.gif- площадь, занятая единицой посуды (дм2),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7209f85d.gif*- количество посуды для проведения данной технологической операции (шт),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m16a5aa5a.gif*- оборачиваемость посуды за расчетное время,

Жарочная поверхность плиты (F жар. пов.) определяется, как сумма площадей, занятых посудой, необхобимой для одновременно проведенных технологических операций на плите.

Fжар.пов.= *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_34af5de3.gif*

Расчет жарочной поверхности сводится в таблицу 4.32

Таблица 4.32 - Расчет жарочной поверхности плиты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда, изделия, продукты | Единица измерения | Вид технологического процесса | Вид посуды | Количество посуды | Габаритные размеры(мм) | | | Площадь,  занимаемая посудой  (дм2) |
| Длина | Ширина (диаметр) | Высота |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общую жарочную поверхность плиты определяют путем увеличения расчетной поверхности на 25-30% за счет неплотности прилегания посуды друг к другу. Плиты подбирают по действующим каталогам оборудования. После расчета и подбора тепловой аппаратуры горячего цеха необходимо время работы каждого аппарата и коэффициент его использования.

Расчет механического оборудования для горячего и холодного цеха производится аналогично методике расчета оборудования заготовочных цехов.

Расчет емкости и подбор холодильных шкафов можно производить двумя методами: по весу готовых блюд, полуфабрикатов, скоропортящихся продуктов; по объему, занимаемому готовыми блюдам, полуфабрикатами и скоропортящимися продуктами.

По первому методу определяется общий вес готовых блюд и полуфабрикатов, подлежащих хранению

Qобщ=Qгот.бл+Qп/ф+Qскор.пр.кг

Расчет веса готовых блюд, подлежащих хранению, ведут, исходя из учета их количества, подлежащего реализации в часы максимальной загрузки обеденного зала; вес полуфабрикатов и скоропортящихся продуктов определяют за половину смены или рабочего дня.

Таким образом, вес готовых холодных и сладких блюд можно определить по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_5cd5d8df.gif*,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mdc8533c.gif- вес одной порции готового блюда (кг),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7209f85d.gif*- количество блюд, реализуемых в часы максимальной загрузки обеденного зала,

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3bbd155b.gif*- коэффициент, учитывающий вес посуды(http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3f3d3b1c.gif).

Вес полуфабрикатов и продуктов определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3bdba1ee.gif*,

где Q - вес полуфабрикатов или продуктов, перерабатываемых за смену;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3bbd155b.gif*- коэффициент, учитывающий вес посуды (http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3bbd155b.gif=0.5-0.6).

В конце расчетов по каталогам подбирают марку холодильного шкафа.

По второму методу расчет и подбор холодильного оборудования производят, исходя из объема посуды и тары, в которых хранятся готовые блюда, продукты и полуфабрикаты.

Объем, занимаемый посудой для хранения готовых блюд, расчитывается по формуле:

а) при прямоугольной форме посуды и тары:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m790c1bc3.gif*

б) при круглой таре:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m71bd34a.gif,*

где К- коэффициент запаса, учитывающий промежутки между посудой (1,15);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m2a2dd971.gif*- количество посуды для хранения;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m566e50a8.gif*- длина посуды (дм);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m789b5cfd.gif*- ширина посуды (дм),

Н - расстояние между полками решетками холодильного шкафа (дм),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_43e5137d.gif*- диаметр круглой посуды(дм).

Объем, занимаемый посудой и тарой при хранении полуфабрикатов и продуктов, расчитывается по следующим формулам:

а) при круглой форме тары:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_4334e2bf.gifдм3*

б) при прямоугольной форме тары и посуды:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3757d0ee.gifдм3,*

где К - коэффициент, учитывающий промежутки между посудой 1.15,

Q - вес полуфабрикатов или сырых продуктов, перерабатываемых за смену или день (кг),

C - емкость, (вместимость) посуды, тары (кг).

Определение численности работников доготовочных цехов производится по нормам выработки и по затратам на изготовление блюд и кулинарных изделий. Выбор того или иного метода расчета зависит от формы оплаты труда работников.

При сдельной системе оплаты труда численность работников доготовочных цехов расчитывается по нормам выработки блюд в условных блюдах. Численность работников определяется из отношения:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_50219ca4.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m41e75390.gif*- необходимая численность работников (чел.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5ae4be8c.gif*- количество выпускаемых условных блюд за день (порций),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7ec957a7.gif*- норма выработки на одного человека в смену в условных блюдах.

При повременной оплате труда численность работников определяется через затраты времени на единицу блюда и кулинарных изделий. После этого необходимо составить графики выхода на работу.

По количеству одновременно работающих в цехе подбирают немеханическое оборудование - производственные столы. В зависимости от характера выполняемой работы принимают различные нормы стола на одного человека в доготовочных цехах (приложение 23).

Ванны и другое немеханическое оборудование для доготовачных цехов подбирают в соответствии с количеством обрабатываемых в цехе продуктов.

Количество наплитной посуды, тары, инвентаря, инструментария принемают по нормам оснащения предприятий общественного питания и приводят в виде таблицы.

**Расчет полезной и общей площади доготовочных цехов**

Для расчета полезной площади каждого доготовочного цеха составляют спецификацию оборудования (табл. 4.33)

Таблица 4.33 - Расчет площади цеха

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Тип и марка оборудования | Количество | Размер (мм) | | | Площадь занимаемая оборудованием (м2) |
| длина | ширина | диаметр или  высота |
|  |  |  |  |  |  |  |

Полезная площадь, занятая оборудованием, является основной для расчета общей площади цеха. Она определяется из отношения полезной площади (Sпол) к коэффициенту использования площади цеха (ή):

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_cb56bd1.gif*

**3.7. Расчет кондитерского цеха**

Кондитерские и мучные цехи предназначены для производства изделий из различных видов теста. Расчет кондитерского цеха начинают с составления производственной программы, если мощность его задана. Если не задана мощность (количество мест) предприятия, небходимо по количесву пиющихся в каждом предприятии и по коэффициенту потребления этих изделий определить количество изделий, выпускаемых цехом.

При составлении производственной программы необходимо учитывать специфику предприятий, которые реализуют продукцию данного цеха. Для этого нужно сделать процентную разбивку количества выпускаемых изделий по отдельным видам теста, и согласно ее составить производственную программу.

В производственной программе необходимо указать количество и ассортимент кондитерских изделий для магазина «Кулинария», а также включить национальные кондитерские изделия. Данные сводятся в табл.4.34.

Таблица 4.34 - Производственная программа кондитерского цеха

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* рецптуры | Кондитерские изделия | Вес  одного изделия (г) | Количество изделий в сутки по месту реализации(шт) | | | | Всего изделий (кг,шт) |
| Столовая | Кафе | Ресторан | Магазин- кулинария |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

После составления производственной программы разрабатываются технологические схемы приготовления изделий отдельных видов теста. Расчет сырья производится на основании составленного ассортимента кондитерских изделий, их количества и соответствующих норм раскладок по сборнику рецептур. Расчет сырья кондитерского цеха производится в разделе расчет сырья и складской группы.

Потребность в сырье определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_13e84645.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5762a2c0.gif*- количество сырья данного вида (кг),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3e1f2583.gif*- норма сырья на приготовление единицы кондитерских изделий (г),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7209f85d.gif*- количество кондитерских изделий данного вида, выпускаемых за день (шт).

Данные сводятся в табл. 4.35.

Таблица 4.35 - Расчет сырья кондитерского цеха

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* п/п | Наименование | Количество изделий | Мука | | Сахар | | Масло | |
| На 100 шт.в г | На заданное количество | На 100 шт.в г | На заданное количество | На 100 шт.в г | На заданное количество |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прежде, чем приступить к расчету технологического оборудования, необходимо определить режим работы цеха, который должен согласоваться с режимом работы предприятий, реализующих эту продукцию. Кроме того, нужно учесть сроки реализации кондитерских изделий. Работа кондитерских цехов может быть предусмотрена в одну, две и три смены. Если работа цеха предусмотрена в две или три смены, необходимо определить максимально загруженную смену и количество кондитерских изделий, выпускаемых за эту смену. Расчет механического оборудования ведется по максимальной смене. Для расчета и подбора механического оборудования необходимо определить количество перерабатываемого на машине сырья. Расчет просеивателя производится по количеству просеиваемой муки, сахара и т.д. и по часовой производительности.

Для расчета тестомесильной машины необходимо определить количества теста по видам (табл. 4.36).

Таблица 4.36 - Расчет количества теста

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер раскладки по сборнику рецептур | Вид теста и изделия из него | Единица измерения | Количество изделий (шт.) | Норма  теста на 100  изделий (шт.) | Общее  количество теста (кг) |
|  |  |  |  |  |  |

Затем тесто разделяют по способу замеса на тесто, приготовляемое в тестомесильной машине (дрожжевое, пресное), и тесто, замешиваемое во взбивальной машине (бисквитное, песочное, крем и т.д.)

Общее время работы машины на замес теста определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_4ed2f97f.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7b2e4dee.gif*- время замеса данного вида теста (мин),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd40c4b.gif*- количество данного вода теста (кг),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6f18d397.gif*- время работы машины на одну загрузку (мин),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_62a20c68.gif*- объемный вес теста (кг/дм3),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m45a66265.gif*- объем дежи (дм),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_296814b0.gif*- коэффициент заполнения дежи, значение которого зависит от вида теста.

Данные даются в таблицу 4.37.

Таблица 4.37 - Расчет времени работы тестомесильной машины

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование замешиваемого теста | Количество (кг) | Объемный вес (кг/дм3) | Занимаемый объем(дм3) | Количество загрузок | Время работы на 1 загрузку мин | Общее время в мин. |
| Дрожжевое опарное |  | 0,55 |  |  | 40 |  |
| Дрожжевое безопарное |  | 0,55 |  |  | 40 |  |
| Дрожжевое слоеное |  | 0,6 |  |  | 30 |  |
| Слоеное  пресное |  | 0,6 |  |  | 40 |  |

После определения общего времени работы машины определяется коэффициент ее использования: k=t/T

Для подбора взбивальной машины сначала определяют виды и количество отдельных полуфабрикатов и бисквитного теста (табл. 4.38).

Таблица 4.38 - Расчет количества бисквитного теста

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделий | Количество изделий | Наименование п/ф | Количество п/ф | |
| На 100 шт. (г) | На данное количество (кг) |
|  |  |  |  |  |

Методика расчета времени работы взбивальной машины такая же, как и для тестомесильной машины. Данные расчетов сводятся в табл. 4.39.

Таблица 4.39 - Расчет времени работы взбивальной машины

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продуктов | Количество (кг) | Объемный вес (кг/дм3) | Занимаемый объем (дм3) | Количество загрузок | Время работы на 1 загрузку (мин) | Общее время (мин) |
| Бисквитное тесто |  | 0,25 |  |  | 30 |  |
| Крем сливочный |  | 0,5 |  |  | 20 |  |
| Крем масляный |  | 0,5 |  |  | 17 |  |
| Фарш творожный и т.д. |  | 0,6 |  |  | 5 |  |

Следует дать краткую техническую характеристику принятого механического оборудования.

Количество деж определяют по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_41be653d.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7209f85d.gif*- количество дежей (шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m61544cda.gif*- общее время занятости дежей (час),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m64185566.gif*- время работы цеха (час),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6215d71c.gif*- время, необходимое для разделки и выпечки последней партии теста (час).

Данные сводятся в таблицу 4.40.

Таблица 4.40 - Расчет количества деж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид теста | Время занятости 1 дежи | Количество  замесов | Общее время занятости деж (мин) |
| Дрожжевое опарное | 6 часов |  |  |
| Дрожжевое безопарное | 3 часа |  |  |

Расчет холодильного оборудования для цехов, выпускающих более 5000 кондитерских изделий, производится по отделениям: в кладовой суточного запаса сырья - по количеству сырья, подлежащего хранению с охлаждением, в отделении разделки и формования теста – по количеству слоевого теста и крема, в экспедиции – по количеству готовых изделий из крема.

Методика расчета холодильных шкафов ведется аналогично расчету их в заготовочных цехах.

Кондитерские шкафы рассчитывают и подбирают в зависимости от часовой производительности.

Часовую производительность кондитерского шкафа определяют по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3c67d805.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5762a2c0.gif*- часовая производительность шкафа( кг/час), которая определяется для каждого вида изделий отдельно,

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6159cccf.gif*- количество кондитерских изделий на одном листе (шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3f425bb2.gif*- количество листов в камере кондитерского шкафа (шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6181658c.gif*- количество камер шкафа

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mdc8533c.gif*- вес единицы изделия (г),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd40c4b.gif*- время подооборота, которое состоит из времени собственной выпечки, посадки и выгрузки изделий (мин).

Данные сводятся в табл. 4.41.

Таблица 4.41 - Расчет кондитерских шкафов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпекаемое изделие | Количество изделий на 1 листе (шт.) | Вес одного изделия (кг) | Количество листов, находящихся одновременно в камере кондит. шкафа (шт.) | Количество камер шт. | Время подоборота (мин) | Веновая производительность шкафа (кг/час) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Время подооборота и емкость листов представлены в приложении 24.

При определении коэффициента использования кондитерского шкафа, время его работы принимается 0.8 от продолжительности работы цеха. Коэффициент использования площади пода кондитерского шкафа определяется по формуле

K= Fл/Fп,

где Fл – общая площадь кондитерских листов, м2

**При выпекании штучных кондитерских изделий площадь кондитерского листа полностью не используется, поэтому при определении коэффициента использования площади пода необходимо учитывать коэффициент использования площади кондитерского листа.**

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m78ef9acf.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_56eb7f01.gif*- общая площадь, занимаемая кондитерскими изделиями на одном листе (м2),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_24493db7.gif*- площадь кондитерского листа (м2).

Коэффициент использования площади кондитерского листа равен 0.4-1.0. Время, необходимое для выпекания кондитерских изделий, определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2f41ad56.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m61544cda.gif*- время, необходимое для выпечки сменного количества изделий (час),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5762a2c0.gif*- вес выпекаемых изделий за смену (день),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5d3621ac.gif*- часовая производительность аппарата (кг/час).

Для определения количества шкафов пользуются следующей формулой

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_69309ca8.gif*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7b2d406.gif*- необходимое количество шкафов (шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_4c6fb3cb.gif*- общий вес полуфабрикатов, кондитерских изделий за смену или за день (кг),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5d3621ac.gif*- производительность одного шкафа в смену или день (кг).

Подбор электросковород, фритюрниц для жарки пирожков, пончиков, пончиков производится в соответствии с часовой производительностью принятого оборудования и количеством изделий, подлежащих обжариванию по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_457ec9f3.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mdc8533c.gif*- вес или количество одновременно загруженных продуктов (кг, шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5d3621ac.gif*- часовая производительность сковороды (кг/час),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7209f85d.gif*- количество загрузок час.

Объем загрузочной чаши сковороды или фритюрницы определяют по формулам данным в расчете горячего цеха. Расчет жарочных поверхности плиты необходимо вести на период максимальной ее загрузки.

Расстойка, выпекание, охлаждение и хранение кондитерских изделий производится на листах, противнях, формах. Количество их определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4e62c50c.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m473b7b45.gif*- необходимое количество листов, противней, форм, за смену, день в шт.,

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mf52cc17.gif*- количество выпекаемых кондитерских изделий за смену день (кг, шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m5762a2c0.gif*- количество кондитерских изделий на одном листе (кг, шт.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m16a5aa5a.gif*- оборачиваемость листа, противня, формы, за смену, день.

Данные сводятся в таблицу 4.42.

Таблица 4.42 - Расчет листов и противней

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кондитерских изделий | Наименование тары | Количество кондитерских изделий (шт. или кг.) | Количество изделий на листе (шт.) | Оборачиваемость тары за смену | Коэффициент запаса | Расчетное количество тары (шт.) |
|  |  |  |  |  |  |  |

Количество изделий на листе берется из приложения 24.

Оборачиваемость тары зависит от вида изделий, т.к. время их выпечки и охлаждения различное, а также от времени работы цеха и равно отношению времени работы цеха к времени занятости тары в минутах. Время занятости тары складывается из времени расстойки (для дрожжевых изделий), выпечки и охлаждения.

Количество лотков, контейнеров подбирают в зависимости от количества изделий, величины тары, ее оборачиваемости и коэффициента запаса 0,3.

Расчет рабочей силы производится на основании норм выработки за час (шт/час; кг/час; или кг/смену), а также на основании норм времени для приготовления различных видов кондитерских изделий. Если кондитерский цех работает полный рабочий день и имеются нормы выработки на полный рабочий день нормальной продолжительности, то расчет рабочей силы надо вести следующим образом.

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_24885219.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m724f2fd9.gif*- количество человек, занятых на изготовлении одного вида кондитерских изделий за смену;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mf52cc17.gif*- количество кондитерских изделий данного вида, изготовляемых за смену, (кг, шт.);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6159cccf.gif*- норма выработки, шт. или кг/час, кг/смену;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_32bcfcbd.gif*- коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

Общее количество работников кондитерского цеха определяют следующим образом:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m536ce8b0.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7a00ba7d.gif*- коэффициент, учитывающий работу в выходные и праздничные дни.

Коэффициент, учитывающий рост производительности труда, равен 1,14. значение коэффициента *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7a00ba7d.gif*дано в приложении 29.

В том случае, когда кондитерский цех работает в 2-3 смены, численность работников определяется, исходя из действующих норм выработки (или норм времени).

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_176dc5e8.gifили http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_5bc60804.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m40b6e9f1.gif*- количество соответственно человеко-часов и человеко-секунд, требуемое для выполнения производственной программы цеха:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3ba3180e.gif,*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m7209f85d.gif*- количество продукции определенного вида (кг, штук, порций и т.д.);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m61544cda.gif*- норма времени на изготовление единицы продукции этого вида (сек);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_64a136ab.gif*- часовая норма выработки на одного работника (кг, шт., порций и пр.);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m64185566.gif*- продолжительность рабочего дня;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_32bcfcbd.gif*- коэффициент, учитывающий рост производительности труда.

Общая численность производственных работников будет: *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_5be66b8f.gif*

где *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7a00ba7d.gif*- коэффициент, учитывающий работу предприятий без выходных и праздничных дней. Данные расчетов сводятся в таблицу 4.43.

Таблица 4.43 - Расчет рабочей силы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие | Единица измерения | Количество изготовляемых за смену изделий(шт) | Норма выработки за час или смену (шт/ч., шт/ч.) | Количество человеко-часов |
|  |  |  |  |  |

Затем составляют график выхода на работу и определяют количество работающих одновременно в цехе в часы пик.

Расчет длины столов ведется на количество работающих в часы пик. При расчете производственных столов исходят из количества работников цеха и нормы длины стола в зависимости от технологической операции, (приложение 30).

Подбор тары, инвентаря производится по нормам оснащенности. Расчет количества стеллажей производят на основе производственной программы.

При определении полезной площади необходимо уточнить, из скольких отделений состоит проектируемый кондитерский цех. Обычно цех, выпускающий 2-3 тыс.изделий, состоит из одного - двух помещений заготовочного и отделочного. В первом производится подготовка и выпечка изделий, в отделочном – оформление; моечные и кладовые суточного запаса сырья являются общими для производства.

Приемная экспедиционной тары должна размещаться непосредственно у загрузочной платформы и иметь связь с моечной тары и тарным складом. В моечной устанавливают ванны с подводом горячей и холодной воды приспособлением для пропаривания тары. Размеры ее площади зависят от количества поступающей тары и размеры установленного оборудования. Рядом с моечной располагают склад чистой тары, площадь которого должна быть рассчитана на хранение 3 комплектов экспедиционной тары.

По окончанию указанных расчетов производят расчет рабочей силы для экспедиции по нормам выработки. Расчет площадей экспедиции производят аналогично расчету площадей складских помещений. Проверочный расчет выполняют по примерным нормам площади на одну тонну перерабатываемого сырья.

По окончании расчетов необходимо приложить схемы доставки продукции по маршрутам и графики завоза с указанием получателей, количества, сроков доставки.

Основным принципом подбора технологического оборудования является экономичность его эксплуатации. Поэтому дипломнику следует обосновать выбор источников энергии и соответствующей марки оборудования. Подбор технологического оборудования с различными источниками энергоносителя зависит от их наличия и стоимости. Однако не во всех предприятиях экономически целесообразно принимать к установке электротепловое оборудование.

При подборе теплового оборудования, в зависимости от вида носителя энергии, главным критерием: экономичности их эксплуатации является стоимость расхода источника тепловой энергии для проведения технологических процессов. Например, электрический котёл марки КПЭ – 250 потребляет за один час 30 кВт электроэнергии, а газовый котёл марки КПТ – 250- 4,5 м газообразного топлива. Если учесть, что стоимость 1 КВт/ час электроэнергии и I м газа по 2 коп., то в газифицированных районах в дипломных проектах целесообразно предусматривать котлы на газовом обогреве. Это положение в одинаковой мере относится к плитам и другим тепловым аппаратам.

Для проведения расчетов необходимо пользоваться данными, приведенными в таблице 4.44.

Таблица 4.44 - Стоимость различных видов источников носителей тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования  источников тепла | Единица  измерения | Стоимость, в руб. |
| Электроэнергия | кВт\*ч | 0,02 |
| Газ природный (в среднем) | м ³ | 0,02 |
| Твердое топливо | т | 23,6 |
| Жидкое топливо | т | 36,5 |

При проектирования предприятий общественного питания на территории промышленных предприятий, где имеется паровое хозяйство, экономичнее принимать к установке аппараты на паровом обогреве.

В процессе разработки дипломного проекта студенты испытывают определенную трудность в обосновании целесообразности проведения многих тепловых процессов с использованием специализированного или универсального оборудования. Например, варку блюд и различных напитков можно производить на плитах или в специализированных варочных котлах. В этом случае необходимо руководствоваться в литературе данными. Это касается и процесса жаренья.

Для проведения комплекса технологических процессов необходимо предусмотреть линии секционного модулированного оборудования в полном комплекте с вытяжными устройствами. Эффект от применения секционного модулированного оборудования достигается только при его линейном размещения.

При разработке дипломных проектов подбор технологического оборудования осуществляется, главным образом, по высокому расчетному коэффициенту его использования без учета затрат на эксплуатацию. При таком подходе предпочтение отдается малопроизводительному технологическому оборудованию.

При рекомендуемой методике при наличии нескольких марок оборудования одного целевого назначения необходимо отдать предпочтение наиболее экономичной. При этом следует учитывать заработанную плату повара, занятого обработкой сырья, стоимость самого оборудования и потребляемой им энергии, затраты на амортизационные отчисления, техобслуживание и ремонт, износ спецодежды и другие затраты.

Расчет можно производить на единицу обрабатываемого сырья ( кг, тонна) по следующей формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m2cace808.gif*руб.,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_206ddea3.gif- стоимость обработки сырья (эффективность эксплуатации) (руб.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_c2e083f.gif*- заработная плата (руб.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_27d1d6e7.gif*- расходы на электроэнергию (руб.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_767aa6de.gif*- затраты на амортизационные отчисления (руб.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m20fb9524.gif*- расходы на текущий ремонт и обслуживание (руб.),

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7b4db8a.gif*- расходы на воду (руб.).

Рассмотрим ход расчета и методологию подбора оборудования для обработки 0,3 т мяса. Продолжительность рабочего дня цеха 8,2 час. Для обработки могут быть использованы мясорубки марки МС2-70, МИМ- 82 или МИМ-105.

Вначале определяется время их работы на обработку указанного количества мяса по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6d6d3330.gif*; час,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4bd40c4b.gif- время, затрачиваемое на обработку данного количества сырья (час.);

Q - количество сырья, обрабатываемое за день (кг);

G- часовая производительность оборудования (кг/ч).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) для мясорубки марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6176f28c.gif* |
| б) для мясорубки марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_49487569.gif* |
| в) для мясорубки марки | МИМ- 10,5 | τ =0,75 |

Рассчитывается коэффициент использования мясорубок по следующей формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m4b0307d.gif*,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_5b576ddd.gif- коэффициент использования машины по времени;

T- продолжительность рабочего дня.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) для мясорубки марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m2449f6f.gif* |
| б) для мясорубки марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_521d5c7.gif* |
| в) для мясорубки марки | МИМ- 105 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_791e3b7b.gif* |

Заработная плата повара на работу, связанную с эксплуатацией мясорубки, в расчете на 1 т продукта, определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_503a7019.gif*; руб.,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6ebc7b4c.gif- заработная плата (руб.);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m1495524c.gif*- часовая тарифная ставка (руб.).

Допустим, работу с использованием мясорубки выполняет повар IV разряда, часовая тарифная ставка которого составляет 0,539 руб.

Тогда:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) для работы на мясорубке марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6ebc7b4c.gif*=7,8 руб |
| б) для работы на мясорубке марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6ebc7b4c.gif*=2,98 руб |
| в) для работы на мясорубке марки | МИМ- 105 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6ebc7b4c.gif*=1,35 руб |

Расходы на спецодежду в расчете на 1 т продукта рекомендуется определять по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m1be2b671.gif*, руб./т ,

где С - стоимость готового комплекта спецодежды на одного работника (ежегодно описывается 3 комплекта на 16,8 руб);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m51aa64fd.gif*- количество рабочих дней в году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) для мясорубки марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2a7a6694.gif*руб/т |
| б) для мясорубки марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_164bc734.gif*руб/т |
| в) для мясорубки марки | МИМ- 10,5 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2451e354.gif*руб/т |

Затраты на электроэнергию в расчете на 1 т продукта рассчитывается по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m31cf9dc5.gif*руб.,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_5fa067ad.gif- установочная мощность оборудования (кВт);

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_458cf218.gif*- стоимость 1 кВт\*ч энергии (2 коп.).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) для мясорубки марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3aa1ca31.gif*руб |
| б) для мясорубки марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m2d368a1.gif*руб |
| в) для мясорубки марки | МИМ- 105 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_64f19f07.gif*руб |

Затраты на амортизационные отчисления определяют по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1c3c6464.gif*руб.,

где Ц - первоначальная стоимость оборудования (руб.) ( для МС2-70 принимаем 0,5 стоимости универсальной машины);

К - коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж оборудования ( К=1, 1+1,2);

а - размер амортизационных отчислений (а = 12% ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) для мясорубки марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3f349313.gif*=55 руб |
| б) для мясорубки марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3f349313.gif*=58 руб |
| в) для мясорубки марки | МИМ- 105 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3f349313.gif*=99,4 руб |

Расходы на воду определяются по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m53d4ecad.gifhttp://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_6c1742a0.gif*,

где qb - норма расхода воды на 1 кг обрабатываемого продукта (http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_542febe8.gif);

C - стоимость 1 http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_542febe8.gifводы.

Расходы на обслуживание и текущий ремонт определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_4f1aed55.gif*; руб./ год,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m20fb9524.gif- затраты на обслуживание и ремонт в расчете на 1 год, в руб.;

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_306fbb5a.gif*- месячная стоимость обслуживания и ремонта, которая принимается по ценам ремонтно-монтажных комбинатов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| а) на мясорубку марки | МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2b88cf91.gif*руб |
| б) на мясорубку марки | МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2b88cf91.gif*руб |
| в) на мясорубку марки | МИМ- 105 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_75e25b10.gif*руб |

Далее определяются переменные расходы на единицу обрабатываемого продукта.

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_mf9dae67.gif*

|  |  |
| --- | --- |
| а) МС2-70 | П= 8,0544 руб/т |
| б) МИМ-82 | П=3,1334 руб/т |
| в) МИМ- 105 | П=1,5041 руб/т |

Определяют условно-постоянные расходы, отчисляемые за год, по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_3ce5ec7e.gif*,

где http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m325ddf03.gif- нормативно отраслевой коэффициент = 0,2

К=Ц\*А – капитальные затраты.

|  |  |
| --- | --- |
| а) МС2-70 | У=98,2 руб/год |
| б) МИМ-82 | У=102,4 руб/год |
| в) МИМ- 105 | У=160,2 руб/год |

Стоимость годового объема работ определяется по формуле:

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_9bad313.gif*

*http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3fcca4c3.gif*

|  |  |
| --- | --- |
| а) МС2-70 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m983152f.gif* |
| б) МИМ-82 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_1aa204e2.gif* |
| в) МИМ- 105 | *http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_13eeffd7.gif* |

Таким образом, в данном примере для обработки 300 кг мяса в день наиболее целесообразно принимать к установке мясорубку марки МИМ- 105. Таким же методом определяют целесообразность подбора других видов оборудования.

**ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАСЧЕТ ТОРГОВЫХ И**

**ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

**4.1. Расчет торговой группы помещений**

К торговой группе помещений относятся: обеденные/торговые/ залы, раздаточные, моечные, хлеборезки, сервизные, буфеты, помещения для отпуска обедов на дом и приема предварительных заказов, магазины полуфабрикатов и кулинарных изделий, банкетные залы, аванзалы, гардеробы и вестибюли для потребителей.

Методика расчетов торговых помещений включает: определение площади, обоснование режима работы, подбор оборудования к мебели; определение рабочей силы и определение графика выхода на работу, подбор инвентаря, инструментов, приборов, посуды и т.п.

Площадь торгового/обеденного зала определяется по формуле. Расчет гардероба сводится к определению потребного количества вешалок, которое принимается на 10- 20 % больше, чем количество мест в зале.

Режим работы обеденного зала зависит от типа, категории, местонахождения предприятия, а также от характера обслуживаемого контингента питающихся, который согласовывается с местными Советскими органами и другими заинтересованными организациями.

Подбор и расчет оборудования и мебели сводится к определению количества, типов и параметров раздаточных линий, прилавков, мармитов, стоек, моечных машин, ванн, стеллажей, шкафов, обеденных столов и т.п.

Подбор раздаточных линий производится в зависимости от типа к мощности предприятий, форм обслуживания и загруженности зала в «часы пик».

К оборудованию моечных относятся: посудомоечные машины, стаканомойки, производственные столы для сортировки и предварительной очистки посуды от остатки пищи, сушильные шкафы, стеллажи, шкафы для хранения чистой посуды, бачки для отходов, тележки для сбора и перевозки посуды и т.д. Тип и марка оборудования подбираются согласно справочникам и каталогам.

Расчет и подбор моечных машин сводится к определению количества посуды и приборов, подлежащих мойке в часы максимального заполнения обеденного зала. Данные сводят в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - Расчет количества посуды и приборов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование посуды и приборов | Кол-во посетителей в часы максимального заполнения зала | Нормы посуды и приборов на 1-ого посетителя | Всего  посуды и приборов | Примечание |
|  |  |  |  |  |

На основе данных таблицы 33 подбирают моечную машину с производительностью, близкой к расчетной. Все остальные виды оборудования (моечные ванны, стеллажи, производственные столы и т.д.) рассчитываются по методике, изложенной ранее.

К оборудованию хлеборезки относятся: машины для нарезки хлеба, стеллажи разных конструкций, шкафы, столы и др. Потребное количество рассчитывается и подбирается согласно каталогам.

В сервизных устанавливаются: стеллажи, шкафы, столы, серванты и т.д. (подбор производится по каталогам).

Буфеты, магазины и отделы кулинарии и полуфабрикатов оборудуются: буфетными прилавками и витринами, кофеварками, термостатами, кипятильниками и др. Потребное количество оборудования рассчитывается и подбирается согласно каталогам и действующим нормативам.

Расчет и подбор мебели производится на основе данных технико-экономического обоснования (по количеству мест). Мебель для обеденных и банкетных залов: обеденные столы, стулья, полукресла, кресла, диваны, серванты и др. подбирается согласно каталогам. Для ресторанов, кафе, др. предприятий подбираются дополнительные холодильники и подсобные столики.

Расчет рабочей силы и составление графиков выхода на работу производится по общей методике, изложенной выше. Подбор инвентаря, приборов, посуды, инструментов и средств малой механизации ведется по нормам оснащения.

При расстановке торгового оборудования учитывают порядок и формы обслуживания, конфигурацию зала и другие особенности. Особое внимание необходимо уделить ширине проходов. От входа по продольной оси планируется центральные/главные проходы. Рекомендуемая ширина проходов приведена в табл. 4.2

Таблица 4.2 - Ширина проходов в торговых залах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  п/п | Наименование  проходов | Ширина проходов, м | | | |
| Столовые | Рестораны | Кафе | Закусочные |
| 1 | Главный проход, допускающий одновременное  движение двух  официантов и одного потребителя или  двух потребителей  и одного официанта | 1,2-1,4 | 1,5-3,0 | 1,1-1,3 | 1,0-1.2 |
| 2 | Второстепенный  проход, допускающий  одновременное движение двух потребителей или одного официанта и потребителя | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| 3 | Подсобный проход, рассчитанный на движение одного потребителя или  одного официанта | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |

В процессе реализации готовой пищи и кулинарных изделий и организации их потребления применяются различные формы обслуживания:

- самообслуживание (с последующей, предварительной оплатой и оплаты после приема пищи);

- обслуживание официантами (индивидуальный или бригадный);

- отпуск обедов на дом, реализация полуфабрикатов и кулинарных изделий;

- предварительная продажа абонентов и чеков на рацион питания;

- специальные формы обслуживания и т.д.

В столовых и кафе, работающих в дневное время по методу самообслуживания, допускается применение обслуживания официантами в вечернее время.

Дипломник в пояснительной записке дает краткое обоснование форм и методов обслуживания проектируемого предприятия.

**4.2. Расчет раздаточных**

Раздаточные в предприятиях общественного питания предназначены для порционирования, оформления и отпуска готовых блюд потребителя. Различают следующие типы раздаточных: специализированные, универсальные, по отпуску скомплектованных обедов, по абонементам.

Расчет заключается в определении количества раздаточной линий, их общий длинны, количество раздатчиков, кассовых аппаратов, кассиров, подбора инвентаря, инструментов и определения площади раздаточных. Расчет необходимо вести на часы максимального заполнения обеденного зала с учетом принятой формы обслуживания. Дипломник должен обосновать принятую линию прилавков, привести их характеристику.

Количество поваров – раздатчиков определяется по формуле. Время, необходимое для отпуска одного блюда, зависит от организации рабочих мест раздатчиков, применения специального оборудования, инвентаря, инструментов, ассортиментов блюд и других факторов. Для отпуска с мармитов, специализированных прилавков, при условии применения мерного инвентаря, затрачивается: для первых блюд 10-12 сек; для вторых 12-14 сек; для обеда в целом 30 сек.

Количество кассовых аппаратов определяют из расчета один кассовый аппарат на одну раздаточную линию при самообслуживании и один аппарат на 4-5 официантов при обслуживании официантами. Количество кассиров определяют по максимальному потоку потребителей.

В зависимости от типа, мощности предприятия общественного питания подбирают необходимое количество инвентаря, инструментов и оборудования согласно нормам оснащения. Остальные расчеты ведутся по методике, изложенной ранее.

В последние годы широко применяются механизированные конвейерные линии комплектации и отпуска рационов питания – ЛККО , « Эффект»; « Прогресс» и др. Дипломник должен обосновать выбор линии и провести ее характеристику.

* 1. **Расчет моечной столовой посуды**

Расчет моечной столовой посуды сводится к определению количества посуды и приборов, подлежащих мойке; посудомоечных машин; рабочей силы; немеханического оборудования; площади.

Результаты расчетов сводятся в таблицу и по этим данным производят выбор моечных машин.

Расчеты рабочей силы ведется по общей методике. Подбор и расчет немеханического оборудования ведется по ранее изложенной методике. График выхода на работу составляется по общей схеме. Расчет площади моечной ведется по общей формуле. Моечной полуфабрикатной тары проектируется в предприятиях общественного питания, работающих полуфабрикатов. Моечная экспедиционной тары проектируется в заготовочных предприятиях, где выделяется отдельная группа помещений – экспедиция.

**4.4. Расчет и подбор буфетов, сервизных, хлеборезки, магазинов**

**и отделов кулинарии**

Буфеты подразделяются на внешние, внутренние (универсальные и специализированные), выносные и экспресс-буфеты. Они располагаются в обеденных залах или в отдельных помещениях.

В буфетах устанавливаются: буфетные прилавки, подсобные столики, холодильные шкафы, прилавки, электромагниты, кофеварки, термостаты, кипятильники и т.д. Оборудование подбирается по действующим нормам согласно каталогам. Буфеты оснащаются также весоизмерительными приборами, колонками для продажи соков, пива, сатураторными установками для продажи газированной воды, различными торговыми автоматами и полуавтоматами.

В буфетах при предприятии большой мощности должны предусматриваться, кроме основного помещения буфета, подсобные помещения для кратковременного хранения запаса продуктов. На одного буфетчика применяется не менее 6 – 8 м² основной площади. Высота прилавка не должна быть более 90 см., ширина 70-80 см. Длинна фронта рабочего места составляет от 2 % до 4,5 м. Расстояние между прилавками и пристенным оборудованием принимается в пределах 90-100см.

В зависимости от ассортимента реализуемой продукции подбираются инвентарь, инструменты, необходимые для буфета, и рассчитывается его площадь. Все расчеты ведутся по ранее изложенной методике.

В ресторанах, кафе выделяются отдельные помещения для сервизной. Они оборудуются стеллажами, шкафами, располагаются вблизи от моечной столовой посуды и обеденных залов.

В хлеборезке устанавливаются машины для нарезки хлеба, шкафы, производственные столы и т.д. Расчет сводится к определению производительности машин, рабочей силы и площади.

Магазины и отделы полуфабрикатов и кулинарных изделий предназначены для реализации широкого ассортимента продукции из мяса, рыбы, овощей и т.д., наборов для первых и вторых блюд, кондитерские изделия собственного производства. Кроме этого магазины производят реализацию горячих напитков, пирожков, соков и другой продукции с потреблением на месте, а также некоторых сопутствующих товаров.

В соответствии с санитарными требованиями для реализации полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий, мучных кондитерских изделий требуется различные рабочие места, оснащенные холодильными прилавками, шкафами. Количество рабочих мест в кулинарных магазинах зависят от предполагаемого ассортимента (но не менее 2).

Кроме холодильного оборудования, рабочие места оснащаются остекленными, наприлавочными витринами, инвентарем и инструментами (лотки, весы, гири, разделочные доски, ножи, вилки, щипцы, лопаточки и т.д.). Количество и вид оборудования подбирается согласно каталогам. Расчет площади магазина ведется на основании данных табл. 4.3.

Таблица 4.3 - Состав площади помещений магазина «Кулинария»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  п/п | Наименование  помещений | Примерные площади помещений (кв.м) | |
| на 2 р.м. | на 3 р.м. |
| 1 | Торговый зал | 36 | 54 |
| 2 | Подсобные помещения в т.ч холодильная камера | 8 | 20 |
| 3 | Служебный гардероб и санузел | 5 | 9 |
|  | Итого: | 52 | 83 |
|  | На одно рабочее место | 26 | 28 |

При размещении магазина в здании столовых гардероб и санузел отдельно не проектируется.

**4.5. Подбор административно-бытовых и технических**

**помещений**

В состав административно-бытовой группы помещений входят: контора, кабинет директора, комната персонала, врача, гардеробные для персонала, душевые, бельевые, санузел, лаборатория (в заготовочных предприятиях) и др. Расчет этих групп помещений сводится к определению и подбору оборудования и их площади. В административно-бытовых помещениях устанавливаются конторские шкафы, столы и стеллажи, подтоварники для бельевой, индивидуальные шкафы для одежды и т.п.

Душевые кабины подбираются в предприятиях общественного питания из расчета до 100 мест – одна кабина, свыше 100 – две кабины. В крупных предприятиях общественного питания количество душевых кабин рассчитывается с учетом: одна душевая кабина из расчета на 20-30 работающих. Душевые кабины принимаются размером 900x900 мм, ширина между двумя рядами кабин - 1,8 м; между кабиной и стенкой - 0,9 м.

Остальные виды оборудования подбираются по каталогам в зависимости от типа, мощности, категории предприятия и количество работников, работающих единовременно.

Технические помещения являются вспомогательными и обслуживают группу основных помещений. К ним относится: машинное отделение холодильника, вентиляционные камеры, электрощитовые, бойлерные, котельные, комнаты источника и др.

Состав и площади технических и подсобных помещений зависят от мощности проектируемого предприятия и специфики его работы. В большинстве случаев площадь этих помещений применяется дипломником по СНИПу.

**4.6. Методы компоновки проектируемого предприятия**

Заключительным этапом технологического раздела дипломного проекта является разработка компоновки отдельных групп помещений и проектируемого предприятия в целом.

Исходными показателями для разработки компоновки являются: данные расчета площадей отдельных помещений; схемы технологических потоков; принятая конфигурация, этажность и особенность объемно – планировочного решения здания; особенности компоновки отдельных групп помещений и типов предприятий; действующие строительные нормы и правила для предприятий общественного питания (СНИП).

Как правило, дипломник разрабатывает несколько вариантов компоновки с тем, чтобы выбрать оптимальный. При компоновке необходимо учитывать санитарно – гигиенические и противопожарные требования, а также требования техники безопасности. Сводные данные площадей группируются по форме (табл. 4.4).

Таблица 4.4 - Сводная таблица расчетов площадей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование групп и отдельных помещений | Виды площадей, м² | | | | Примечание |
| полезная | общая | по  СНИПу | компоновочная |
|  |  |  |  |  |  |

Полученные расчетные площади должны быть максимально приближены к нормативным (данным СНИПа). Отклонения допускаются в пределах 5-10%. Дипломник должен использовать в качестве проверочных расчетов следующие укрупненные нормативы площадей на одного работающего в максимальную смену: овощного цеха 4-6 м², мясо-рыбного 4-5м², холодного цеха 6-8м². Свободная от оборудования площадь составляет примерно 5,0-5,5м² на одного работающего.

При компоновке отдельных групп помещений и предприятия в целом необходимо соблюдать условные потоки движения: сырья и полуфабрикатов, отходов, потребителей. Сырье и полуфабрикаты после их приема и загрузки в складские перемещения передаются для обработки в заготовочные и доготовочные цехи. Отходы, получаемые в процессе обработки, а также остатки после приема пищи направляются либо в камеру отходов, либо для утилизации.

Поток потребителя в зависимости от типа и мощности предприятия и фирмы обслуживания, перемещается от главного входа через вестибюль к раздаче и т.д.

Определив суммарную площадь (общую) с учетом дополнения на коридоры, толщину стен и другие неучтенные площади (10-15%), дипломник принимает конфигурацию, этажность здания на основе рекомендуемой стенке колонн и применениястроительных деталей заводского изготовления.

Конфигурация и этажность здания зависят от типа, мощности предприятия, принятой схемы технологического процесса и формы отведенного для строительства участка. Для предприятия общественного питания оптимальной конфигурацией здания является прямоугольное решение с соотношением сторон 1:1;1:1,5;1:2. В практике применяются здания в форме букв «Т», «П», а для специализированных предприятий виде многогранника, круга и т.д.

Рекомендуемая этажность здания 1 и 2 этажа, для крупных предприятий до 3-х этажей. Здание проектируемого предприятия увязывается с объемно – планировочным решением и архитектурным ансамблем района привязки.

Особенности компоновки отдельных типов предприятий и групп помещений вытекают из принятых организационных форм работы, методов обслуживания, схем технологических процессов и т.д.

В компоновке необходимо учитывать взаимосвязь отдельных помещений и групп между собой с учетом поэтажного движения сырья и полуфабрикатов, а также ориентации отдельных групп помещений по отношению к сторонам света.

При компоновке дипломник должен учитывать следующие требования.

Складские помещения размещаются, как правило, единым блоком в подвалах, полуподвалах или на первых этажах и ориентируется, в основном на север. Эта группа помещений должна иметь удобную связь с хозяйственным двором и с группой производственных помещений, а также с буфетом. При многоэтажном решении здания группа складских помещений должна иметь вертикальную связь через грузовые подъемники и лифты.

Группа производственных помещений проектируется единым или двумя блоками (заготовочные и доготовочные цеха). Эта группа должна иметь удобную взаимосвязь со складской и торговыми группами помещений. Как правило, эти помещения размещаются на первом этаже (мясной, рыбный, овощей, холодный, горячий и специализированные цеха), а при многоэтажном решении доготовочные цехи (холодный и горячий) - на верхних этажах; для этого проектируется вертикальная связь. Овощной цех должен иметь хорошую взаимосвязь с кладовой овощей, мясной и рыбный – с мясо-рыбными камерами и дефростерами; горячий и холодный – с раздаточными, обеденными залами и моечными. Кондитерские и другие специализированные цехи могут проектироваться обособленными блоками. Группа производственных цехов ориентируется на север, северо-восток и имеет отдельный вход, который примыкает к боковым или задним фасадам здания.

При расстановке оборудования в отдельных производственных цехах необходимо соблюдать поточность технологического процесса (линии обработки отдельных видов сырья) и расстояния между отдельными видами оборудования.

Торговая группа помещений проектируется единым блоком, ориентируется, как правило, на юг и примыкает к главному фасаду здания. Эти помещения размещаются на первом и втором этажах. При проектировании необходимо учитывать удобную взаимосвязь главного входа, вестибюля с обеденным залом и обеденного зала с раздаточными, доготовочными цехами, буфетом, моечными и другими подсобными помещениями. Важным элементом является создание нормальной естественной освещенности и объемное решение главного фасада. Немаловажным является также взаимосвязь моечных с обеденным залом, раздаточные и камерами отходов.

Административно-бытовые помещения размещаются единым или двумя блоками и примыкают как к производственным, так и торговым помещениям. Размещение их по этажам решается отдельно для каждого конкретного случая.

Подсобные и технические помещения проектируются в составе отдельных групп и располагаются как внутри здания (машинное отделение холодильника, щитовая, бойлерная), так и вне здания (транскиоски, котельные и другие).

После окончательного решения компоновки и согласования последней с консультантами (по технологической, строительной, инженерное оборудование, электрической или холодильной частей) и руководителем проекта дипломник производит сравнение расчетных коэффициентов использования площадей с фактическими, полученными после компоновки.

**ГЛАВА 5.** **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ**

**ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ**

Подготовка и защита дипломной работы являются завершающим этапом обучения студентов, который должен отражать реальный профессиональный уровень специалиста, определять уровень его подготовленности к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученной специальностью.

Целью выполнения дипломной работы являются:

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным дисциплинам;

- углубление навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем;

- углубление навыков самостоятельной работы с различной справочной и специальной литературой;

- изучение и использование современных методов обработки данных;

- умение самостоятельно формулировать проекты управленческих решений.

Процесс подготовки дипломной работы включает следующие этапы:

- выбор темы и согласование ее с научным руководителем;

- подбор и изучение литературы по выбранной проблеме;

- определение материалов и методов проведения исследований

- выполнение экспериментальной части работы

- оформление дипломной работы;

- подготовка к защите (доклада, раздаточный и графический материал, получение на работу отзыва руководителя, внешней рецензии)

* 1. **Тематика дипломных работ**

Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающей кафедрой «Технология общественного питания » и корректируется ежегодно. Перечень типовых тем представляется студентам для ознакомления за 1-2 месяца до преддипломной практики. Одновременно преподаватели кафедры проводят со студентами индивидуальные консультации по выбору тем для выполнения дипломной исследовательской работы.

Студенту, занимающемуся научной деятельностью в ходе обучения, целесообразно подготовить дипломную работу по теме, над которой он уже работал. Дипломная работа является продолжением и логическим завершением исследований, результаты которых были доложены на научно-практических студенческих конференциях, начаты в курсовых работах (проектах) и нашли отражение в отчетах по практикам. При этом актуальны работы, связанные с изучением технологических свойств пищевых продуктов, разработкой новых научно-обоснованных технологий и рецептур блюд, применением новых способов и режимов кулинарной обработки, использованием нетрадиционного сырья, различных пищевых добавок, повышающих пищевую ценность, улучшающих вкусовые качества готовых кулинарных изделий.

Конкретная тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать задачам подготовки специалистов;

- учитывать направления и проблематику современных научных исследований;

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом;

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики, а также результаты работы в научном студенческом обществе.

Темы работ могут определяться разными способами.

1. Преподаватель определяет тему дипломной работы студента. Если педагог ведет исследовательскую работу по определенной проблеме, он может привлечь к ее разработке и студентов, предложив им для творческого поиска перечень конкретных тем.

2.Студент работает по теме, способствующей преодолению затруднений, возникавших в его практической деятельности. Как правило, такие темы выбирают студенты, которые до обучения в университете имели опыт работы, или те, кто совмещает учебу и работу.

3.Студент работает по теме, соответствующей его интересам.

Если выбор темы осуществляется самостоятельно, то можно рекомендовать:

- просмотреть аналитические обзоры достижений науки, сделанные ве- дущими специалистами (в конце таких обзоров часто указываются нерешенные проблемы);

- выбрать тему, близкую к проблематике, ранее выполненных исследований, с использованием новых, более совершенных методов;

- проверить одну из гипотез, выдвинутых, но не проверенных ранее в исследовании;

- ознакомиться со специальной литературой и периодическими изданиями;

- проконсультироваться с ведущими учеными для выявления малоизученных проблем и вопросов, имеющих актуальное значение.

После того, как выбрана тема дипломного исследования, она должна быть согласована с научным руководителем и в дальнейшем утверждена приказом по университету.

Следующим этапом является составление календарного плана, в котором определяются сроки выполнения дипломной работы. План облегчает контроль за ходом выполнения исследования и помогает студенту самостоятельно и осознанно выполнять выпускную работу.

* 1. **Объем, структура и содержание дипломной работы**

Общий объем дипломной работы составляет 70-110 листов машинописного текста, оформленного в соответствии с правилами оформления текстовых документов.

При этом она должна включать следующие разделы:

Содержание

Введение

1. Обзор литературы

2. Экспериментальная часть

3. Технологическая часть

4. Экономическая часть

5. Охрана труда и техника безопасности

Заключение (или выводы)

Список использованных источников

Приложения (если они имеются).

Содержание дает представление о тематике работы и ее структуре. Названия глав и пунктов в содержании перечисляется в той же последовательности и в тех же формулировках, что и в тексте работы (приложение 25).

Во введении отражают актуальность темы, еe новизну, оценку состояния решаемой задачи, обоснование необходимости проведения данной работы. Необходимо указать, какое значение может иметь выполнение дипломной работы по указанной теме на современном этапе производства и в перспективе. Во введении не следует увлекаться цитатами. Оно занимает обычно не более 2-4 страниц машинописного текста.

Обзор литературы.В обзоре литературы приводится анализ ранее опубликованных научных работ и источников информации, в которых освещаются теоретические основы исследования изучаемого вопроса.

При этом необходимо изучить данные научных исследований и практических рекомендаций, опубликованных в журналах«Общественное питание: современные тенденции», «Пищевая промышленность», «Техника и технология пищевых производств», «Хлебопечение России», «Кондитерское производство» и др. Следует использовать также справочный материал и нормативную документацию на продукцию и методы контроля сырья и готовой продукции, в частности, сборники рецептур, справочники по химическому составу пищевых продуктов; ГОСТы, ТУ на сырье и продукцию; ГОСТы на методы контроля (анализа, испытаний).

При этом следует обратить особое внимание на современные методы исследований пищевых продуктов.

Изучить традиционные способы производства продукции общественного питания (подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов и готовой продукции) и дать оценку их состояния. Показать целесообразность применения современных технологий производства продукции, позволяющих управлять процессом приготовления продукции.

Изучить применение новых видов нетрадиционного сырья и в связи с этим возможности расширения сырьевой базы и совершенствования ассортимента продукции как общего, так и специального назначения, включая диетические изделия, а также изделия повышенной пищевой ценности и здорового питания.

Обосновать необходимость применения пищевых добавок и улучшителей в производстве продукции общественного питания с учетом их различных функциональных свойств. Изучить различные способы приготовления и обработки полуфабрикатов и применение пищевых добавок, позволяющих интенсифицировать процессы производства продукции.

Обобщая приведенный материал, следует показать, достаточно ли полно освещена в литературе изучаемая проблема, дать анализ ее состояния и отметить задачи, требующие решения.

Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования являются основным подразделом дипломной работы. Подраздел должен включать перечень целей и задач, поставленных перед экспериментом, общую схему эксперимента, порядок его проведения, программы моделирования, основные полученные результаты и их анализ.

Экспериментальная работа начинается с выбора объектов, методов и методик исследования. Целесообразно эту часть работы представить в виде специального раздела, посвященного изложению экспериментальных данных: «Объекты и методы исследования».

В подразделе «Объекты исследования» в виде текста, схема или таблицы должны быть представлены все известные сведения об объекте исследования. Эти сведения могут касаться свойств объекта исследования, его внешнего вида, технологии получения, технических и других параметров (нормативные требования, паспортные данные и т. д.). Здесь же определяется количество вариантов исследований и указывается их сущность.

В подразделе «Методы исследования» должны быть даны, при использовании гостированных методов и методик, ссылки на соответствующий ГОСТ без приведения в тексте подробного описания методики. Это в первую очередь касается достаточно известных методик. При необходимости (например, в случае недостаточной известности методики) целесообразно дать подробное описание используемой методики в тексте или в приложении.

В случае проведения испытаний по негостированным методикам в подразделе должны полностью приводится методики испытаний с указанием первоисточника, рекомендующего эти методики.

В основном тексте или приложении к работе следует приводить методики, взятые из ТУ, методической литературы и других малодоступных источников.

Как правило, все экспериментальные исследования дипломник проводит самостоятельно. С разрешения руководителя некоторые исследования, сложные методически и не являющиеся основными в работе, могут выполняться с посторонней помощью. Дипломник обязан хорошо разбираться в методике проведения всех экспериментов, упомянутых в дипломной работе и уметь интерпретировать полученные результаты.

Особое внимание должно уделяться оценке точности экспериментальных методик и обработке полученных результатов. Количественные результаты измерений обрабатываются с использованием методов математической статистики, приветствуется использование вычислительной техники. Перечень конкретных вопросов, которые должны быть отражены в основном разделе квалификационной работы, определяется руководителем и консультантом по спецчасти.

Изложение материала основного раздела должно быть достаточно детальным, чтобы была возможность провести проверку результатов. Однако не следует слишком подробно освещать широко известные факты. Для этого необходимо сделать ссылки на литературные источники. Полученные результаты подлежат обсуждению, где дается сравнительный анализ контрольного и опытных вариантов. При этом отмечают изменения, наблюдаемые в объектах исследований по конкретным показателям качества. Следует дать объяснения полученным результатам. Приводят расчет химического состава, калорийности и пищевой ценности оптимального опытного варианта в сравнении с контролем. Следует указать для оптимального опытного образца продукции последовательность стадий технологического процесса и параметров, требующих контроля.

В конце основного раздела делаются выводы, в которых формулируются полученные результаты. Если основной раздел разбит на несколько подразделов (глав), то выводы формулируются по каждому подразделу.

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не следует употреблять излишне пространных и сложно построенных предложений, а также чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п.

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.п. Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее писать «по мнению автора» (дипломной работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение опыта свидетельствует о том, что...», «на основе выполненного анализа можно утверждать...», «проведенные исследования подтвердили...» и т.п.

В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

Технологическая часть. Технологическая часть включает расчет технологической линии по производству исследуемой продукции (хлеба, блюд из рубленого мяса, десертов, напитков и др.). Указывают обоснование выбора технологической схемы производства и ее описание. Приводят раскладку на блюда и изделия, обосновывают потери при механической и тепловой обработке, расчет запасов сырья; выбор и количественный расчет технологического оборудования.

Экономическая часть. Приводят расчет технико-экономических показателей работы линии по производству продукции (хлеба, тортов, напитков, десертов и др.).

Охрана труда и техника безопасности. Отмечают мероприятия по охране труда при проведении научно-исследовательской работы и работе в специализированных цехах. Указывают правила безопасной работы в лаборатории, требования охраны труда к выполнению работ на предприятии.

Заключение. Заключение представляет собой краткое изложение основных результатов экспериментальной части работы. В заключении указывают, чем завершена работа, получены ли в ней новые данные или же результаты исследований подтвердили известные (по данным литературных источников) положения.

Необходимо сопоставить между собой результаты по вариантам исследований. Указать также варианты, при которых получены наилучшие (оптимальные) результаты, дать рекомендации по использованию результатов исследований в производстве. Важнейшее требование к заключению - его краткость и обстоятельность; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы.

* 1. **Руководство дипломными работами**

Руководство дипломными работами по специальности 260501.65 «Технология продуктов общественного питания» осуществляют преподаватели кафедры технологии общественного питания.

Дипломную работу студент выполняет самостоятельно, пользуясь консультациями руководителя и отчитываясь перед ним по мере выполнения отдельных частей и работы в целом.

Руководитель дипломной работы:

- помогает студенту определить круг вопросов по изучению избранной темы и методы исследования, наметить план подготовки и план изложения дипломной работы;

- дает консультации по подбору литературных источников и других материалов, необходимых для выполнения работы;

- консультирует студента в ходе дипломной работы;

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы, проводит поэтапную аттестацию и информирует об этом кафедру;

- дает оценку качества содержания выполненной дипломной работы и соответствия ее предъявляемым требованиям.

Рекомендации и замечания научного руководителя дипломник должен воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонить по своему усмотрению, т.к. ответственность за разработку и освещение темы, качество выполненной работы лежит на нем, а не на руководителе.

Руководитель решает вопрос о готовности выпускной квалификационной работы или ее доработке.

* 1. **Требования к оформлению дипломной работы**

Тщательная и грамотная отработка текста выпускной квалификационной работы свидетельствует об ответственности автора за представляемый материал, его уважении к руководителю и членам аттестационной комиссии, оценивающим работу. Окончательно оформленная работа должна быть сброшюрована

Текст работы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7-32-2001 Отчет о научно-технической работе. Структура и правила оформления.

Текст должен быть выполнен печатным способом на компьютере с применением принтера на одной стороне листа формата А4 через полтора интервала, абзацный отступ 1,25, размер шрифта – 14. Правила оформления дипломной работы такие же, как для оформления дипломного проекта (раздел 1.5).

При необходимости пояснений в тексте допускается оформлять сноски. Знак сноски ставится непосредственно после формулы, предложения, числа к которому дается пояснение. Сноски выполняются надстрочно арабскими цифрами. Допускается использовать знак «\*», при этом более трех звездочек на странице использовать не допускается. Сноску располагают в конце страницы, с абзацного отступа, отделяя от основного текста короткой линией слева.

**5.5**. **Подготовка к защите и защита дипломной работы**

Вместе с дипломной работой в государственную аттестационную комиссию студент представляет отзыв научного руководителя и рецензию. Дипломник должен подготовить доклад. Общее время доклада составляет 10-15 минут.

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы. Затем в последовательности, установленной логикой работы, требуется раскрыть основное содержание, обращая внимание на наиболее важные разделы и результаты. В заключительной части доклада формулируются общие выводы и рекомендации, содержащиеся в работе.

Доклад по выпускной квалификационной работе может сопровождать презентация, выполненная в Microsoft Office PowerPoint либо демонстрационные листы (формат А1).

Назначение презентации и демонстрационных листов – акцентировать внимание членов аттестационной комиссии на результатах, полученных студентом при выполнении выпускной квалификационной работы. В презентацию либо демонстрационные листы включаются графики, диаграммы, таблицы и другие данные, характеризующие результаты дипломной работы. Доклад должен быть увязан с иллюстрированным материалом. На все чертежи, графики, таблицы, представленные ГАК, необходимо сослаться в ходе доклада.

Не допускается представление на защиту демонстрационных материалов, которые непосредственно не связаны с текстом доклада, отсутствуют в тексте работы.

Отвечая на вопросы членов ГАК и присутствующих на защите, нужно, по возможности, стремиться опираться на представленный графический материал. При ответах на вопросы, требующие логических рассуждений, студенту-дипломнику не следует стесняться “обдумывания вслух”, если он уверен, что оно правильно. Защищающийся имеет право переспросить или уточнить вопрос, если он ему не ясен. Необходимо заранее тщательно обдумать свои ответы на замечания рецензента и, обосновать свое несогласие с ними, если таковое имеется.

На защите дипломной работы по существу проведенного исследования может выступить также любой из присутствующих в рамках установленного председателем ГАК регламента.

Критериями оценки качества дипломной работы являются:

- творческий, самостоятельный подход к разработке темы;

- ее научный уровень;

- глубина анализа источников;

- умение систематизировать и обобщать информацию, самостоятельно решать поставленные задачи;

- последовательность, логичность и завершенность в изложении материала;

- обоснованность выводов и рекомендаций;

- степень владения общими и профессиональными компетенциями, проявившимися как в содержании дипломной работы, так и в процессе защиты;

- оформление работы в соответствии с действующими ГОСТами и методическими указаниями.

В тех случаях, когда защита дипломной работы признается неудовлетворительной, Государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли студент представить к защите ту же работу с доработкой или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается решением выпускающей кафедры и утверждается приказом ректора.

**ЛИТЕРАТУРА**

1. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

2.ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – М., 2004. – 55 с.

3. ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-технической работе. Структура и правила оформления. – М., 2001. – 19 с.

4. Дзюба Г.Н., Троицкая Е.Я. Дипломное проектирование. Технологические расчеты. Оформление проекта: Учебное пособие. – М.: Изд-во Рос. экон. акад. 2005. – 106 с.

5. Дипломное проектирование. Технологические расчеты. Оформление. Дипломное проектирование предприятий общественного питания: Учеб. пособие / Под общ. ред. Л.З. Шильмана. – Саратов, 2001. – 368 с.

6. Никуленкова Т.Т., Ястина Г.М. Проектирование предприятий общественного питания. – М.: КолосС, 2006. – 247с.

http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3add73d3.gif7. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: / для предприятий общественного питания / Здобнов А.И., Цыганенко В.А., Пересичный М.И. – М.: Изд-во «А.С.К.», 2007. – 656 с.

8. Сборник рецептур салатов, закусок и холодных блюд / Багурина Е.М. – М.:изд-во «Цита», 2006. – 410 с.

9. Общественное питание. Сборник нормативных документов / НИИ информации и передового опыта в торговле и общественном питании. – М.: Гросс Медиа, 2006. – 212 с.

10. Серегина Т.К., Титкова Л.М. Реклама в туризме: Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2006. – 50 с.

11. Ботов М.И. Механическое оборудование для проектирования предприятий общественного питания. – М.: Сухаревка, 2007. – 40 с.

12. Технический каталог: сто готовых проектов. Профессиональная кухня / Ефимов А.Д., Ботов М.И., Никуленкова Т.Т. и др. – М.: Ресторанные ведомости, 2004. – 287 с.

13. Технологический каталог. – М.: Сухаревка, 2008. – 197с.

14. Технология продукции общественного питания / Под общ. ред. проф. А. С. Ратушного. – В 2-х т. – М.: Мир, КолосС, 2004. – 760 с.

15. Труханович Л.В. Кадры ресторанов, закусочных, столовых, баров, кафе: Учебное пособие / Л.В.Труханович. – М.: Финпресс, 2005. – 135 с.

16. Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с.

17. Московские городские строительные нормы. Предприятия общественного питания. МГСН. 4.14-98. – М., 1998. – 70 с.

18. Каталог оборудования. – М.: Фирма «Русский проект», 2006. – 12 с.

19. Каталог оборудования. – М.: Фирма «Торговый дизайн», 2006. – 135 с.

20. Шевелёва Г.И. Патентоведение и основы научных исследований: Учебное пособие. – Кемерово, 2003. – 80 с.

21. Кирпичников В.П., Ботов М.И. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. Справочник. – М.: Академия, 2005. – 352 с.

22. Усов В.В.Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. – 416 c.

23. Справочник технолога общественного питания/ А.И. Мглинец, Г.Н. Ловачева, Л. М. Алешина и др. – М.: Колос, 2003. – 541 с.

24. Рубина Е.А. Санитария и гигиена питания. – М.: Академия, 2005. – 288 с.

25. Дроздова Т.М., Влощинский П.Е., Поздняковский В.М. Физиология питания: Учебник. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2007. – 325 с.

26. Третьяк Л.Н. Обработка результатов наблюдений: Учебник. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2007. – 171 с.

27. Журналы: «Питание и общество», «Ресторанные ведомости», «Вопросы питания», «Пищевая промышленность», «Мое дело ресторан», «Ресторатор», «Торговое оборудование» и др.

**Приложение 1**

**Продолжительность приема пищи одним потребителем**

|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие | Продолжительность прие­ма пищи, мин |
| Столовая общедоступная: |  |
| Завтрак | 20 |
| Обед | 30 |
| Ужин | 30 |
| Столовая диетическая: |  |
| Завтрак | 30 |
| Обед | 40 |
| Ужин | 30 |
| Столовая при производственном предприятии (об­щий и диетический залы): |  |
| Завтрак | 15 |
| Обед | 20 |
| Ужин | 20 |
| Столовая при вузе (зал отпуска студентам блюд по абонементам): |  |
| Завтрак | 15 |
| Обед | 20 |
| Ужин | 15 |
| Ресторан, реализующий в дневное время обеденную продукцию: |  |
| День | 40 |
| Вечер | 150 (2,5 ч) |
| Ресторан при гостинице: |  |
| Завтрак | 30 |
| Обед | 40 |
| Ужин | 100 (1,6 ч) |
| Ресторан: |  |
| День | 40 |
| Вечер | 150 (2,5 ч) |
| Ресторан, реализующий в дневное время комплекс­ные обеды: |  |
| День | 30 |
| Вечер | 150(2,5 ч) |
| Ресторан железнодорожный и при аэровокзале: |  |
| Утро, день | 40 |
| Вечер | 100(1,6 ч) |
| Кафе с самообслуживанием: |  |
| День | 30 |
| Вечер | 40 |
| Кафе с обслуживанием официантами: |  |
| День | 40 |
| Вечер | 120 (2,0 ч) |
| Специализированные кафе: |  |
| Утро | 20 |
| День | 30 |
| Вечер | 30 |
| Кафе-мороженое: |  |
| День | 30 |
| Вечер | 50 |
| Детское кафе | 30 |
| Кафе-автомат | 20 |
| Закусочная: |  |
| Утро | 20 |
| День | 30 |
| Вечер | 20 |
| Шашлычная (обслуживание официантами): |  |
| Утро | 40 |
| День | 60 |
| Вечер | 100 (1,6 ч) |
| Пивной бар (обслуживание официантами): |  |
| День | 40 |
| вечер | 60 |
| Самообслуживание: |  |
| через стойку | 20 |
| через автомат | 20 |
| Специализированные предприятия быстрого обслу­живания | 15 |

**Приложение 2**

**Примерные данные для составление графиков загрузки различных типов предприятий общественного питания**

**Столовые общедоступные и диетические**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы работы | Общедоступная | | | | Диетическая | |
| оборачивае-мость места за 1 ч, раз | | средняя загруз­ка зала, % | | оборачивае-мость места за 1 ч, раз | средняя загрузка зала, % |
| **Завтрак** | | | | | | |
| 8.00 – 9.00 | 3 | 30 | | 2 | | 60 |
| 9.00 – 10.00 | 3 | 20 | | 2 | | 40 |
| 10.00 – 11.00 | 3 | 20 | | 2 | | 20 |
| **Обед** | | | | | | |
| 11.00 – 12.00 | 2 | 40 | | 1,5 | | 70 |
| 12.00 – 13.00 | 2 | 60 | | 1,5 | | 90 |
| 13.00 – 14.00 | 2 | 90 | | 1,5 | | 70 |
| 14.00 – 15.00 | 2 | 70 | | 1,5 | | 50 |
| 15.00 – 16.00 | 2 | 40 | | 1,5 | | 40 |
| 16.00 – 17.00 | Перерыв | | | | | |
| 17.00 – 18.00 | 2 | 30 | | 2 | | 40 |
| 18.00 – 19.00 | 2 | 40 | | 2 | | 40 |
| 19.00 – 20.00 | 2 | 20 | | 2 | | 30 |

**Столовая при производственном предприятии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы ра­боты | Для работающих | | Для работающих и населения | |
| оборачивае­мость места за 1 ч, раз | средняя за­грузка зала, % | оборачи­ваемость места за 1 ч, раз | средняя загрузка зала, % |
| 6.30-7.30 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 11.00-12.20 | 4 | 70 | 4 | 70 |
| 12.20-13.00 | - | - | 2 | 70 |
| 13.00-14.00 | - | - | 3 | 50 |
| 14.00-15.00 | - | - | 3 | 40 |
| 15.00-16.00 | - | - | 3 | 20 |
| 16.00-17.00 | - | - | 3 | 20 |
| 17.00-18.00 | - | - | 3 | 40 |
| 18.00-19.00 | 3 | 20 | Перерыв | |
| 19.00-20.00 | 3 | 50 | 3 | 50 |

\* График составлен с учетом следующих условий: система обслуживания непрерывная; режим работы предприятия двухсменный, соотношение потребителей по сменам (первой и второй) – 60 и 40% соответственно от общего числа работающих на производственном предприятии, охват питание – 100% продолжительность обеденного перерыва в основную смену 1ч 20 мин.

**Диетический зал столовой при производственном предприятии\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| Первая смена | | |
| 6.30 – 7.30 (зав­трак) | 4 | 20 |
| 11.00 – 12.20 (обед) | 4 | 70 |
| Вторая смена | | |
| 14.30 – 15.30 (обед) | 3 | 40 |
| 19.00 – 20.00 (ужин) | 3 | 50 |

\*Режим питания двухразовый: завтрак и обед для первой смены, обед и ужин для второй.

**Столовая для студентов и обслуживающего персонала**

**(питание по абонементам)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| **Завтрак** | | |
| 7.30 — 8.00 | 2 | 20 |
| 8.00 — 9.00 | 4 | 20 |
| **Обед** | | |
| 12.00 — 13.00 | 2 | 60 |
| 13.00 — 14.00 | 2 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 2 | 60 |
| **Ужин** | | |
| 17.30 – 18.00 | 2 | 20 |
| 18.00 – 19.00 | 4 | 20 |

**Диетический зал студенческой столовой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| **Завтрак** | | |
| 7.30 — 8.00 | 2 | 30 |
| 8.00 — 9.00 | 4 | 20 |
| **Обед** | | |
| 12.00 — 13.00 | 2,5 | 80 |
| 13.00 — 14.00 | 2,5 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 2,5 | 70 |
| **Ужин** | | |
| 17.30 — 18.00 | 2 | 30 |
| 18.00 — 19.00 | 4 | 20 |

**Зал профессорско-преподавательского состава**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| за 1 ч, раз | Оборачиваемость места | Средняя загрузка зала, % |
| **Обед** | | |
| 12.00-13.00 | 2,5 | 30 |
| 13.00-14.00 | 2,5 | 90 |
| 14.00-15.00 | 2,5 | 60 |
| 15.00-16.00 | 2,5 | 20 |

**Городской ресторан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 11.00 — 12.00 | 1,0 | 20 |
| 12.00 — 13.00 | 1,0 | 30 |
| 13.00 — 14.00 | 1,0 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 1,0 | 70 |
| 15.00 — 16.00 | 1,0 | 40 |
| 16.00 — 17.00 | 1,0 | 30 |
| 17.00 — 18.00 | Перерыв | |
| 18.00 — 19.00 | 0,4 | 50 |
| 19.00 — 20.00 | 0,4 | 100 |
| 20.00 — 21.00 | 0,4 | 90 |
| 21.00 — 22.00 | 0,4 | 80 |
| 22.00 — 23.00 | 0,4 | 40 |

**Ресторан при гостинице**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 8.00 — 9.00 | 2 | 40 |
| 9.00 — 10.00 | 2 | 60 |
| 10.00 — 11.00 | Перерыв | - |
| 11.00 — 12.00 | 1,0 | 40 |
| 12.00 — 13.00 | 1,0 | 50 |
| 13.00 — 14.00 | 1,0 | 70 |
| 14.00 — 15.00 | 1,0 | 60 |
| 15.00 — 16.00 | 1,0 | 50 |
| 16.00 — 17.00 | 1,0 | 30 |
| 17.00 — 18.00 Перерыв | | |
| 18.00 — 19.00 | 0,6 | 70 |
| 19.00 — 20.00 | 0,6 | 100 |
| 20.00 — 21.00 | 0,6 | 80 |
| 21.00 — 22.00 | 0,6 | 70 |
| 22.00 — 23.00 | 0,6 | 60 |

Примечание: Процент загрузки с 8 до 10 часов утра принят с учетом обслуживания в утренние часы по типу «шведский стол».

**Городской ресторан, реализующий бизнес-ланчи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места  за 1 ч, раз | | Средняя загрузка зала, % | |
| общий зал | Бизнес-ланчи | общий зал | Бизнес-ланчи |
| 11.00 — 12.00 | 1 | 2 | 20 | 10 |
| 12.00 — 13.00 | 1 | 2 | 30 | 50 |
| 13.00 — 14.00 | 1 | 2 | 60 | 70 |
| 14.00 — 15.00 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| 15.00 — 16.00 | 1 | 2 | 40 | 20 |
| 16.00 — 17.00 | 1 | 2 | 30 | 20 |
| 17.00 — 18.00 | Перерыв | | | |
| 18.00 — 19.00 | 0,4 | - | 50 | - |
| 19.00 — 20.00 | 0,4 | - | 100 | - |
| 20.00 — 21.00 | 0,4 | - | 90 | - |
| 21.00 — 22.00 | 0,4 | - | 80 | - |
| 22.00 — 23.00 | 0,4 | - | 40 | - |

**Ресторан железнодорожный**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы рабо­ты | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 8.00 — 9.00 | 1,0 | 30 |
| 9.00 — 10.00 | 1,0 | 40 |
| 10.00 — 11.00 | 1,0 | 50 |
| 11.00 — 12.00 | 1,0 | 60 |
| 12.00 — 13.00 | 1,0 | 90 |
| 13.00 — 14.00 | 1,0 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 1,0 | 70 |
| 15.00 — 16.00 | 1,0 | 60 |
| 16.00 — 17.00 | 1,0 | 40 |
| 17.00 — 18.00 Перерыв | | |
| 18.00 — 19.00 | 0,6 | 50 |
| 19.00 — 20.00 | 0,6 | 60 |
| 20.00 — 21.00 | 0,6 | 60 |
| 21.00 — 22.00 | 0,6 | 50 |
| 22.00 — 23.00 | 0,6 | 50 |
| 23.00 — 24.00 | 0,6 | 40 |

**Ресторан при аэровокзале**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 8.00 — 9.00 | 1,5 | 40 |
| 9.00 — 10.00 | 1,5 | 50 |
| 10.00 — 11.00 | 1,5 | 60 |
| 11.00 — 12.00 | 1,5 | 70 |
| 12.00 — 13.00 | 1,5 | 90 |
| 13.00 — 14.00 | 1,5 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 1,5 | 80 |
| 15.00 — 16.00 | 1,5 | 70 |
| 16.00 — 17.00 | 1,5 | 50 |
| 17.00 — 18.00 Перерыв | | |
| 18.00 — 19.00 | 0,4 | 40 |
| 19.00 — 20.00 | 0,4 | 70 |
| 20.00 — 21.00 | 0,4 | 80 |
| 21.00 — 22.00 | 0,4 | 80 |
| 22.00 — 23.00 | 0,4 | 65 |
| 23.00 — 24.00 | 0,4 | 60 |

**Кафе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы работы | Самообслуживание | | Обслуживание официантами | |
| Оборачи­ваемость места за 1 ч, раз | Средняя за­грузка зала, % | Оборачивае­мость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 8.00 — 9.00 | 2 | 50 | — | — |
| 9.00 — 10.00 | 2 | 30 | — | — |
| 10.00 — 11.00 | 2 | 30 | 1,5 | 30 |
| 11.00 — 12.00 | 2 | 40 | 1,5 | 40 |
| 12.00 — 13.00 | 2 | 90 | 1,5 | 90 |
| 13.00 — 14.00 | 2 | 90 | 1,5 | 100 |
| 14.00 — 15.00 | 2 | 100 | 1,5 | 90 |
| 15.00 — 16.00 | 2 | 60 | 1,5 | 50 |
| 16.00 — 17.00 Перерыв | | | | |
| 17.00 — 18.00 | 2 | 40 | 0,5 | 30 |
| 18.00 — 19.00 | 2 | 60 | 0,5 | 60 |
| 19.00 — 20.00 | 1,5 | 90 | 0,5 | 90 |
| 20.00 — 21.00 | 1,5 | 90 | 0,5 | 90 |
| 21.00 — 22.00 | — | — | 0,5 | 60 |

**Столовая общедоступная, работающая вечером как кафе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| **Завтрак** | | |
| 8.00 — 9.00 | 3 | 30 |
| 9.00 — 10.00 | 3 | 20 |
| 10.00 — 11.00 | 3 | 20 |
| **Обед** | | |
| 11.00 — 12.00 | 2 | 40 |
| 12.00 — 13.00 | 2 | 60 |
| 13.00 — 14.00 | 2 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 2 | 70 |
| 15.00 — 16.00 | 2 | 40 |
| 16.00 — 17.00 | 2 | 30 |
| 17.00 — 18.00 Перерыв | | |
| 18.00 — 19.00 | 0,5 | 30 |
| 19.00 — 20.00 | 0,5 | 90 |
| 20.00 — 21.00 | 0,5 | 90 |
| 21.00 — 22.00 | 0,5 | 60 |

**Специализированные кафе**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы работы | Кафе-кондитерская | | Кафе-мороженое | | Кафе детское | |
| Оборачиваемость  места  за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость  места  за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость  места  за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 9.00 — 10.00 | 3 | 30 | - | - | 2 | 40 |
| 10.00 — 11.00 | 3 | 50 | - | - | 2 | 40 |
| 11.00 — 12.00 | 3 | 60 | 2 | 30 | 2 | 40 |
| 12.00 — 13.00 |  | 90 | 2 | 60 | 2 | 80 |
| 13.00 — 14.00 |  |  | 2 | 80 | 2 | 80 |
| 14.00 — 15.00 | 3 | 90 | 2 | 50 | 2 | 70 |
| 15.00 — 16.00 | 3 | 60 | 2 | 30 | 2 | 50 |
| 16.00 — 17.00 |  | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 17.00 — 18.00 | Перерыв |  | | | | |
| 18.00 — 19.00 | 2 | 70 | 2 | 50 | - | **-** |
| 19.00 — 20.00 | 2 | 90 | 1 | 60 | - | - |
| 20.00 — 21.00 | 2 | 60 | 1 | 60 | - | - |
| 21.00 — 22.00 | 2 | 50 | 1 | 30 | ***-*** | - |

**Пивной бар**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часы работы | Обслуживание официантами | | Самообслуживание через стойку | | Самообслуживание через автомат | |
| Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 10.00 – 11.00 | — | — | 3 | 70 | 3 | 60 |
| 11.00 – 12.00 | — | — | 3 | 90 | 3 | 70 |
| 12.00 – 13.00 | 1,5 | 80 | 3 | 90 | 3 | 70 |
| 13.00 – 14.00 | 1,5 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 |
| 14.00 – 15.00 | 1,5 | 80 | Перерыв |  | Перерыв |  |
| 15.00 – 16.00 | 1,5 | 80 | 3 | 90 | 3 | 70 |
| 16.00 – 17.00 | 1,5 | 70 | 3 | 90 | 3 | 90 |
| 17.00 – 18.00 | 1,5 | 90 | Л | 90 | 3 | 90 |
| 18.00 – 19.00 | 1,0 | 90 | 3 | 70 | 3 | 70 |
| 19.00 – 20.00 | 1,0 | 70 | — | — |  |  |

**Кафе-автомат**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 8.00 — 9.00 | 3 | 30 |
| 9.00 — 10.00 | 3 | 40 |
| 10.00 — 11.00 | 3 | 40 |
| 11.00 — 12.00 | 3 | 50 |
| 12.00 — 13.00 | 3 | 100 |
| 13.00 — 14.00 | 3 | 100 |
| 14.00 — 15.00 | 3 | 90 |
| 15.00 — 16.00 | 3 | 60 |
| 16.00 — 17.00 Перерыв | | |
| 17.00 — 18.00 | 3 | 40 |
| 18.00 — 19.00 | 3 | 60 |
| 19.00 — 20.00 | 3 | 40 |

**Закусочные**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часыработы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 8.00 — 9.00 | 3 | 40 |
| 9.00 — 10.00 | 3 | 50 |
| 10.00 — 11.00 | 3 | 50 |
| 11.00 — 12.00 | 2 | 50 |
| 12.00 — 13.00 | 2 | 90 |
| 13.00 — 14.00 | 2 | 90 |
| 14.00 — 15.00 | 9 | 90 |
| 15.00 — 16.00 | 3 | 60 |
| 16.00 — 17.00 Перерыв | | |
| 17.00 — 18.00 | 3 | 30 |
| 18.00 — 19.00 | 3 | 50 |
| 19.00 — 20.00 | 3 | 60 |
| 20.00 — 21.00 | 3 | 30 |

**Шашлычная с обслуживанием официантом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часы работы | Оборачиваемость места за 1 ч, раз | Средняя загрузка зала, % |
| 10.00 — 11.00 | 1,5 | 40 |
| 11.00 — 12.00 | 1,5 | 60 |
| 12.00 — 13.00 | 1,0 | 80 |
| 13.00 — 14.00 | 1,0 | 100 |
| 14.00 — 15.00 | 1,0 | 80 |
| 15.00 — 16.00 | 1,0 | 70 |
| 16.00 — 17.00 | 1,0 | 60 |
| 17.00 — 18.00 Перерыв | | |
| 18.00 — 19.00 | 0,6 | 70 |
| 19.00 — 20.00 | 0.6 | 100 |
| 20.00 — 21.00 | 0,6 | 90 |
| 21.00 — 22.00 | 0,6 | 80 |
| 22.00 — 23.00 | 0,6 | 50 |

**Приложение 3**

**Оборачиваемость мест на предприятиях общественного питания**

**различного типа**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип предприятия | Оборачиваемость одного места  в день, раз |
| Столовая: |  |
| - общедоступная | 11 |
| - общедоступная, с диетическим отделением (20% от числа мест) | 11 |
| - для обслуживания малоимущих | 9 |
| - диетическая | 10 |
| Ресторан | 5-7 |
| Кафе | 9/15\* |
| Кафе специализированные: |  |
| - кафе-мороженое, кафе-кондитерская,  - кафе творожено-яичное, чайная | 20 |
| - кафе детское | 10—12 |
| - кафе молодежное | 9/15 |
| Закусочные специализированные: | 9/20 |
| - бар винный, коктейль-бар | 10/20 |
| - гриль-бар | 10/16 |
| - пивной бар | 10/18 |
| Кафетерий | 20 |
| Специализированные предприятия быстрого обслуживания (мясные, мучные, смешанной специализа­ции) | 30—40 |

\* Числитель – обслуживание официантами, знаменатель – самообслуживание

**Приложение 4**

**Коэффициент потребления блюд в зависимости от типа предприятия**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип предприятия | Коэффициент потребления |
| Столовая: |  |
| - общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд: |  |
| Завтрак | 2,0 |
| Обед | 3,0 |
| Ужин | 2,0 |
| - при производственном предпри­ятии (комплексный рацион): |  |
| Завтрак | 3,0 |
| Обед | 3,0—4,0 |
| Ужин | 3,0 |
| - при вузах: |  |
| Завтрак | 2,0 |
| Обед | 3,0 |
| Ужин | 2,0 |
| Ресторан: |  |
| - городской и при гостиницах | 3,5 |
| Днем | 3,0 |
| Вечером | 4,0 |
| - при вокзалах | 3,5 |
| Кафе: |  |
| - с самообслуживанием | 2,5 |
| - с обслуживанием официантами | 2,5 |
| Кафе специализированные: |  |
| - молочная | 1,5 |
| - кондитерская | 0,8 |
| - молодежное | 2,5 |
| - мороженое | 1,2 |
| - детское | 1,5 |
| - кафе-автомат | 2,0 |
| Закусочная с самообслуживанием: | 1,5 |
| - пирожковая | 1,0 |
| - чебуречная | 2,0 |
| - сосисочная | 2,0 |
| - пельменная (вареничная) | 2,0 |
| Закусочная с обслуживанием офици­антами: |  |
| - шашлычная | 2,5 |
| Специализированные предприятия быстрого обслуживания (мясные, мучные, смешанной специализации) | 1,5 |

**Приложение 5**

**Примерное соотношение различных групп блюд, выпускаемых предприятиями общественного питания различного типа**

**Столовая общедоступная и диетическая**

**со свободным выбором блюд, %**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда | Завтрак | | Обед | | Ужин | |
| от  общего количест­ва | от  дан­ной группы | от  общего количества | от  дан­ной группы | от  общего количества | от  дан­ной группы |
| Холодные закус­ки: | 35 |  | 20 |  | 35 |  |
| рыбные,  мяс­ные, салаты |  | 70 |  | 70 |  | 70 |
| молоко и кисломолочные продукты |  | 30 |  | 30 |  | 30 |
| Супы: |  |  | 25 |  |  |  |
| прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные,  хо­лодные, слад­кие |  |  |  | 90  10 |  |  |
| Вторые горячие блюда: | 50 |  | 35 |  | 50 |  |
| рыбные,  мяс­ные, овощные, крупяные |  | 60 |  | 80 |  | 60 |
| яичные и  тво­рожные |  | 40 |  | 20 |  | 40 |
| Сладкие блюда и горячие напитки | 15 |  | 20 |  | 15 |  |

**Рестораны, %**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда | При гостинице | | При вокзале | | Городской | |
| от обще­го коли­чества | от  дан­ной группы | от  обще­го коли­чества | от  дан­ной группы | от обще­го коли­чества | от  дан­ной группы |
| Холодные закуски: | 30/45 |  | 25 |  | 45 |  |
| Рыбные |  | 25/30 |  | 25 |  | 25 |
| Мясные |  | 30/35 |  | 30 |  | 30 |
| Салаты |  | 35/25 |  | 35 |  | 40 |
| кисломолочные продукты |  | 10/10 |  | 10 |  | 5 |
| Горячие закуски | 5/5 | 100/100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| Супы: | 25/10 |  | 30 |  | 10 |  |
| Прозрачные |  | 35/30 |  | 15 |  | 20 |
| Заправочные |  | 75/60 |  | 75 |  | 70 |
| молочные, холод­ные, сладкие |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Вторые горячие блю­да: | 30/25 |  | 35 |  | 25 |  |
| Рыбные |  | 15/30 |  | 20 |  | 25 |
| Мясные |  | 65/30 |  | 55 |  | 50 |
| Овощные |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Крупяные |  | 10/5 |  | 10 |  | 10 |
| яичные, творожные |  | 5/5 |  | 10 |  | 10 |
| Сладкие блюда | 10/15 |  | 10 |  | 15 |  |

Примечание:1. В числителе – процент от количества блюд, реализуемых в дневное время, знаменатель – от количества блюд, реализуемых в вечернее время. 2. Для ресторанов в заправочные супы должны быть включены солянки.

3. Процентное соотношение отдельных блюд может быть изменено в зависимости от конкретных условий работы предприятия

**Закусочные, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда | Закусочная | | Пельменная | | Шашлычная | | Пирожковая | | Сосисочняя | |
| от  общего коли-чества | от  данной группы | от  общего коли-чества | от  данной группы | от общего коли-чества | от данной  группы | от  общего коли-чества | от  данной группы | от общего коли-чества | от  данной группы |
| Холодные  закуски | 35 |  | 20 |  | 25 |  | 50 |  | 35 |  |
| гастрономические  продукты |  | 50 |  | 30 |  | 40 |  | — |  | — |
| Салаты |  | 35 |  | 50 |  | 60 |  | — |  | 65 |
| молоко и  кисломолочные продукты |  | 15 |  | 20 |  | — |  | 100 |  | 30 |
| бутерброды |  | 25 |  | — |  | — |  | — |  | 5 |
| супы | 10 |  | 15 |  | 10 |  | 45 | — | — |  |
| вторые горячие блюда: | 50 |  | 60 |  | 60 |  | — |  | 60 |  |
| рыбные |  | 15 |  | — |  | 10 |  | — |  | — |
| мясные |  | 70 |  | 90 |  | 90 |  | — |  | — |
| яичные и творожные |  | 15 |  | 10 |  | - |  | — |  |  |
| Сладкие блюда | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |

**Кафе, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блюда | Кафе | | Молодежное | | Детское | | Молочное | | Кондитерская | |
| от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы |
| Холодные закуски: | 35 |  | 35 |  | 30 |  | 35 |  | 30 |  |
| гастрономические продукты |  | 60 |  | 50 |  | 15 |  | — |  |  |
| салаты |  | 20 |  | 20 |  | 45 |  | — |  | 100 |
| молоко и  кисломолочные  продукты |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 100 |  |
| Бутерброды |  | 10 |  | — |  | 10 |  | — |  | — |
| Супы | 5 |  | — |  | 5 |  | 10 |  | — |  |
| Вторые горячие блюда: | 40 |  | 40 |  | 45 |  | 45 |  | — |  |
| мясные |  | 50 |  | 65 |  | 40 |  | 50 |  | — |
| овощные.  крупяные и мучные |  | 20 |  | 20 |  | 30 |  | - |  | — |
| яичные и творожные |  | 30 |  | 15 |  | 30 |  | 50 |  | — |
| Сладкие блюда | 20 |  | 25 |  | 20 |  |  | 10 | 70 |  |

**Приложение 6**

**Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий одним потребителем на предприятиях**

**общественного питания различного типа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измере-ния | Столовая | | | | Ресторан | | Кафе | Закусоч-ная | Кафете-рий |
| общедос­тупная | диетическая | при производст-венном предприятии | студен­ческая | городс-кой,  при гостинице | при вокзале |
| Горячие напитки | л | 0.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Холодные напитки | л | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0.06 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фруктовая вода |  | 0,03 | — | 0.07 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| минеральная вода |  | 0,01 | 0,03 | 0.02 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| натуральный сок |  | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| напиток собственного производства |  | — | — | — | — | 0,1 | 0,05 | 0,03 | — | — |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | г | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 130 | 75 | 75 | — |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ржаной |  | 50 | 50 | 100 | 75 | 50 | 80 | 25 | 25 | - |
| пшеничный |  | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| Мучные кондитерские и булочные изделия собственного производства | шт. | 0,30 | — | 1,00 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,85 | 0,25 | 1,5 |
| Конфеты, печенье | кг | 0,005 | — | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | — |
| Фрукты | кг | 0,03 | 0,05 | 0,075 | 0,02 | 0,05 | 0.05 | 0,03 | — | - |
| Винно-водочные изделия | л | — | — | — | — | 0.1 | ОД | 0,05 | — | — |
| Пиво | л | — | — | — | — | 0,025 | 0,025 | 0,025 | — | — |
| Папиросы (пачка) |  | — |  | — | — | 0,1 | 0,1 | — | — | \_ |
| Спички (коробка) |  | — | — | — | — | 0,09 | 0,09 | — | — | — |

**Приложение 7**

**Условия и режимы хранения скоропортящихся продуктов в стационарных холодильных камерах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукты | Расчетная  температу­ра, °С | Относитель­ная влажность воздуха, % | Срок хране­ния, сут. | Удельная норма нагруз­ки, кг/м" |
| 1 | *2* | 3 | 4 | 5 |
| Мясо: |  |  |  |  |
| охлажденное | 0 | 80 | 3 | 100-120 |
| мороженное | 4 | 85 | 4 | 120-140 |
| Субпродукты: |  |  |  |  |
| охлажденные | 0 | 80 | 1 | 120-140 |
| мороженные | -3 | 90 | 4 | 160-180 |
| Сельскохозяйственная птица: |  |  |  |  |
| охлажденная | 0 | 80 | 2 | 120-140 |
| мороженная | -3 | 90 | 5 | 160-180 |
| Пернатая дичь моро­женная | -3 | 90 | 3 | 160-180 |
| Рыба |  |  |  |  |
| парная | 1 | 95 | 3 | 180-200 |
| мороженная | -3 | 95 | 4 | 200-220 |
| соленая | 3 | 90 | 5 | 260-300 |
| Молочнокислая про­дукция: |  |  |  |  |
| молоко | 2 | - | 0,5 | 120-160 |
| простокваша, кефир | 2 | 85 | 1 | 120-160 |
| Творог, сметана | 2 | 85 | 2 | 120-160 |
| Масло: |  |  |  |  |
| сливочное | 2 | 85 | 3 | 160-200 |
| топленое | 2 | 85 | 5 | 180-220 |
| растительное | 2 | 85 | 3-5 | 160-200 |
| Маргарин и другие продукты | 2 | 85 | 3-5 | 160-200 |
| Сыры | 2 | 85 | 5 | 180-220 |
| Яйца | 2 | 85 | 5 | 200-220 |
| Гастрономические то­вары (колбасы, консер­вы) | 6 | 80 | 2-5 | 120-140 |
| Фрукты, ягоды, зелень | 6 | 90 | 2 | 80-100 |
| Квашения, соления, маринады | 0 | 90 | 2 | 160-240 |
| Вино водочные изделия | Б | - | 10 | 170-220 |
| Пиво, воды | 6 | 35 | 2 | 170-220 |
| Полуфабрикаты | 2 |  | 1 | 100-120 |
| Кондитерские изделия | 6 | 80 | 5 | 80-100 |
| Консервы | 6 | 75 | 5 | 220-260 |
| Замороженные кулинар­ные изделия | -15 | 95 | 10 | 220-260 |
| Охлажденные блюда | 4 | 90 | 1-2 | 100-120 |
| Замороженные фрукты и ягоды | -15 | 95 | 10 | 220-260 |
| Пищевые отходы | 0 | 85 | 0,5 | 160-200 |

\* На предприятиях общественного питания мороженое мясо во время хранения должно размораживаться, поэтому его помещают в камеры с температурой не ниже 0 С.

\*\* В этих условиях продукт можно хранить до 6 месяцев.

**Условия хранения продуктов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продуктов | Тара для хранения | | Способ укладки | |
| Мясо охлажденное | Ящик, контейнер | | Подвесной, штабельный | |
| Мясо мороженое | Ящик, контейнер | | Подвесной, штабельный | |
| Птица охлажден­ная | Ящик, контейнер | | Штабельный | |
| Птица мороженая | Ящик, контейнер | | Подвесной, Штабельный | |
| Рыба охлажденная, мороженая | Ящик, коробка, бочка, лоток | | Штабельный, стеллажный | |
| Рыба мороженая | Ящик, контейнер | | Штабельный, стеллажный | |
| Овощи | Мешок, ящик | | Штабельный, ящичный | |
| Молоко | Бидон, фляга, ящик | | Наливной, Ящичный | |
| Сливки | Ящик | | Ящичный | |
| Масло сливочное | Ящик, коробка | | Стеллажный | |
| Сметана | Бидон, фляга | | Наливной | |
| Гастрономические | Ящик | | Стеллажный, подвесной | |
| Сыр | | Ящик | | Стеллажный, ящичный |
| Яйцо | | Коробка картонная, пластмассовая | | Стеллажный, ящичный |
| Масло раститель­ное | | Бидон, ящик, фляга, бутыль | | Наливной |
| Мука, крупа, соль | | Мешок | | Штабельный |
| Хлеб и хлебопро­дукты | | Лоток | | Стеллажный |
| Кондитерские из­делия | | Ящик, лоток | | Стеллажный |
| Вино, пиво, воды | | Ящик, бочка, бутылка | | Стеллажный, штабельный |
| Картофель | | Ящик, ларь, контейнер\_ | | Насыпной, ящичный |
| Корнеплоды | | Ящик, ларь, контейнер | | Насыпной, ящичный |
| Лук | | Ящик, ларь, контейнер | | Насыпной, ящичный |
| Фрукты, ягоды, зе­лень | | Ящик | | Штабельный, ящичный |

**Приложение 8**

**Вместимость функциональных емкостей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия | Единица измере­ния  пор­ций | Тип  емкости | Габариты,  мм | Вмести­мость,  кг, шт. |
| Полуфабрикаты |  |  |  |  |
| Картофель сырой очищен­ный сульфитированный, морковь сырая, свекла сы­рая очищенная | кг | Е1х200К1 | 530х325х200 | 15 |
| Лук репчатый сырой очи­щенный | кг | Е1х100 К1 | 530х325х100 | 10 |
| Капуста: |  |  |  |  |
| белокочанная | кг | Е1х200К1 | 530х325х200 | 10 |
| зачищенная | кг | Е1х100 К1 | 530х325х100 | 7 |
| Зелень петрушки, укропа, сельдерея, эстрагона обра­ботанная, лук зеленый, са­лат зеленый обработанные | кг | Е4х100 К4 | 176х325х100 | 2 |
| Редис, редька обработанные нарезанные | кг | Е1х100 К1 | 530х325х100 | 9 |
| Крупнокусковые полуфаб­рикаты из говядины, свини­ны, баранины | кг | Е1рх200К1 | 530х325х200 | 20 |
| Мелкокусковые полуфаб­рикаты из говядины, бара­нины, свинины | кг | Е1х100 К1 | 530х325х100 | 10 |
| Порционные полу фабри ка­ты из говядины, свинины, баранины | шт. | Е2х100 К2 | 354х325х100 | 65 |
| Мясные рубленые полу­фабрикаты из котлетной массы | шт. | Е1х65 К1 | 530х325х65 | 40 |
| Люля-кебаб | шт. | Е1 х65 К1 | 530х325х65 | 64 |
| Тушка куриная,  индюши­ная, гусиная, подготовлен­ные к кулинарной обработ­ке | кг | E1pх 150К1 | 530х325х150 | 8 |
| Фарш из говядины, свини­ны, баранины | кг | Е1х100 К1 | 530х325х100 | 14 |
| Котлеты особые из кур | кг | Е1 х65 К1 | 530х325х65 | 40 |
| Рыба специальной разделки незамороженная | кг | Е1 х100К1 | 530х325х100 | 7 |
| Котлеты (биточки) рыбные | шт. | Е1 х65 К1 | 530х325х65 | 45 |

**Приложение 9**

**Нормы выработки на мясные и рыбные полуфабрикаты для работников**

**мясо-рыбных цехов, выпускающих продукцию для своего предприятия**

**общественного питания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Едини­цы  измере­ния | Выход готово­го изделия | Норма выра­ботки на один час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мясо крупного рогатого скота, разделанного на части (нетто) | кг |  | 50 |
| Баранина, разделанная на части (нетто) | кг |  | 40 |
| Свинина, разделанная на части (нетто) | кг |  | 50 |
| Обработка гусей (нетто) | -||- |  | 15 |
| Обработка кур (нетто) | -||- |  | 14 |
| Обработка почек (нетто) | -||- |  | 57 |
| Мясной фарш, не заправленный булкой | -||- |  | 30 |
| Мясной фарш, заправленный булкой | -||- |  | 28 |
| Полуфабрикат | -||- |  |  |
| Котлеты мясные из свинины, баранины и рулет мясной, фаршированный рублеными яйцами | порц. | 50 | 212 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Биточки мясные из свинины, баранины рубленные | -||- | 50 | 196 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Шницель мясной, из свинины, и баранины рубленный | порц. | 50 | 173 |
| то же | -||- | 75 | 150 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Тефтели мясные | -||- | 60 | 118 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Тефтели мясные | -||- | 115 | 70 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Зразы мясные | -||- | 70 | 78 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Антрекот, бифштекс натуральный и эскалоп | порц. | 50 | 188 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Антрекот, бифштекс натуральный и эскалоп | -||- | 75 | 157 |

**продолжение приложения 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Антрекот, бифштекс натуральный | порц. | 100 | 118 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Лангет и говядина отбивная  и говядина отбивная то же | -||- | 50 | 157 |
| тоже | -||- | 75 | 125 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Лангет, говядина отбивная, эскалоп | -||- | 100 | 97 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Котлеты натуральные из телятины, свинины и баранины | -||- | 70/62 | 90 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Котлеты из телятины, свинины и баранины | -||- | 95/87 | 86 |
| Полуфабрикат |  |  |  |
| Котлеты натуральные из свинины и телятины | -||- | 120 | 75 |
| Полуфабрикаты |  |  |  |
| Котлеты натуральные из баранины | -||- | 112 | 44 |
| Котлеты отбивные из телятины, свинины и баранины | -||- | 95/87 | 68 |
| Котлеты отбивные из свинины и телятины | -||- | 120 | 63 |
| Котлеты отбивные из баранины | -||- | 112 | 42 |
| Котлеты отбивные из свинины и телятины | -||- | 145 | 47 |
| Котлеты отбивные из баранины | -||- | 137 | 30 |
| Ромштекс рубленый | -||- | 50 | 86 |
| то же | -||- | 75 | 70 ' |
| Бифштекс рубленый | -||- | 50 | 122 |
| то же | -||- | 75 | 90 |
| то же | -||- | 100 | 70 |
| Ромштекс и шницель свиной отбивной | -||- | 50 | 113 |
| то же | -||- | 75 | 102 |
| то же | -||- | 100 | 77 |
| то же | -||- | 125 | 63 |
| Плов из баранины | порц. | 50 | 140 |
| Плов из баранины и чахохбили | -||- | 75 | 120 |
| Говядина духовая (двумя кусками) | -||- | 75 | 157 |
| Рагу и жаркое из баранины (двумя кусками) | -||- | 75 | 140 |
| Бефстроганов | кг |  | 7 |
| Гуляш мясной из свинины и азу (ручной нарезки) | -||- |  | 14 |
| Гуляш мясной из свинины и азу (машинной нарезки) | -||- | -||- | 20 |
| Котлеты рубленные из кур | порц. | 50 | 55 |
| Шашлыки | -||- | 75 | 30 |
| то же | -||- | 100 | 25 |
| чанахи |  | 75 | 118 |
| то же | -||- | 100 | 102 |
| Мозги жареные (фри) | -||- | 50 | 70 |
| то же | -||- | 75 | 63 |
| Мясо, баранина и свинина тушёная и жареная | -||- | 50 | 236 |
| то же | -||- | 75 | 196 |
| Фрикадельки мясные для 1 блюд | -||- | 35 | 120 |
| то же | -||- | 50 | 100 |
| то же | -||- | 75 | 82 |
| Фрикадельки мясные для II блюд | -||- | 55 | 120 |
| Пельмени | -||- | 200 | 21 |
| Баранина для супа харчо | порц. | 50 | 165 |
| то же | -||- | 75 | 140  44  40 90 |
| Голубцы фаршированные мясом и рисом | порц.  **-II--II-** | 215 |  |
| то же | -||- | 305 | 40 |
| П/ф кабачки фаршированные мясом и рисом | -||- | 225 | 90 |
| П/ф кабачки фаршированные мясом и рисом | -||- | 225 | 90 |
| то же | -||- | 300 | 75 |
| П/ф печёнка (без панировки) | порц.  **-II-** | 50  260 ' | 393 |
| то же | -||- | 75 | 260 |
| Обработка трески без головы (нетто) | кг | - | 21 |
| Обработка частиковой рыбы (нетто) | кг | - | 11 |
| Обработка мелкой рыбы частиковых пород (нетто) | -||- | - | 6 |
| Обработка рыб осетровых пород (брутто) | кг | - | 46 |
| П/ф из трески | порц. | 25 | 314 |
| П/ф из трески | -||- | 50 | 212 |
| то же | -||- | 75 | 173 |
| то же | -||- | 100 | 118 |
| П/ф рыба жаренная (без панировки) | -||- | 25 | 212 |
| и отварная частиковых пород | -||- | 50 | 125 |
| то же | -||- | 75 | 95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| то же | -||- | 100 | 70 |
| то же | -||- | 125 | 63 |
| П/ф котлеты рубленые и биточки рыбные | порц. | 50 | 107 |
| то же | -||- | 75 | 82 |
| П/фтелыюс из рыбы | -||- | 80 | 40 |
| П/ф^ыба (фри]\_ | -||- | 75 | 61 |
| то же | -||- | 100 | 57 |
| П/ф рыбные фрикадельки | -||- | 75 | 70 |
| то же | -||- | 100 | 55 |
| П/ф тефтели рыбные | -||- | 75 | 80 , |
| то же | -||- | 100 | 55 |
| Нарезка филе рыбы | -||- | 25 | 510 |
| то же | -||- | 50 | 470 |
| то же | -||- | 75 | 432 |
| Рубка костей вручную | кг | - | 63 |
| Полуфабрикаты промышленного производства |  |  |  |
| Антрекот, бифштекс, эскалоп (отбивные) | шт. | -||- | 428 |
| Лангет (отбивные) | -||- | -||- | 338 |
| Ромштекс, шницель (отбивные,  панированые) | -||- | -||- | 212 |

**Примечание:** нормы на мясные и рыбные полуфабрикаты включают время, затраченное на разделку мяса и рыбы.

**Приложение 10**

**Нормы выработки на овощные полуфабрикаты для работников**

**овощных цехов, выпускающих продукцию для своего предприятия**

**общественного питания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единицы измерения | Норма  выработки  на один  час (нетто) |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистка картофеля, моркови, свеклы и брюквы в картофелечистке | кг | 230 |
| Подчистка глазков картофеля после картофелечистки вручную |  |  |
| (с IXпо /III) | -||- | 27 |
| то же (с |/||| по |/|Х) | -||- | 25 |
| Подчистка моркови после картофелечистки  вручную | -||- | 35 |
| Подчистка свеклы и брюквы после картофелечистки вручную | -||- | 43 |
| Очистка свеклы и брюквы в ручную | -||- | 22 |
| Очистка репы вручную | -||- | 15 |
| Очистка лука репчатого вручную | -||- | 13 |
| Очистка лука зеленого вручную | -||- | 7 |
| Подчистка кочанов белокочанной капусты с выемкой кочерыжки | -||- | 137 |
| То же без выемки кочерыжки | -||- | 223 |
| Обработка щавеля и шпината | -||- | 9 |
| Обработка зелени и сельдерея | -||- | 9 |
| Переработка и промывка салата зеленого | -||- | 17 |
| Переработка и промывка укропа | -||- | 5  116  46  •II |
| Подчистка редиса в пучках от зелени | -||- | 17 |
| Подчистка цветной капусты | -||- | 16 |
| Очистка кабачков | -||- | 46 |
| Очистка тыквы | -||- | 41 |
| Шинковка капусты на машине (пропуск 3 раза) | -||- | 70 |

**Приложение 11**

**Характеристика механического оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Тип  марка | Единиц измерения | Про из- водитель- ность,  объем рабо­чей камеры | Габаритные  размеры, м | | |
| Длина | Ширина | Высота |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Привод  универсальный на подставке | ПМ-1,1 |  |  | 1,0 | 0,44 | 1,0 |
| Комплект" сменных механизмов: |  | | | | | |
| а) мясорубка | МС2-150 | кг/ч | 150 | 0,35 | 0,31 | 0.36 |
| б) фаршемешалка | МС8-150 | кг/ч | 150 | 0,495 | 0,32 | 0,325 |
| в) механизм размолочный | МС12-15 | кг/ч | 15 | 0,345 | 0,275 | 0,365 |
| г) рыхлитель мяса | МС19-1400 | порций/ч | 1400 | 0,375 | 0,130 | 0,225 |
| 2 | Привод универсальный | ПУ-0,6 |  |  | 1,0 | 0,44 | 1,0 |
| Комплект сменных  механизмов: |  | | | | | |
| а) мясорубка | МС2-70 | кг/ч  порци  и /ч | 60-80 | 0,310 | 0,310 | 0,200 |
| б) рыхлитель мяса | МС19-1400 | порций/ч | 1400 | 0,375 | 0,130 | 0,225 |
| в) овощерезка | МС10-160 | кг/ч | 160 | 0,370 | 0,260 | 0,320 |
| г) механизм для нарезания  вареных овощей | MCI8-160 | кг/ч | 160 |  |  |  |
| д) механизм много целевой | МС4-7-8-20 |  |  |  |  |  |
| взбивание |  | кг/ч | 100-120 |  |  |  |
| протирание |  | кг/ч | 200- |  | ■ - - |  |
|  |  |  | 250 |  |  |  |
| перемешива­ние |  | кг/ч | 150 |  |  |  |
| е) механизм для нарезания сырых овощей брусочками | МС28-100 | кг/ч | 100 | 0,318 | 0,242 | 0,360 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Привод универсальный | ПП |  | без подставки | 1,0 | 0,44 | 1,0 |
| а) мясорубка | ММПП-1 | Кг\ч | 70 | 0,385 | 0,21 | 0,305 |
| б) механизм дня  взбивания и перемешивания | МВПП-1 |  |  |  |  |  |
| взбивание |  | литров | 20 | 0,45 | 0.61 | 0,62 |
| перемешива­ние |  | кг/ч | 150 |  |  |  |
| в) механизм овощерезательно-протирочный | MOПП-1 | кг/ч |  | 0,41 | 0,295 | 0,4 |
| нарезка  сырых  овощей |  | кг/ч | 100-300 |  |  |  |
| нарезка  вареных  овощей |  | кг/ч | 100-200 |  |  |  |
| протирание |  | кг/ч | 150-250 |  |  |  |
| 4 | Мясорубка | МИ М-105 | кг/ч | 500 | 0,7 | 0,58 | 0,9 |
| 5 | Мясорубка | МИМ-82М | кг/ч | 250 | 0,51 | 0,34 | 0,48 |
| 6 | Котлетоформовочная машина | МФК-2240 | шт.\ч | 2240 | 0,61 | 0,392 | 0,63 |
| 7 | Фаршемешалка | ЛБ-ФМ- 2-М-150 | кг/ч | 150 | 1,625 | 0,73 | 0,98 |
| 8 | Приспособление для  очистки рыбы | РО-1М | кг/ч | 125 | 0,2 1 | 0,185 | 0,25 |
| РО-1М1 | кг/ч | 60 | 0,11 | 0,28 | 1,710 |
| 9 | Картофелечистка | МОК-400 | кг/ч | 400 | 0,69 | 0,495 | 1,015 |
| 10 | Картофелечистка | МОК-250 | кг/ч | 250 | 0,63 | 0,43 | 0,92 |
| 11 | Картофелечистка | МОК-125 | кг/ч | 125 | 0,53 | 0,38 | 0,835 |
| 12 | Овощерезательная машина | МРО-400-1000 | кг/ч | 400-1000 | 0,75 | 0,505 | 0,650 |
| 13 | Овощерезательная машина | МРО-50-200 | кг/ч | 50-200 | 0,53 | 0,335 | 0,46 |
| 14 | Мясорубка | 764(М-2) | кг/ч | 150 | 0,84 | 0,31 | 0,42 |

**Приложение 12**

**Холодильные шкафы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип марка | Охлаж­даемый объем,  m3 | Пло­щадь полок,  m3 | Масса загружае  МО ГО  продук­та | Темпе­ратура в охла­ждае­мом объеме, °С | Габаритные размеры,  мм | | |
| ширина | глубина | высота |
| ШХ-0,4 | 0,4 | 1,2 | 80 | 1-3 | 0,750 | 0,750 | 1,820 |
| ШХ-0,56 | 0,6 | 1,34 | 120 | 1-3 | 1,120 | 0,786 | 1,726 |
| ШХ-0,6М2 | 0,6 | 1,34 | 125 | 1-3 | 1,120 | 0,786 | 1,726 |
| ШХ-0,8 | 0,8 | 2,7 | 160 | 1-3 | 1,500 | 0,750 | 1,820 |
| ШХ-0,8.10 | 0,74 | 2,7 | 150 | 1-3 | 1,120 | 0,800 | Г 1,930 |
| ШХ-0,710 | 0,76 | 2,8 | 140 | 1-3 | 1,120 | 0,800 | 1,930 |
| ШХ-1,12 | 1,12 | 3,1 | 250 | 1-3 | 1,565 | 0,785 | 2,052 |
| ШХ-1,2С | 1,2 | 3,1 | 250 | 1-3 | 1,532 | 0,810 | 2,120 |
| ШН-0,8 | 0,8 | 2,3 | 150 | -16-18 | 1,500 | 0,750 | 1,810 . |

**Приложение 13**

**Объемная масса различных продуктов, кг\дм3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукта | Объем-ная  масса | Наименование продукта | Объем­ная масса |
| Мясные продукты: |  | сметана | 0,9 |
| кусками без костей | 0,85 | Овощи и фрукты: |  |
| фарш | 0,9 | картофель очищенный | 065 |
| бефстроганов | 0,84 | огурцы свежие | 0,35 |
| гуляш | 0,79 | огурцы соленые | 0,45 |
| котлетная масса | 0,8 | огурцы нарезанные ломтиками | 0,58 |
| кости мясные | 0,57 | Морковь: |  |
| Птица и дичь: |  | очищенная сырая | 0,5 |
| потрошенные | 0,25 | шинкованная соломкой | 0,46 |
| не потрошенные | 0,55 | шинкованная кубиками | 0>Г~ |
| Колбаса: |  | Свекла: |  |
| вареная | 0,45 | неочищенная сырая | 0,55 |
| копченая | 0,65 | с ботвой | 0,5 |
| Копчености | 0,6 | Лук репчатый | 0,6 |
| Рыбные продукты: |  | Лук шинкованный | 0,42 |
| рыбное филе | 0,8 | Капуста белокочанная | 0,45 |
| частиковая рыба на кости | 0,45 | Капуста квашеная | 0,48 |
| рыбные отходы | 0,6 | Капуста шинкованная | 0,40 |
| рыбные кости сырье красной  рыбы | 0,65  0,5 | Зелень (лук, укроп, салат) Кабачки, помидоры | 0,35 0,6 |
| филе красной рыбы | 0,5 | Брюква | 0,6 |
| головы и кости красной рыбы | 0,5 | Яблоки: |  |
| копчености рыбные | 0,7 | в ящиках | 0,25 |
| рыбный фарш | 0,56 | без тары | 0,55" |
| Мучные, крупы, бобовые: |  | Соль | 1,14 |
| макароны | 0,26 | Масло сливочное | 0,909 |
| рис | 0.81 | Тесто: |  |
| пшено | 0,82 | песочное | 0,7 |
| сечка перловая | 0,75 | бисквитное | 0,25 |
| лапша | 0,33 | заварное | 0,6 |
| горох | 0,85 | дрожжевое | 0,55 |
| мука | 0,46 | Отделочные полуфабрикаты: |  |
| вермишель | 0,6 | сливочно-масляный крем | 0,5 |
| Молочные продукты: |  | фарш творожный | 0,6 |
| творог | 0,6 |  |  |

**Приложение 14**

**Длина рабочего места на одного работника**

**на предприятиях общественного питания**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | Длина рабочего места, м |
| Дочистка картофеля и корнеплодов, очистка репчатого лука | 0,7 |
| Резка овощей и картофеля, переборка и зачистка капусты и зелени | 1,25 |
| Переборка и зачистка огурцов и помидоров | 1,0 |
| Обвалка мяса | 1,5 |
| Сортировка, зачистка и жиловка мяса | 1,25 |
| Нарезка мясных полуфабрикатов | 1,25 |
| Формовка котлет вручную, панирование котлет и других полуфабрикатов | 1,0 |
| Сортировка, ручная очистка и потрошение рыбы | 1,5 |
| пластование, нарезание рыбы на порции, обработка птицы и субпродуктов | 1,25 |

**Приложение 15**

**Моечные ванны**

Ванны предназначены для использования в технологическом процессе обработки продуктов питания, в процессе санитарной обработки кухонного инвентаря.

Конструкция: каркас разборный, выполнен из углеродистой стали (уголок), окрашенной порошковой краской. Емкость ванны выполнена из пищевой нержавеющей стали. Сборка каркаса производится на месте эксплуатации потребителем при помощи комплекта метизов, входящих в комплект поставки. Ванна имеет регулируемые по высоте ножки для устранения неровностей пола. В комплект поставки ванны входит сливной сифон. Возможные варианты исполнения ванн - односекционная, двухсекционная, со столом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_45e226d9.jpgНаименование | Габаритные размеры, мм  длина х ширина х  высота | Емкость, мм  длина х ширина х глубина |
| ВС-10-430 | 430x430х(850...870) | 330x330x300 |
| ВС-10-530 | 530х530х(850...870) | 430x430x300 |
| ВС-10-600 | 600х600х (850... 870) | 500x500x400 |
| ВС-10-700 | 700х700х(850...870) | 600x600x450 |
| ВС-20-430/810 | 430х810х (850...870) | 330x330x300 |
| ВС-20530/1010  ВС-20-530/1010 | 530х1010х (850...870) | 430x430x300 |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_25c6abfa.jpgВС-20-430/810 | 430х810х (850...870) | 330x330x300 |
| ВС-20-530/1010 | 530х1010х(850...870) | 430x430x300 |
| ВС-20-600/1150 | 600х1150х(850…870) | 500х500х400 |
| Вс-20-700/1350 | 700 х1350х(850…870) | 600х600 х450 |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_7d7fc3b9.jpgВС-10-430/810 | 330 х810х(850…870) | 33 х330х300 |
| ВС-10-530/1010 | 530 х1010х(850…870) | 430 х430 х300 |
| ВС-10-600/1150 | 600 х1150х(850…870) | 500 х500 х400 |
| ВС-10-700/1350 | 700 х1350х(850…870) | 600 х600 х450 |

**Приложение 16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производитель** | **Страна** | **Модель** | **Габаритные размеры, мм** | **Описание** |
| Emmepi | Италия | LLG1V-12DX | 1200x700x850 | глубина ванны -300мм, рабочий стол слева |
| Emmepi | Италия | LLG1V-I2SX | 1200x700x850 | глубина ванны -300мм, рабочий стол справа  глубина ванны --300мм |
| Emmepi | Италия | LLC I V-7 | 700x700x850 |
| Emmepi | Италия | LLG2V-12 | 1200x700x850 | две ванны глубиной 300мм  глубина ванны -350мм |
| Emmepi | Италия | LLGP-10 | 1000х700хх850 |
| Franke | Испания | 066/10 | 600x600x850 | размер ванны –  450х450х250 мм |
| Franke | Испания | 076/10 | 650x600x850 | размер ванны -550x500x300 мм |
| Franke | Испания | 077/10 | 650x700x850 | размер ванны -550x500x300 мм |
| Franke | Испания | 107/10 | 1000x700x850 | размер ванны -800x500x350 мм |
| Franke | Испания | 116/1 ID | 1100x600x850 | размер ванны -450x450x250 мм, рабочий стол справа |
| Franke | Испания | I16/11L | 1100x600x850 | размер ванны -  450x450x250 мм, рабочий стол слева |
| Franke | Испания | 116/20 | 1100x600x850 | две ванны размером 450x450x250 мм |
| Franke | Испания | 136/1 ID | 1300x600x850 | размер ванны -550x500xx300 мм, рабочий стол справа |
| Franke | Испания | 136/11L | 1300x600x850 | размер ванны — 1300x600x850 мм, рабочий стол слева |
| Franke | Испания | 136/20 | 1300x600x850 | две ванны размером 550x500x300 мм |
| Franke | Испания | 137/1 ID | 1300x700x850 | размер ванны -550x500x300 мм, рабочий стол справа |
| Franke | Испания | 137/11L | 1300x700x850 | размер ванны -550x500x300 мм, рабочий стол слева |
| Franke | Испания | 137/20 | 1300x700x850 | две панны размером  550x500x300 мм |
| Franke | Испания | 147/10 | 1400x700x850 | размер ванны -1200x500x350 мм |
| Franke | Испания | 157/1 ID | 1500x700x850 | размер ванны -600x500x330 мм, рабочий стол справа |
| Franke | Испания | 157/11L | 1500x700x850 | размер ванны -600x500x330 мм, рабочий стол слева |
| Franke | Испания | 157/20 | 1500x700x850 | две ванны размером 600x500x330 мм |
| Franke | Испания | 187/1 ID | 1800x700x850 | размер ванны -1200x500x350 мм, рабочий стол справа |
| Franke | 1 кчкшия | 187/111 | 1800-700-850 | размер ванны -1200x500x350 мм  рабочий стол слева |

**Приложение 11**

|  |  |
| --- | --- |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3c13f439.jpg | **Ванна моечная с рабочим столом**  **серии ВМЦ и ВМЦ...А**  Ванна моечная совмещенная с рабочей поверхностью предназначена для мытья посуды, кастрюль, баков и инвентаря. Материал: столешница - пищевая нержавеющая сталь, усиленная влагостойкой фанерой ФСФ; емкость - пищевая нержавеющая сталь, каркас -оцинкованная сталь с нижней полкой - решеткой (серия **ВМЦ)** или без нее **(серия ВМЦ...А).** Каркас имеет разборную конструкцию. Ножки столов регулируются по высоте, ход опоры - 20 мм. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Изделия комплектуются сливными сифонами. |
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ, мм |
| 501 | 530х! 010х850 глубина - 300мм |
| 502 | 630х1210х850 глубина - 400мм |
| 503 | 700х1350х850 глубина - 450мм |
| 504 | 800х1550х850 глубина - 450мм |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_40e2e72d.jpg | **Ванна моечная трехсекционная**  **серий ВМЦ и ВМЦ...А**  Моечные ванны, производимые нашим  предприятием, предназначены для  использования на предприятиях  общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттаивания замороженных пищевых продуктов.  Емкость ванны изготовлена из пищевой  нержавеющей стали, и имеет кромку шириной 50 мм по всему периметру ванны. Каркас - оцинкованная сталь, с нижней полкой решеткой **(серия ВМЦ)** или без нее **(серия ВМЦ...А).** Каркас имеет разборную конструкцию. Ножки столов регулируются по высоте, ход опоры - 20 мм. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Изделия комплектуются сливными сифонами. |
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ, мм |
| 301 | 1500х530х850 глубина- 300мм |
| 302 | 1800x630x850 глубина- 400мм |
| 303 | 2010x700x850 глубина- 450мм |
| 304 | 2310x800x850 глубина- 450мм |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m1057bc49.jpg | **Ванна моечная двухсекционная**  **серий ВМК, ВМЦ и ВМЦ...А**  Моечные ванны, производимые нашим предприятием, предназначены для использования на предприятиях общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттаивания замороженных пищевых продуктов. Емкость ванны изготовлена из пищевой нержавеющей стали, и имеет кромку шириной 50 мм по всему периметру ванны. Каркас - конструкционная окрашенная сталь **(серия ВМК)** или оцинкованная сталь с нижней полкой решеткой **(серия ВМЦ)** или без нее **(серия ВМЦ...А).** Каркас имеет разборную конструкцию. Ножки столов регулируются по высоте, ход опоры -20 мм. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Изделия комплектуются сливными сифонами. |
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ, мм |
| 201 | 1010х530х850 глубина - 300мм |
| 202 | 1210x630x850 глубина - 400мм |
| 203 | 1350х700х850 глубина - 450мм |
| 204 | 1550х800х850 глубина - 450мм |

|  |  |
| --- | --- |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_md965fc.jpg | **Ванна моечная односекционная**  **серий ВМК, ВМЦ и ВМЦ...А**  Моечные ванны, производимые нашим предприятием, предназначены для использования на предприятиях общественного питания для мытья кухонного инвентаря и оттаивания замороженных пищевых продуктов. Емкость ванны изготовлена из пищевой нержавеющей стали, и имеет кромку шириной 50 мм по всему периметру ванны. Каркас - конструкционная окрашенная сталь **(серия ВМК)** или оцинкованная сталь с нижней полкой решеткой **(серия ВМЦ)** или без нее **(серия ВМЦ...А).** Каркас имеет разборную конструкцию. Ножки столов регулируются по высоте, ход опоры - 20 мм. Опоры регуляторов высоты выполнены из оцинкованной стали, что предохраняет их от коррозии. Изделия комплектуются сливными сифонами. |
| МОДЕЛЬ | ГАБАРИТЫ, мм |
| 101 | 530хS30х850 глубина - 300мм |
| 102 | 630х630х850'глубипа - 400мм |
| 103 | 700х700х850 глубина - 450мм |
| 104 | 800х800х850 глубина - 450мм |
| 105 | 1010х530х850 глубина - 300мм |
| 106 | 1210х630х850 глубина - 400мм |
| 107 | 1350х700х850 глубина - 450мм |
| 108 | 1550x800x850 глубина - -150мм |

**Приложение 18**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, тип, марка | Габаритные размеры, мм |
| Стол без борта С 0606 |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m6e0bc0de.jpg | 600x600x850 |
| Стол без борта С 0906 |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m21c87669.jpg | 900x600x850 |
| Стол без борта С 0607 |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m47da3a1e.jpg | 600х700х850 |
| Стол без борта С 0907 |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_303b2e32.jpg | 900x700x850 |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m3a06436d.gifСтол разрубочный (колода) |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_m553e837c.jpg | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | В | L | H | Арт | | 600 | 500 | 700 | PK065 | | 600 | PK066 | |
| Холодный стол-саладетта |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_289eea2d.jpg | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | L | B | H | Арт | | 1040 | 700 | 850 | CX/107 | | 1375 | 700 | 850 | СХ/137 | |
| Холодный стол |  |
| http://oo11.mail.yandex.net/static/78604008a6b145dc9cc2d51fbffee52c/tmpNZPicA_html_2080ea52.jpg | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | L | B | H | Арт | | 2000 | 600 | 850 | C03/186 | | 2000 | 700 | С03/187 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Габаритные размеры  (длинах, ширинах высота), мм |
| 1 | Разделочно-производствеыный стол СП-800 | 800x600x870 |
| 2 | Разделочно-производственный стол СП-900 | 900x600x870 |
| 3 | Разделочно-производственный стол СП-1140 | 1140x600x870 |
| 4 | Разделочно-производственный стол СП-1450 | 1450x600x870 |

**Приложение 13**

**Столы разделочные-производственные**

**столешница - нержавеющая сталь,**

**каркас - нержавеющая сталь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Столы разделочные: | | |
| №  п/п | Марка, габаритные размеры (длина х ширинах высота), мм | |
|  | Без борта |  |
| 1. | СРПН 40/6 | (400x600x850) |
| 2. | СРПН 60/6 | (600x600x850) |
| 3. | СРПН 90/6 | (900x600x850) |
| 4. | СРПН 120/6 | (1200x600x850) |
| 5. | СРПН 150/6 | (1500x600x850) |
| 6. | СРПН 180/6 | (1800x600x850) |
| 7. | СРПН 60/7 | (600х700х 850) |
| 8. | СРПН 90/7 | (900x700x850) |
| 9. | СРПН 120/7 | (1200x700x850) |
| 10. | СРПН 150/7 | (1500x700x850) |
| 11. | 1 СРПН 180/7 | (1800x700x850) |
|  | ? |  |
| 1. | СРПНб 40/6 | (400x600x850) |
| 2. | СРПНб 60/6 | (600x600x850) |
| 3. | СРИТ1б'90/6 | (900x600x850) |
| 4. | СРПНб 120/6 | (1200x600x850) |
| 5. | СРПНб 150/6 | (1500x600x850) |
| 6. | СРПНб 180/6 | (1800x600x850) |
| 7. | СРПНб 60/7 | (600x700x850) |
| 8. | СРПНб 90/7 | (900x700x850) |
| 9. | СРПНб 120/7 | (1200x700x850) |
| 10. | СРПНб 150/7 | (1500x700x850) |
| 11. | СРПНб 180/7 | (1800x700x850) |

**Столы разделочные-производственные**

**с нижней сплошной полкой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Столы разделочные: | | |
| N  п/п | Марка, габаритные размеры (длина х ширина хвысота), мм | |
|  | Без борта | |
| 1. | СРПН-П40/6 | (400x600x850) |
| 2. | СРПН-П60/6 | (600x600x850) |
| 3. | СРПН-П90/6 | (900x600,850) |
| 4. | СРПЙ-П 120/6 | (1200x600х850) |
| 5. | СРПН-П 150/6 | (1500х600х850) |
| 6. | СРПН-П 180/6 | (1800х600x850) |
| 7. | СРПН-П 60/7 | (600х700х 850) |
| 8. | СРПН-П 90/7 | (900x700x850) |
| 9. | СРПН-П 120/7 | (1200x700x850) |
| 10. | СРПН-П 150/7 | (1500x700x850) |
| 11. | СРПН-П 180/7 | (1800x700x850) |
|  | С бортом |  |
| 1. | СРПН6-П40/6 | (400x600x850) |
| 2. | СРПН6-П60/6 | (600x600x850) |
| 3. | СРПН6-П90/6 | (900x600x850) |
| 4. | СРПНб-П 120/6 | (1200x600x850) |
| 5. | СРПНб-П 150/6 | (1500x600x850) |
| 6. | СРПНб-П 180/6 | (1800x600x850) |
| 7. | СРПНб-П 60/7 | (600x700x850) |
| 8. | СРПНб-П 90/7 | (900x700x850) |
| 9. | СРПНб-П 120/7  > | (1200x700x850) |
| 10. | СРПНб-П 150/7 | (1500x700x850) |
| 11. | СРПНб-П 180/7 | (1800x700x850) |

**Приложение 20**

**Вместимость функциональных емкостей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделия | Единица  измерения,  шт, кг,  порций | Тип  емкости | Габариты, мм | Вмести-  мость,  кг, шт. |
| Полуфабрикаты |  |  |  |  |
| Картофель сырой очищенный сульфитированный, морковь сырая, свекла сырая очищенная | кг | Еlх200К1 | 530х325х200 | 15 |
| Лук репчатый сырой очищенный | кг | Elx 100 К1 | 530x325x100 | 10 |
| Капуста: |  |  |  |  |
| белокочанная | кг | Е1х200К1 | 530х325х200 | 10 |
| зачищенная | кг | Elx 100 К1 | 530х325х100 | 7 |
| Зелень петрушки, укропа, сельдерея, эстрагона обработанная, лук зеленый, салат зеленый обработанные | кг | Е4хЮ0К4 | 176х325х ЮО | 2 |
| Редис, редька  обработанные нарезанные | кг | Elx1OOKl | 530х325х100 | 9 |
| Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины | кг | Еlрх200К l | 530x325x200 | 20 |
| Мелкокусковые полуфабрикаты из говядины, баранины, свинины | кг | El х |00 КI | 530х325хЮ0 | 10 |
| Порционные полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины | шт. | Е2х 100 К2 | 354х325хЮО | 65 |
| Мясные рубленые полуфабрикаты из котлетной массы | шт. | Elpx65 Кl | 530x325x65 | 40 |
| Люля-кебаб | шт. | Еlх65Кl | 530x325x65 | 64 |
| Тушка куриная, индюшиная,, гусиная, подготовленные к кулинарной обработке | кг | Elpx 150KI | 530x325x150 | 8 |
| Фарш из говядины, свинины, баранины | кг | El x 100 Kl | 530x325x100 | 14 |
| Котлеты особые из кур | кг | El x 65 kl | 530x325x65 | 40 |
| |Рыба специальной разделки незамороженная | и | El x 100 Kl | 530x325x100 | 7 |
| Котлеты (биточки) рыбные | шт. | EI x65 Kl | 530x325x65 | 45 |

**Приложение 21**

**Вспомогательное оборудование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип | Габаритные размеры, мм | | |
| длина | ширина | высота |
| **Стол:** |  |  |  |  |
| Производственный секционный  модулированный | СПСМ-1 | 1050 | 840 | 860 |
| то же | СПСМ-2 | 1050 | 840 | 860 |
| то же | СПСМ-3 | 1260 | 840 | 860 |
| то же | СПСМ-4 | 1260 | 840 | 860 |
| то же | СПСМ-5 | 1470 | 840 | 860 |
| то же | СПСМ-8 | 1470 | 840 | 860 |
| то же с охлаждаемым шкафом | СОЭСМ-2 | 1680 | 840 | 860 |
| то же с охлаждаемым шкафом  и горкой | СОСМ-3 | 1680 | 840 | 860 |
| производственный | СП | 1470 | 840 | 860 |
| для чистки рыбы | СПР | 1470 | 840 | 860 |
| для чистки лука | СПЛ | 840 | 840 | 1320 |
| для доочистки картофеля | СПК | 840 | 840 | 860 |
| **Ванна:** |  |  |  |  |
| моечная на 1 отделение | ВМ1-1СМ ВМ2-1СМ | 1050 | 840 | 860 |
| то же | 1680 | 840 | 860 |
| то же | ВМЗ-1СМ | 1680 | 840 | 860 |
| то же | ВМ-1 | 840 | 840 | 860 |
| моечная на 2 отделения | ВМ-2СМ | 1680 | 840 | 860 |
| то же | ВМ-2 | 1680 | 840 | 860 |
| моечная передвижная | ВМСМ | 840 | 630 | 860 |
| моечная на 1 отделение | ВМСМ-1 | 630 | 630 | 860 |
| моечная на 2 отделения | ВМСМ-2 | 1260 | 630 | 860 |
| **Стеллаж:** |  |  |  |  |
| производственный стационарный | СПС-1 | 1470 | 840 | 2200 |
| то же | СПС-2 | 1050 | 840 | 2000 |
| производственный передвижной | СПП | 1198 | 630 | 1750 |
| **Подтоварник металлический** | ПТ-1 | 1470 | 840 | 280 |
| то же | ПТ-2 | 1050 | 840 | 280 |
| то же | ПТ-1 А | 1470 | 630 | 280 |
| то же | ПТ-2А | 1050 | 630 | 280 |

**Приложение 22**

**Объемная плотность продуктов\***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование изделия | Объемная плотность, кг/дм3 |
| Мясо и мясопродукты | |
| Рубленые кости | 0,50 |
| Мясо: |  |
| кусками без костей | 0,85 |
| фарш | 0,90 |
| бефстроганов | 0,84 |
| гуляш | 0,79 |
| Котлетная масса | 0,80 |
| Потрошеная птица и дичь | 0,25 |
| Колбаса: |  |
| вареная | 0 45 |
| копченая | 0,65 |
| Копчености | 0,60 |
| Рыба и рыбопродукты | |
| Рыбное филе | 0,80 |
| Рыба с костным скелетом | 0,45 |
| Рыбные отходы | 0,60 |
| Рыба с хрящевым скелетом | 0,50 |
| Головы и кости рыбы с хрящевым скелетом | 0,50 |
| Копчености рыбные | 0,70 |
| Котлетная масса | 0,56 |
| Крупы, зернобобовые и макаронные изделия | |
| Рис | 0,81 |
| Макароны | 0,26 |
| Пшено | 0,82 |
| Сечка перловая | 0,75 |
| Лапша | 0,33 |
| Горох | 0,85 |
| Мука | 0,46 |
| Вермишель | 0,60 |
| Молочные продукты | |
| Творог | 0,60 |
| Сметана | 0,90 |
| Картофель, овощи, зелень | |
| Картофель сырой очищенный сульфитированный | 0,65 |
| Огурцы |  |
| свежие | 0,35 |
| соленые | 0,45 |
| Морковь: |  |
| сырая очищенная | 0,50 |
| шинкованная кубиками | 0, 51 |
| » соломкой | 0,55 |
| Свекла: |  |
| неочищенная сырая | 0,55 |
| с ботвой | 0,50 |
| Лук: |  |
| репчатый | 0,60 |
| шинкованный | 0,42 |
| Капуста: |  |
| белокочанная | 0,45 |
| свежая шинкованная | 0,60 |
| квашеная | 0,48 |
| Зелень (лук, укроп, салат) | 0,35 |
| Кабачки, помидоры | 0,60 |
| Брюква | 0,60 |
| Фрукты | |
| Яблоки | 0,55 |
| Жиры | |
| Масло топленое, сливочное | 0,90 |
| Тесто | |
| Песочное | 0,70 |
| Бисквитное | 0,25 |
| Заварное | 0,17 |
| Слоеное | 0,60 |

* При переводе данной размерности (кг/дм3) в систему СИ (кг/м3) следует числовые значения плотности умножить на 103

**Приложение 23**

**Длина рабочего места на одного работника**

**на предприятиях общественного питания**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование операции | Длина рабочего места, м |
| Дочистка картофеля и корнеплодов, очистка репчатого лука | 0,7 |
| Резка овощей и картофеля, переборка и зачистка капусты и зелени | 1,25 |
| Переборка и зачистка огурцов и помидоров | 1,0 |
| Обвалка мяса | 1,5 |
| Сортировка, зачистка и жиловка мяса | 1,25 |
| Нарезка мясных полуфабрикатов | 1,25 |
| Формовка котлет вручную, панирование котлет и других полуфабрикатов | 1,0 |
| Сортировка, ручная очистка и потрошение рыбы | 1,5 |
| Пластование, нарезание рыбы на порции, обработка птицы и субпродуктов | 1,25 |
| Отделение мяса от костей после варки | 1,25 |
| Нарезание на порции вареного мяса и рыбы | 1,5 |
| Приготовление заливной рыбы и оформление холодных и сладких блюд | 1,25 |
| Переборка крупы, компота, приготовление рыбы под маринадом | 1,0 |

**Приложение 24**

**Время подооборота и вместимость листов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  кондитерских изделий | | Количество изделий в единице тары, шт., кг | Время подо-оборота,мин |
| Листы |  | | |
| 1.Пирожное песочное с кремом | | 20 | 15 |
| бисквитное | | 50 | 50 |
| песочное кольцо | | 15 | 10 |
| корзиночка | | 48 | 10 |
| ореховое | | 25 | 10 |
| миндальное | | 15 | 35 |
| слоеное | | 20 | 15 |
| трубочка слоеная | | 30 | 20 |
| трубочка заварная | | 30 | 15 |
| 2.Печенье ореховое | | 0,6 кг | 10 |
| песочное | | 1,0 кг | 10 |
| масляное | | 1 кг | 10 |
| Ленинградское | | 0,45 кг | 6 |
| 3.Соломка слоеная | | 0,9 кг | 20 |
| 4.Слойка с повидлом | | 30 шт. | 20 |
| 5.Булочка с марципаном | | 30 | 15 |
| 6.Булочка Московская | | 15 | 20 |
| 7.Языки слоеные | | 21 | 15 |
| 8.Пирожки печеные /1/75/ | | 25 | 20 |
| 9.Пирожки слоеные | | 30 | 20 |
| 10.Сочник с творогом | | 25 | 10 |
| 11.Коржики молочные /1/75/ | | 15 | 10 |
| 12.Ватрушка с творогом / 1/500/ | | 12 | 10 |
| 13.Пирог домашний с маком, повидлом, творогом 1/500 | | 6 | 20 |
| 14.Пирог Невский /1/400/ | | 4 кг | 40 |
| 15.Кулебяка с мясом, капустой  /1 кг,500г/ | | 5 | 20 |
| 16.Коврижка медовая | | 7 кг | 35 |
| Формы |  | | |
| 17.Ромовая баба 1/100 | | 30 | 25 |
| 1/500 | | 6 | 30 |
| 18.Кекс кондитерский 1/100 | | 30 | 20 |
| столичный 1/75 | | 45 | 35 |
| Противни |  | | |
| 19.Бисквит | | 4 кг | 55 |

**Приложение 25**

**Образец содержания дипломной работы**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА

ЙОГУРТА (обзор литературы)

1.1. Йогурт, значение в питании, сырье, особенности производства

1.2. Производство йогуртов с использованием нетрадиционного сырья 1.3. Характеристика дополнительного сырья для производства йогуртов 1.3.1. Использование добавок для улучшения консистенции 1.3.2 Пищевые добавки для улучшения вкуса и цвета йогурта

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.Организация работы

2.2. Методы исследования

3. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

ТИПА ЙОГУРТА

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕХА

5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Требования безопасности труда на предприятиях общественного

питания

5.2 Требования пожарной безопасности на предприятии

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ 90

**Кириева Татьяна Витальевна, д.э.н., профессор**

**Бронникова Валентина Викторовна, д.э.н., профессор**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ**

специальность 260501.65

Технология продуктов общественного питания

Работа издается в авторской редакции

Печ. л. 9,38. Тираж 100 экз.

АНО ВПО ЦСРФ

«Российский университет кооперации»

141014, Россия, Московская обл., г. Мытищи,

ул.В.Волошиной, д.12/30